DRITTIJIET G_HALL-E_ZAMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALIT_A  F’TA’KORDIN _g L.S.35.23 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 35.23
REGOLAMENTI DWAR DRITTIJIET G_HALL-
E_ZAMI TA’ MATERJAL FIL-LABORATORJU 
TAL-KWALIT_A  F’TA’KORDIN
25 ta’ Ottubru, 1999
L-AVVI_Z LEGALI 49 ta’ l-2000.
Titolu.
Drittijiet g_hall-E_zami ta’ Materjal fil-Laboratorju tal-Kwalit_a  f’Ta’
Kordin.
Drittijiet li 
g_handhom 
jin_gabru.
2.  G_handhom jit_hallsu lid-Direttur _Generali tax-Xog_hlijiet,
dwar is-servizzi spe_cifikati fl-Ewwel Kolonna ta’ 1-Iskeda, d-
drittijiet spe_cifikati fit-Tieni Kolonna ta’ 1-Iskeda g_hall-perjodu
mil-25 ta’ Ottubru, 1999 sal-31 ta’ Marzu, 2000, u wara dan id-
drittijiet spe_cifikati fit-Tielet Kolonna ta’ 1-Iskeda g_hall-perjodu li
jibda fl-1 ta’ April, 2000.
SKEDA
(Regolament 2)
DRITTIJIET TA’ _HLASIJIET G_HALL-E_ZAMI TA’ MATERJAL 
FIL-LABORATORJU F’TA’ KORDIN
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
Vireg ta’ l-azzar
Prova tensili li tinkludi s-sa_h_ha
ta’ meta j_cedi, u s-sa_h_ha ultima,
persenta_g_g ta’ allungament, pi_z/
tul unitarju 8.00  10.35
Test tax-xibka tar-rinforz tal-
konkrit 9.20 12.50
Madum
Qisien transversali, kontenut ta’
umidit_a  (wi_c_c u totali), qisien u
dehra (set ta’ 6) 19.00 23.00
Cement
Sa_h_ha tal-mortar (set ta’ 9 cubes) 9.00 11.50
2 L.S.35.23 _h
DRITTIJIET G_HALL-E_ZAMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALIT_A  F’TA’KORDIN
_Zmien li jdum biex joqg_hod
(inizjali u finali) 8.00 10.35
Qawwa 5.00  6.33
Test bis-Sand Replacement
Jinkludi d-densit_a  fin-niexef u l-
a_hjar livell ta’ kontenut ta’
umdit_a 20.00  25.30
Indi_ci ta’ plasti_cit_a 12.00 13.80
Kurduna
Sa_h_ha transversali 5.00  6.90
Re_zistenza g_hall-ilma 5.00  11.50
Qisien inc. 3.45
Blokki ta’ l-i_c_cangjar
Sa_h_ha kompressiva u qisien (set
ta’ 16) 10.00 23.00
Blokki tal-Bini
Sa_h_ha kompressiva li tinkludi
qisien (set ta’ 10) 25.00  32.20
Ditto i_zda bil-capping (set ta’ 10)  40.00 48.30
Konkos
Sa_h_ha kompressiva (cubes
fornuti mill-klijent) 1.00 1.44
Te_hid ta’ kampjuni, curing u
ttestjar (set ta’ 6)  15.00  28.75
_Zrar tal-Qawwi
Valur ta’ tkissir 5.00 23.00
Valur tad-daqqa 5.00 9.20
10% fines  5.00  17.25
Anali_zi bl-g_harbiel 6.00 9.20
Densit_a  relattiva - niexef  8.00 10.35
Densit_a  relattiva - saturat b’wi_c_c
niexef 12.00 17.25
Kontenut ta’ umidit_a 6.00 9.20
Qatran
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
DRITTIJIET G_HALL-E_ZAMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALIT_A  F’TA’KORDIN _g L.S.35.23 3
Penetrazzjoni _H 20.00  28.75
Softening Point
Testijiet fuq Bitumen Emulsion 
Bitumen Emulsions (Anion jew
Cationic)
Kontenut ta’ ilma
Viskosit_a
Re_zistenza g_hall-ilma u kapa_cit_a
ta’  coating
_H 30.00  57.50
Asfaltar kiesa_h jew s_hun
Marshall test (compression test)
Kontenut tal-binder 
Anali_zi bl-g_harbiel
Test ta’ Los Angeles
_H 55.00 69.00
Qtug_h ta’ cores (bil-mili tal-
_hofra u densit_a) 10.00 17.25
Test ta’ estrazzjoni 20.00  25.30
Sieve analysis 6.00 9.20
Wet Sieving 
Los Angeles Test u anali_zi tar-
ramel (Wet Sieving) 17.25 32.00
Compaction Degree 4.60  10.00
L-g_hola gravit_a  spe_cifika teorika 2.30 5.50
Kontenut ta’ voids  22.00 25.00
C.B.R. Procter Test (fil-
Laboratorju) 40.25  50.00
Bonkelman Beam (kull sieg_ha) 6.90 10.00
Plate Bearing (kull sieg_ha) 11.50 13.00
Test bil-Clegg Hammer (8 qari
kull post) 2.50 5.00
Test g_hal Skid Resistance  6.50 8.50
Schmidt Hammer (Test tal-
konkrit ri_zultat tal-valuri) (5 qari
kull post) 4.50 6.50
Madum ta_c-_ceramika
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
4 L.S.35.23 _h
DRITTIJIET G_HALL-E_ZAMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALIT_A  F’TA’KORDIN
Sa_h_ha transversali u assorbiment
ta’ ilma, re_zistenza g_hall-prodotti
kimi_ci u g_hall-brixx u qisien 28.75  32.00
• Ir-rati kolla jinkludi 15% VAT
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
