KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 1
LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 117.06
REGOLAMENTI DWAR IL-KONTROLL TAR- RI-
ESPORTAZZJONI TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
28 ta’ Marzu, 1956
In-NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 180 ta’ l-1956, kif emendata bin-
Notifikazzjonijiet tal-Gvern 389 u 784 ta’ l-1957, u bl-Avvizi Legali 25 ta’
l-1959 u 13 ta’ l-1961.
Titolu.
Kontroll tar-Ri-Esportazzjoni tal-Provvisti u Servizzi.
Projbizzjoni.
Ewwel Skeda li tkun fil-kors ta’ taghbija fuq polza jew xort’ohra -
(a) minn kull pajjiz specifikat fit-Tieni Skeda; jew
(b) minn kull pajjiz iehor jekk il-Kontrullur tad-Dwana
jkun soddisfatt illi persuna li hi residenti f’xi pajjiz
specifikat fit-Tieni Skeda ta’ dawn ir-Regolamenti
agixxa bhala principal fil-konsenja tal-merkanzija,
ghal kull pajjiz specifikat fit-Tielet Skeda hu projbit hlief jekk il-
merkanzija jkollha certifikat validu li jawtorizza l-esportazzjoni
mahrug mill-awtorita  proprja tal-pajjiz minn fejn tkun giet
originarjament esportata l-merkanzija, fil-formula tar-Raba’ Skeda.
Deskrizzjoni tal-
merkanzija.
Kap. 37.
3. L-importatur ta’ kull merkanzija msemmija fir-regolament
2, jew l-agent tieghu, ghandu, qabel it-trasbord, meta jkun qieghed
jimla d-dokumenti tal-merkanzija skond l-Ordinanza tad-Dwana u
skond ir-regolamenti maghmulin skond dik l-Ordinanza, jiddeskrivi
dik l-merkanzija, skond dak li hemm fl-Ewwel Skeda, billi jaghti l-
kwantita , u/jew il-unit relativ tal-qies jew uzin u jikkonsenja lill-
Kontrullur tad-Dwana c-certifikat, imsenmi qabel, li jawtorizza l-
esportazzjoni.
Certifikat validu li 
jawtorizza l-
moghdija.
4. Ebda kaptan jew persuna inkarigata minn bastiment ma
ghandha tiehu abbord waqt trasbord ebda merkanzija msemmija fir-
regolament 2 hlief jekk maghha jkun hemm certifikat validu li
jawtorizza l-esportazzjoni skond il-formula tar-Raba’ Skeda.
Reati u pieni.
regolamenti jkun hati ta’ reat.
(2) Kull min jigi akkuzat li ghamel reat imsemmi fis-
subregolament (1) ghandu jitressaq il-Qorti tal-Magistrati (Malta)
jew il-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex), u meta jinstab hati jista’
jehel prigunerija ghal perijodu ta’ mhux aktar minn sitt xhur jew
multa ta’ mhux aktar minn hames mitt lira jew ghal prigunerija u
multa flimkien.
(3) Meta xi hadd jinstab hati ta’ reat imsemmi fis-
subregolament (1), il-qorti ghandha tordna l-konfiska tal-
merkanzija li dwarha jkun sar ir-reat, sew jekk ikollu sehem kemm
jekk le fil-procedimenti.
2 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
TAQSIMA I
L-Ewwel Grupp
Ingenji ta’ l-ajru, Armi u Storijiet u Oggetti Militari 
Ingenji ta’ l-ajru u elikotteri, ta’ tipi bil-pilota jew minghajr pilota; makni ta’ l-
ingenji ta’ l-ajru u taghmir ta’ l-ingenji ta’ l-ajru; taghmir u bcejjec li jaghmlu
minnhom.
Armi, missili u munizzjonijiet; bcejjec u partijiet maghmulin b’mod specjali
ghalihom.
Oggetti (inkluzi l-vetturi) maghmulin b’mod specjali jew adattati ghal uzu
militari, u l-bcejjec u partijiet kollha maghmulin b’mod specjali ghalihom.
Materjali bijologici u kimici adattati ghall-uzu fi gwerra biex jikkagunaw
ferimenti u mewt ta’ nies jew annimali, jew biex jaghmlu hsarat fl-ucuh tar-raba’;
taghmir maghmul b’mod specjali u mahsub -
(a) biex jixterdu, jew 
(b) ghad-difiza kontra taghhom;
bcejjec u partijiet maghmulin b’mod specjali ghalihom.
Gumni, elettrici, u tipi li jzommu fil-wicc, tajbin biex jikinsu l-mini manjetici.
Esplozivi kif imfissra fl-artikolu 2 ta’ l-Ordinanza dwar l-Esplozivi.
Apparat ta’ l-art u ta’ l-ajru zviluppat biss ghal ingenji ta’ l-ajru, jew tat-tip li jigi
principalment uzat fihom, hlief tipi normalment uzati ghall-iskopijiet civili.
Makkinarju u ghodod tal-makni u apparati maghmulin b’mod specjali jew adattati
ghall-produzzjoni, testjar, tiftix u zvilupp ta’ xi wahda mill-partiti specifikati f’dan
il-Grupp.
Apparat ta’ pressurized breathing u lbies ta’ pressjoni parzjali ghall-uzu fl-ingenji
ta’ l-ajru; ilbies anti-g; ilbies flak; parachutes ta’ xorta wzata mill-persunal ta’
kombattiment biex tintefa merkanzija u ghal aircraft decelaration; konvertituri ta’
ossigenu likwidu ta’ xorta wzata ghall-ingenji ta’ l-ajru u missili; katapulti u
mekkanizmi mhaddma bl-iskrateg ta’ xorta wtilizzata biex persunal f’emergenza
jinhareg minn ingenji ta’ l-ajru.
Apparat ta’ self-contained diving u ghall-ghawm taht l-ilma, jigifieri -
Apparat ta’ cirkwit maghluq u nofsu maghluq (li minnu terga’ tiehu n-nifs).
Bcejjec maghmulin b’mod specjali ghall-uzu fit-tibdil ta’ apparat open-
circuit ghal uzu militari.
Oggetti maghmulin b’mod specjali ghal uzu militari b’apparat li jahdem
wahdu meta jghods u jghum taht l-ilma.
Taghmir telemetering u telecontrol tajjeb ghall-uzu ma’ ingenji ta’ l-ajru (bil-
pilota jew minghajr pilota) u missili (iggwidati jew mhux iggwidati).
Emendata:
N.G. 389 ta’ l-1957;
N.G. 784 ta’ l-1957;
A.L. 25 ta’ l-1959.
Sostitwita:
A.L. 13 ta’ l-1961.
SKEDA
(Regolament 2)
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 3
Bastimenti tal-gwerra u makkinarju ta’ propulsjoni ghal dawn il-bastimenti;
bcejjec, partijiet, acessorji u attachments maghmulin b’mod specjali ghalihom.
It-Tieni Grupp
Materjali ta’ Energija Atomika u appliances
Centrifugi u bwieqi centrifugi, li gejjin -
Centrifugi, kapaci biex jitjiebu jew jigu separati l-isotopi, b’heffa ta’
periferija ta’ 1,000 pied (305 metru) kull sekonda jew aktar, maghmulin ghal
kollox minn, jew inforrati bl-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fiha 60 fil-
mija jew izjed tan-nikel.
Bwieqi ghal centrifugi, kapaci biex jitjiebu jew jigu separati l-isotopi,
maghmula mill-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fihom 60 fil-mija jew izjed
tan-nikel.
Kompressuri u mniefah (tipi turbo, centrifugi u axial flow), maghmulin ghal
kollox minn, jew inforrati bl-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fiha 60 fil-mija jew
izjed tan-nikel, li jkollhom kapacita  ta’ 60 pied kubu kull minuta jew izjed.
Deuterium, heavy water, heavy paraffins u komponenti ohra li fihom il-proporzjon
fin-numru ta’ atomi ta’ deuterium ghal atomi idrogeni ikun izjed minn 1 ghal 5,000;
tahlit u tahlil ta’ xi wahda minn dawk imsemmija.
Dosimeters li jistghu jkejlu dozi ’l fuq minn 5 rientgens hlief dawk maghmulin
b’mod specjali ghall-uzu ma’ taghmir ta’ radjazzjoni medika.
Celluli elettrolitici ghall-produzzjoni ta’ fluorine.
Taghmir maghmul b’mod specjali ghas-separazzjoni ta’ isotopi ta’ l-uranju jew
tal-lithium jew ta’ l-uranju u tal-lithium.
Materjal li jista’ jigi separat, li gej:
Il-plutonium.
L-uranju li jkun fih isotopu 235.
L-isotopu 233 ta’ uranju.
Legi, komponenti jew tahlitiet ta’ xi wahda minn dawk.
Fran, vakwu, tip induction, maghmulin biex jahdmu bi pressjoni anqas minn 0.1
millimetru ta’ merkurju u f’temperaturi oghla minn 1,100º  Centigradi.
Graphite, artificjali, li jkollu kontenut boron ta’ parti wahda kull milljun jew
anqas, u total thermal neutron absorption microscopic cross-section ta’ 5 millibarns
jew anqas kull atomu, fl-ghamla ta’ blokki, bricks, pjanci, virgi jew electrodes, li
minnhom kubu b’genb ta’ 2 pulzieri jew izjed jista’ jinqata’.
Apparati li jsahhnu (weqfin) u komponenti taghhom (li ma jkunux kanni ta’
aluminju) maghmulin biex jahdmu bi pressjoni ta’ 300 1ibbra ghal kull pulzier
kwadru u izjed, b’ucuh li jsahhnu maghmulin minn xi wiehed mill-materjali li gejjin:
L-aluminju.
In-nikel.
Il-liga li jkollha 60 fil-mija jew izjed tan-nikel.
It-Titanium.
Iz-Zirconium.
Mass spectrographs u mass spectrometers, li gejjin:
4 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
Mass spectrographs u mass spectrometers bi bcejjec li janalizzaw u li jistghu
jimmanipulaw uranium hexafluoride.
Mass spectrographs ta’ origini solida u mass spectrometers ta’ sensitvita
kbira. 
Reatturi nukleari.
Positive ion sources tajba ghall-uzu f’mass spectrographs jew mass spectrometers
u kapaci li jimmanipulaw uranium hexafluoride.
Oggetti refractory, li gejjin:
Krogjoli, forom u vireg li jferrghu li jkollhom 97 fil-mija jew izjed ta’
magnesium oxide jew 97 fil-mija jew izjed ta’ beryllium oxide jew 85 fil-
mija jew izjed ta’ zirconium oxide.
It-Thorium u l-komponenti u tahlitijiet tieghu li jkollhom dawk is-sostanzi.
L-Uranju u l-komponenti u tahlitiet tieghu li jkollhom dawk is-sostanzi.
Valvoli; b’sigill forma ta’ minfah, maghmulin ghal kollox jew miksijin bl-
aluminju, bin-nikel jew bl-liga li jkun fiha 60 fil-mija jew izjed tan-nikel.
It-Tielet Grupp
A. Appliances elettrici, elettronici u xjentifici
Amplifikaturi, li gejjin: 
Amplifikaturi maghmulin biex jahdmu bi frekwenzi izjed minn 300
megacikli kull sekonda.
Amplifikaturi, intonati, li jkollhom bandwidth ta’ izjed minn 10 megacikli
kull sekonda jew 10 fil-mija tal-frekwenza medja, liema minnhom tkun l-
anqas.
Amplifikaturi, mhux intonati, li jkollhom bandwidth li tkun izjed minn 10
megacikli kull sekonda.
Amplifikaturi ghall-kurrent dirett, li jkollhom livell ta’ hoss (dovut ghac-
cirkwit ta’ dhul) ta’ 10-16 watts jew anqas, jew drift ta’ zero f’siegha wahda li
tikkorrispondi ghal bidla fil-qawwa tad-dhul ta’ 10-16 jew anqas, jew dawn
iz-zewg karatteristici.
F’din il-partita -
"bandwidth" tfisser il-band ta’ frekwenzi li fuqha l-amplifikazzjoni tal-qawwa ma
tinzilx ghal anqas minn nofs il-valur tal-massimu taghha, u
"frekwenza medja" tfisser il-medja aritmetika bejn il-frekwenzi li fihom l-
amplifikazzjoni tal-qawwa tkun nofs il-valur massimu taghha.
Apparat biex jaghzel awtomatikament il-komponenti elettronici dwar il-
karatteristici elettrici taghhom.
Apparat maghmul biex jiggammja jew xort’ohra jfixkel is-smigh bir-radjo, u
partijiet maghmula b’mod specjali ghal hekk.
Apparat ta’ xorta wzat biex jinsabu jew jigu lokalizzati l-oggetti taht l-ilma
b’metodi ta’ smigh manjetiku jew ultrasoniku, hlief apparat tas-smigh tal-fond tal-
bahar ta’ xorta wzat biss biex ikejjel il-fond tal-bahar jew id-distanza ta’ oggetti taht
il-bahar vertikalment taht l-apparat; komponenti specjalizzati ta’ dan l-apparat.
Capacitors, tantalum electrolytic.
Apparat centrifigu biex jittestja li jkollu xi wahda mill-karatteristici li gejjin: 
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 5
(a) immexxi b’mutur jew muturi li jkollhom sahha ta’ zwiemel totali aktar
minn 400 ziemel;
(b) li jkun jiflah piz ta’ 250 libbra jew izjed;
(c) li jkun jista’ jaghmel accelerazzjoni centrifuga ta’ 8 g jew izjed fuq piz
ta’ 200 libbra jew izjed.
Apparat ghall-komunikazzjoni jew biex ifittex ta’ xorta li tuza radjazzjoni infra-
red jew ultrasonic waves, u l-partijiet specjalizzati ghalihom.
Apparat ta’ kumnikazzjoni li jhaddem tropospheric, ionospheric jew meteoric
scatter phenomena u partijiet sub-assemblies u taghmir ghat-testjiet maghmulin
b’mod specjali ghalihom.
Apparat ta’ komunikazzjoni, navigazzjoni, ifittex u jsib direzzjoni u radar, li
gejjin:
(1) Apparat ta’ komunikazzjoni fl-ajru u partijiet u komponenti specjalizzati
ghalihom.
(2) Apparat tan-navigazzjoni fl-ajru u taghmir biex ifittex u jsib id-direzzjoni, li
gejjin:
(a) altimetri, pulse modulated.
(b) Apparat maghmul biex jaghmel uzu mid-Doppler frequency phenomena.
(c) Apparat li jutilizza l-velocita  kostanti jew il-karatteristici tal-
propagazzjoni rettilineari ta’ l-ectromagnetic waves li jkollhom
frekwenza anqas minn 4 x 1014 cikli kull sekonda (0.75 microns), jew it-
tnejn.
(d) Taghmir, ta’ tisjib ta’ direzzjoni, li jahdem bi frekwenzi aktar minn 5
megacikli kull sekonda.
(3) Taghmir tar-radar fl-ajru.
(4) Taghmir tar-radar ghall-art u ghal bahar, li gej:
(a) Taghmir tar-radar, li ma jkunx taghmir kummercjali maghmul ghal
pulse operation bi frekwenzi bejn 1,300 megacikli kull sekonda u 1,660
megacikli kull sekonda, 2,700 megacikli kull sekonda u 3,900 megacikli
kull sekonda, jew 8,500 megacikli kull sekonda u 10,000 megacikli kull
sekonda, u li jkollu -
(i) fil-kaz ta’ radar ta’ navigazzjoni fil-bahar, l-oghla qawwa ta’ hrug
ghas-sistema ta’ l-ajru ta’ 75 kilowatts jew anqas, u
(ii) fil-kaz ta’ radar bazat fuq l-art, l-oghla qawwa ta’ hrug ghas-
sistema ta’ l-ajru ta’ anqas minn 50 kilowatts u l-limiti massimu li
jigi uzat kontra l-akbar target ta’ l-ajru ta’ anqas minn 50 mili tal-
bahar. 
(b) Apparat tar-radar li jkun fih -
(i) facilitajiet li jhassru ekijiet permanenti, jew
(ii) aeriels b’polarizzazzjoni cirkolari.
(c) Apparat ta’ radar li jutilizza mhux il-conventional pulse modulation u
teknikalitajiet ta’ process tas-sinjali.
(d) Apparat biex ifittex u jsib id-direzzjoni ta’ fl-art li jahdem bi frekwenzi
ta’ izjed minn 5 megacikli kull sekonda.
(5) Apparat ghall-art u ghall-bahar ghall-uzu mat-taghmir tan-navigazzjoni fl-
ajru li jutilizza l-velocita  kostanti jew il-karatteristici ta’ propagazzjoni rettilineari
6 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
ta’ electromagnetic waves li jkollhom frekwenza ta’ anqas minn 4 X 1014 cikli kull
sekonda (0.75 microns), jew it-tnejn:
(6) Partijiet specjalizzati, accessorji specjalizzati u taghmir specjalizzat biex
isiru t-testijiet jew ghall-kalibrazzjoni ghall-uzu ma’ l-apparat imsemmi fil-kapijiet
(2), (3), (4) jew (5) ta’ din il-partita.
Boxxli u apparat giroskopiku, li gejjin:
(a) Piloti awtomatici, hlief tat-tip tal-bahar ghall-bastimenti tal-wicc.
(b) Boxxli Gyro, li jfittxu biss it-Tramuntana, li jkollhom wahda jew izjed mill-
karatteristici li gejjin:
(1) korrezzjoni awtomatika ghall-effetti fuq l-ezattezza tal-boxxla, meta
tinbidel l-velocita , l-accelerazzjoni, jew il-latitudini ta’ vapur;
(2) provvediment biex jaccetta id-data ta’ vapur bhala dhul elettriku;
(3) provvediment biex jirregistra korrezzjonijiet ta’ current set u drift;
(4) utilizzazzjoni ta’ accelerometru, rate gyro, rate integrating gyros jew
livelli elitrolitici bhala mekkanizmi ta’ sensitivita;
(5) provvediment biex jistabbilixxi u jittrasmetti elettrikament dettalji dwar
il-livell ta’ vapur (roll, pitch) b’zieda ghad-dettalji tal-kors ta’ l-istess
vapur.
(c) Boxxli Gyro manjetici.
(d) Stabbilizzaturi Gyro hlief dawk tax-xorta wzati biex jistabbilizzaw
bastiment shih fil-wicc.
(e) Gyroscopes, precizjoni gholja jew miniaturised, maghmulin ghall-uzu
f’sistema ta’ navigazzjoni ta’ vapur inattiv jew fis-sistemi ta’ gwidar ta’ armi u
ingenji ta’ l-ajru.
(f) Indikaturi tar-rotta ta’ vapur minghajr pressjoni.
(g) Boxxli manjetici trasmittenti maghmulin b’mod specjali ghas-sottomarini. 
(h) Partijiet u komponenti maghmulin b’mod specjali ghal xi wahda minn dawk
ta’ hawn fuq.
B. Komponenti, elettronici, li wiehed jista’ joqghod fuqhom ghal dak li huma l-
karatteristici elettrici u mekkanici taghhom u li jibqu stabbli f’kollox sakemm u waqt
li jkunu jahdmu -
(a) fuq ir-rotta kollha ta’ temperaturi medji ta’ minn taht - 45º  Centigradi sa fuq
100º  Centigradi, jew
(b) f’medji ta’ temperaturi ta’ 200º  Centigradi jew izjed.
Komputuri, elettronici, li ma jkunux makni ta’ tip tal-kummerc, makni tal-
kontijiet u makni li jikkalkolaw l-istatistika.
Apparat ta’ kontroll, li gej:
(aa) Synchros, li gejjin:
(1) Tipi ta’ kontroll (trasmitturi, trasmitturi differenzjali u transformers)
meqjusa li jkollhom zball elettriku ta’ 18-il minuta jew anqas meta jigu
ittestjati bil-metodu tal-voltagg proporzjonali.
(2) Tipi torque:
(i) Trasmitturi u trasmitturi differenzjali meqjusa li jkollhom zball
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 7
elettriku ta’ 18-il minuta jew anqas meta jigu ittestjati bil-metodu
ta’ voltagg proporzjonali.
(ii) Ricevituri u ricevituri differenzjali meqjusa li jkollhom ezatteza
ta’ 1.5 gradi jew anqas meta jigu ittestjati bil-metodu dinamiku.
(bb) Resolvers, inkluzi tipi ta’ single-phase/single  phase, single-phase/two
phase, two-phase/two-phase, u three-phase/two-phase -
(1) b’qis ta’ zball elettriku ta’ 0.5 gradi jew anqas, jew
(2) b’qis ta’ zball perpendikolari bejn l-assi ta’ 10 minuti jew anqas, jew
(3) b’qis ta’ voltagg null ta’ 14 millivolts jew anqas ghal kull massimu ta’
volt li johrog.
(cc) Amplifikaturi, elettronici jew manjetici, maghmula ghall-uzu ma’ resolvers,
li gejjin:
(1) Tipi isolation.
(2) Tipi summing.
(dd) Linear induction potentiometers -
(1) b’qis ta’ linearita  ta’ wiehed fil-mija jew anqas, jew
(2) b’qis ta’ proporzjon ta’ signal-to-noise ta’ 50 ghal 1 jew izjed, jew volt
li johrog.
(ee) Generaturi induction rate -
(1) b’qis ta’ linearita  ta’ wiehed fil-mija jew anqas, jew
(2) b’qis ta’ proporzjon ta’ signal-to-noise ta’ 50 ghal 1 jew izjed, jew 
(3) kompensazzjoni ta’ temperatura jew korrezzjoni ta’ temperatura. 
(ff) Muturi servo (gear-head jew plain) -
(1) maghmulin biex jahdmu minn origini ta’ qawwa ta’ izjed minn 300 cikli
kull sekonda, jew
(2) maghmulin li jkollhom proporzjon ta’ torque-to-inertia ta’ 3,500
radians kull sekonda jew izjed.
(gg) Potentiometers, li gejjin:
(1) Potentiometers lineari b’qis ta’ linearita  ta’ 0.1 fil-mija jew anqas. 
(2) Potentiometers mhux lineari b’qis ta’ konformita  ta’ wiehed fil-mija
jew anqas.
Crystal signal diodes (barra minn photodiodes), li gejjin: 
Diodes ta’ tip point contact tajbin ghall-uzu bi frekwenzi aktar minn 300
megacikli kull sekonda.
Diodes ta’ tip junction li fihom il-materjal semikonduttur baziku jkun haga
ohra mhux germanium.
Diodes ta’ tip junction li fihom il-materjal semikonduttur baziku jkun
germanium, u li jkunu tajbin ghall-uzu bi frekwenzi aktar minn 50 megacikli
kull sekonda.
Partijiet maghmulin b’mod specjali ghal xi wahda minn dawn ta’ hawn fuq. 
C. Generaturi elettrici, tipi mobbili, b’rata kontinwa massima ta’ izjed minn
5,000 kilowatts.
Generaturi electric-impulse uzati biex jipprovdu impulsi rikorrenti ta’ l-aqwa
8 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
qawwa ta’ aktar minn 150 kilowatts jew ta’ dewmien ta’ anqas minn 0.1
microsecond; apparat pulse transformer u pulse forming u delay lines li jkunu
partijiet maghmulin b’mod specjali ghal dawn il-generaturi electric-impulse.
Electromagnetic waveguides u komponenti taghhom, dawn li gejjin:
Komponenti ferrite waveguide ghall-uzu bi frekwenzi kollha.
Rigid waveguides ghall-uzu bi frekwenzi ta’ izjed minn 12,500 megacikli
kull sekonda.
Flexible waveguides tat-tipi kollha.
Strumenti u apparati elettronici u ta’ precizjoni, jigifieri:
(a) Strumenti elettronici, li gejjin:
(1) Apparat li jkejjel il-frekwenza u standards ta’ frekwenza b’ezattezza
ahjar minn 0.00001 fil-mija.
(2) Strumenti li jahdmu bi frekwenza ta’ izjed minn 300 megacikli kull
sekonda.
(b) Oscilloscopes (cathode ray) u partjiet specjalizzati ghalihom, jigifieri:
(1) Oscilloscopes li jkollhom xi wahda mill-karatteristici li gejjin:
(i) bandwidth aktar minn 12-il megaciklu kull sekonda;
(ii) bazi ta’ hin iqsar minn 0.04 microseconds kull centimetru;
(iii) li jkollhom jew ikunu maghmulin ghal -
(a) l-uzu ta’ cathode ray tube wiehed jew izjed li jkollhom tliet
electron guns jew izjed, jew
(b) tliet cathode ray tubes jew izjed;
(iv) li jimpjegaw potenzalita  accelleranti ta’ izjed minn 5,000 volts.
(2) Partijiet u accessorji specjalizzati, li gejjin: 
Amplifikaturi u pre-amplifikaturi li jkollhom bandwidth ta’ izjed minn
12-il megaciklu kull sekonda.
F’din il-partita "bandwidth" tfisser il-band ta’ frekwenzi li fuqha id-deflezzjoni
fuq il-cathode ray tube ma taqax taht is-70.7 fil-mija ta’ dak fil-punt massimu,
imkejjel b’voltagg kostanti ma’ l-amplifikatur.
D. Tubi jew valvoli tal-vakwu elettroniku, jigifieri:
(a) (1) cathode ray tubes maghmulin b’mod specjali jew ta’ xorta wzata
ghat-taghmir ta’ radar imfisser fil-partita ta’ dan il-Grupp dwar l-
apparati ta’ komunikazzjoni, navigazzjoni u tisjib ta’ direzzjoni u
radar.
(2) Cathode ray tubes b’velocita  ta’ kitba ta’ izjed minn 3,000
kilometru kull sekonda, jew bi tliet electron guns jew izjed.
(b) (1) Thyrathron u modulator gas-discharge tubes biex jithaddem
kontinwament bl-aqwa kurrent u bl-aqwa voltagg ta’ izjed minn
100 amperes u 9,000 volts bi frekwenza ta’ pulse repetition ta’
200 pulses jew izjed kull sekonda.
(2) Tubi tal-Hydrogen thyratron ta’ kull kwalita .
(c) Valvoli li l-proporzjon ta’ hrug u dhul fi 300 megacikli kull sekonda jew
izjed ikun ta’ 50 fil-mija jew izjed mill-proporzjon tal-hrug u dhul f’20
megacikli kull sekonda meta titkejjel skond l-istess voltaggi u load
impedance.
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 9
(d) Valvoli maghmula b’mod specjali ghall-uzu bi frekwenzi ta’ izjed minn
300 megacikli kull sekonda.
(e) Valvoli msahhna indirettament li jistghu jghaddu minn toqba tonda
b’dijametru ta’ 7.2 millimetru.
(f) Valvoli maghmulin biex jifilhu -
(i) vibrazzjoni sinusojdali ta’ aktar minn 2 g ghal perijodi kontinwi
ta’ izjed minn 20 siegha bi frekwenzi bejn 25 u 170 cikli kull
sekonda, jew
(ii) accelerazzjoni ta’ dewmien qasir (shock) aktar minn 1.000 g;
(g) Valvoli kostruwiti b’qoxra tac-ceramika.
(h) Valvoli mahsuba biex jahdmu f’temperaturi medji ta’ izjed minn 100º
centigradi.
(i) Amplifikatur klystrons.
(j) Tubi travelling wave.
(k) Tubi image converters u electronic storage kif ukoll memory
transformers ta’ stampi tar-radar u tubi ruggedized photo-conductive-
type (eskluzi tubi tal-kaxxi tar-ritratti li jxandru b’televizjoni ta’
standard kummercjali u tubi ta’ amplifikaturi ta’ X-ray ta’ standard
kummercjali).
(l) Tubi X-ray, tat-tip li jitfghu berqa.
Apparat maghmul biex jahseb ghal facilitajiet ta’ segretezza fuq sew il-vuci jew it-
telegrafu, cirkwiti ta’ kumnikazzjoni bil-linja jew bir-radju hlief dawk is-sistemi li
jaghmlu uzu ta’ frequency inversions jew band scrambling techniques.
Mikroskopji ion li jkollhom qawwa li tara aktar minn 10 angstroms.
Apparat ta’ trasmissjoni ta’ kumnikazzjoni bil-linja, jigifieri: 
Apparat tat-terminal and intermediate repeater jew ta’ amplifikatur
mahsubin li jwasslu, jibaghtu jew jircievu frekwenzi oghla minn 16-il
kilociklu kull sekonda go sistema ta’ kumnikazzjoni ta’ linja jew fiha.
Apparat ta’ multi-channel terminal transmitting u ta’ multi-channel terminal
receiving.
Komponenti specjalizzati, accessorji, u sub-assemblies ta’ l-apparat
imsemmi.
Recorders jew riprodutturi manjetici (li ma jkunux dawk mahsuba ghall-vuci jew
musika) u partijiet u media ta’ registrazzjoni maghmulin b’mod specjali ghalihom.
Magnetometers tat-tipi li gejjin:
fluxgate;
electron beam sensing; 
paramagnetic; 
nucleonic;
u partijiet maghmulin b’mod specjali ghalihom.
Materjali maghmulin u fabbrikati ghall-uzu bhala assorbenti ta’ electromagnetic
waves li jkollhom frekwenzi izjed minn 2 x 1012 cikli kull sekonda u anqas minn 3 x
1012 cikli kull sekonda.
Apparat ghall-kejl u ghall-ghadd, li gejjin:
10 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
(a) Apparat li jkejjel l-intervall tal-hin bi frekwenza b’riferenza fiha nfisha
li jkollu karatteristika wahda minn jew it-tnejn li gejjin:
(1) li jkun jista’ jkejjel l-intervalli tal-hin ta’ 0.1 sekonda jew anqas
bi zball ta’ mhux izjed minn mikrosekonda plus 0:0001 fil-mija
ta’ l-intervall imkejjel.
(2) li jinkludi cirkwiti ta’ l-ghadd kapaci li jghoddu f’rati izjed minn
magaciklu wiehed kull sekonda.
(b) Apparat ghall-ghadd li jista’ jghodd b’rati izjed minn megaciklu wiehed
kull sekonda.
F. Celluli foto-elettrici, li gejjin:
Celluli foto-elettrici, celluli foto-konduttivi (maghduda foto-transisturi
u celluli bhal dawn) b’sensitivita  massima f’wavelength itwal minn
12,000 angstroms.
Foto-transisturi (celluli foto-kondutturi maghduda photo-diodes) li
jwiegbu b’hin kostanti ta’ 1 millisekonda jew anqas imkejjel fit-
temperatura li tahdem fic-cellula li fiha l-hin kostanti ikun l-anqas.
G. Apparat fotografiku, jigifieri:
(1) Kaxex tar-ritratti ta’ velocita  qawwija li jistghu jirregistraw f’rati ta’
izjed minn 250,000 kwadri kull sekonda.
(2) Kaxex tar-ritratti cinematografici ta’ velocita  qawwija, jigifieri:
(a) Kaxex tar-ritratti cinematografici li juzaw pellikola ta’ wisa’ ta’
35 millimetru jew anqas, li jistghu jirregistraw f’rati ta’ izjed
minn 3,000 kwadru kull sekonda li juzaw bhala origini ta’ dawl
hrug ta’ dawl kontinwu.
(b) Kaxex tar-ritratti cinematografici li juzaw pellikola ta’ wisa ta’ 35
millimetru jew anqas, li jistghu jirregistraw f’rati ta’ izjed minn
10,000 kwadru kull sekonda u li juzaw l-apparat li jaghti dawl
forma ta’ berqa li ghandu x’jaqsam mas-sistema li tinhall.
(c) Kaxex tar-ritratti cinematografici li juzaw pellikola aktar wiesa
minn 35 millimetru u li jistghu jirregistraw f’rati ta’ izjed minn
64 kwadru kull sekonda.
(3) Apparat fotografiku microflash li jista’ jaghti berqa ta’ 10 microsekondi
jew aqsar fl-anqas frekwenza rikorrenti ta’ 200 berqa kull sekonda.
Tubi foto-multiplikaturi, li gejjin:
Tubi foto-multiplikaturi bil-karatteristici kollha li gejjin ghal kulur
b’temperatura ta’ 2,850 gradi Kelvin:
(i) sensitivita  ta’ aktar mill-figura ta’ 60 microamperes per lumen;
(ii) il-qligh kollha ghal hrug medju ta’ kurrent ta’ 1 milliampere ta’
izjed minn 108;
(iii) dark current plus noise anqas minn 5 x 10-16 ampere mean kull
centimetru kwadru ta’ active cathode surface.
Tubi foto-multiplikaturi tat-tipi kollha li ghalihom l-aqwa sensitivita
tigri f’wavelengths itwal minn 7,500 angstroms.
Kristalli piezo-electric quartz, blanks, plates, bars, vireg, u toroids, mahdumin
jew mhux mahdumin, immontati jew mhux immontati.
H. Recivituri tar-radjo, panoramici, li jkunu ricevituri li jfittxu awtomatikament
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 11
parti mir-radio frequency spectrum u juru is-sinjali li jircievu, u partijiet maghmulin
b’mod specjali ghal dawn ir-ricevituri.
Apparat ghar-ritrasmissjoni ta’ kumnikazzjoni bir-radjo li ma jkunux ta’ rotta
qasira u ta’ konnessjoni ta’ qawwa baxxa ghat-trasmissjonijiet bejn kaxxa tar-ritratti
jew studio u t-trasmettitur tat-televizjoni; komponenti specjalizzati u sub-assemblies
maghmulin ghalihom.
Analizzaturi tar-radio spectrum, li jkun apparat li jista’ juri l-komponenti ta’
frekwenza wahda ta’ l-oxxillazzjonijiet ta’ bosta frekwenzi, maghmulin biex jahdmu
bi frekwenzi ta’ izjed minn 300 megacikli kull sekonda; partijiet maghmula b’mod
specjali ghalihom.
Trasmettituri tar-radjo u komponenti, li gejjin:
(a) Trasmettituri jew amplifikaturi ta’ trasmettitur maghmulin biex jahdmu
-
(1) bi frekwenzi ta’ output carrier bejn 108 u 156 megacikli kull
sekonda, jew
(2) bi frekwenzi ta’ output carrier akbar minn 223 megacikli kull
sekonda hlief trasmettituri ghax-xandir b’televizjoni u
amplifikaturi ghalihom li jahdmu bejn 470 u 585 megacikli kull
sekonda jew bejn 610 u 940 megacikli kull sekonda.
(b) Trasmettituri u amp1ifikaturi ta’ trasmettituri maghmulin biex
jipprovdu xi wahda mill-karatteristici li gejjin: 
(1) kull sistema ta’ pulse modulation hlief amplitude, frekwenza jew
televizjoni pulse modulated;
(2) facilitajiet specjali biex jipprovdu attivita  kontinwa (fuq xi
carrier frequency barra mill-bands tax-xandir miftehma
internazzjonalment) f’inter-konnessjoni ma’ land-line telephone
circuits jew switchboard, bhal ma huma voice-operated gain-
adjusting circuits, volum ta’ kompressjoni awtomatiku u
expansion circuits, u monitoring awtomatiku;
(3) ghazla veloci ta’ izjed minn 20 kanal;
(4) attivita  fuq varjazzjoni ta’ temperaturi medji li jestendu minn taht
-45º  Centigradi ghal fuq minn 75º  Centigradi;
(5) facilitajiet li jipprovdu multiplicita  ta’ alternative output carrier
frequencies kontrollati minn numru anqas ta’ kristalli piezo-
electric u li ma jifformawx multiplicita  ta’ frekwenzi ta’ kontroll
komuni;
(c) Komponenti u sub-assemblies, inkluzi modulaturi u amplifikaturi ta’
modulazzjoni, maghmulin b’mod specjali ghall-uzu f’dawn it-
trasmitturi.
I. Apparat tat-telegrafu maghmul biex jittrasmetti jew jircievi messaggi
b’velocita  ta’ izjed minn 200 kelma kull minuta jew 150 bauds, liema tkun l-anqas,
hlief apparat li jahdem b’velocita  ta’ 300 bauds fejn in-numru korrispondenti ta’
kliem ma jkunx izjed minn 65 kelma kull minuta; u l-partijiet u l-accessorji
maghmulin b’mod specjali ghalihom.
Transisturi u mekkanizmi relatati maghhom (jew mekkanizmi ta’ semi-kondutturi
li jamplifikaw bhal ma huma fieldistors, spacistors u technetrons) -
(a) ta’ kull tip li juza materjal basiku semi-konduttur li ma jkunx il-
germanium, jew
12 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
(b) li jkollhom xi wahda mill-karatteristici li gejjin:
(1) maghmulin biex ikunu jistghu jahdmu bi frekwenzi alpha cut-off
akbar minn 20 megaciklu kull sekonda;
(2) maghmulin biex ikollhom collector dissipation ta’ izjed minn 100
milliwatt bi frekwenzi alpha cut-off akbar minn 500 kilociklu kull
sekonda;
(3) maghmulin biex jahdmu ma’ collector voltages izjed minn 40
volts;
(4) maghmulin biex jahdmu ma’ mean collector currents akbar minn
3 amperes;
partijiet specjalizzati ghal xi wahda minn dawn.
Ir-Raba’ Grupp
Kemikali
Ammonium perchlorate.
Komposti tal-beryllium.
Komposti tal-boro, u tahlitiet, li gejjin:
(a) L-acidu boriku u l-esters u l-ammonju, l-kalcju, l-manjezju, l-potassju u
sodium salts ta’ acidu boriku, izda ma jinkludux perborates.
(b) L-ossidu tal-boro.
(c) Il-karboru tal-boro.
(d) In-nitruro tal-boru.
(e) It-trikloride tal-boro u l-komposti taghha.
(f) It-trifluworide tal-boro u l-kompost taghha.
(g) Flueroborates.
(h) Komposti ohra ta’ boro u tahlitiet li jkollhom aggregat ta’ 10 fil-mija
jew izjed ta’ boro, sew f’ghamliet kombinati jew elementari izda
eskluzi -
Metal borates hlief dawk specifikati taht il-kap (a) ta’ din il-
partita.
Perborates.
Cellulose nitrate (nitrocellullose).
Chlorine trifluoride.
monoClorodifluoromethane.
Chlorodifluoroethylene.
Komposti tal-kobalt li jkollhom kontenut ta’ kobalt daqs 30 fil-mija jew izjed fil-
materjal anhydrous (li ma jkunux hwejjeg li jnixxfu z-zebgha, hwejjeg tal-kulur
artificjali li jkun fihom kobalt organiku u pigmenti ta’ zebgha ohra).
Dichlorotetrafluoroethane.
symDiethylsymdiphenylurea (carbamite jew centralite).
Diethylenetriamine.
symDimethylsynzdiphenylurea (carbamite jew centralite).
asymDimethylhydrazine.
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 13
Dinitrophenol.
Diphenylamine.
asymDiphenylurea.
Ethyl diphenylcarbamate (diphenylurethane).
Ethylasymdiphenylurea.
Ethyl di-o-tolylcarbamate (di-o-tolylurethane).
Ethyl N-ethylphenylcarbamate (ethylphenylurethane).
Fluorine.
Guanidine nitrate.
Hydrazine.
Hydrazine hydrate. 
Hydrazine nitrate.
Hydrogen peroxide li jkollu 50 fil-mija jew izjed hydrogen peroxide.
Lead azide.
Lead styphnate (lead trinitroresorcinoxide).
Lead thiocyanate.
Lithium compounds.
Magnesium oxide ta’ purita  ta’ 97 fil-mija jew izjed.
Methylasymdiphenylurea.
Molybdenum disulphide ta’ purita  ta’ 86 fil-mija jew izjed.
Nitric acids, fuming.
2-Nitrodiphenylamine.
p-Nitromethylaniline.
Pentaerythritol tentranitrate.
Picrates.
Picric Acid.
Sodium azide.
Tantalum compounds.
Tetrafluoroethylene.
Trichlorotrifluoroethane.
Zirconium compounds li fih il-proporzjon ta’ hafnium content ghal zirconium
content ikun anqas minn parti wahda ghal 500 bil-piz.
Zirconium oxide thermally stabilized with calcium oxide jew magnesium oxide jew
it-tnejn.
Il-Hames Grupp
Minerali u Metalli
F’dan il-Grupp -
"materjali mhux mahdumin" tfisser minerali, koncentrati, matte, regulus, fdal u
14 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
dross (rmied) li minnhom il-metall deskritt fil-partita jista’ jigi estratt;
"forom krudi" tfisser anodes, balls, bars (inkluzi notched bars u wire bars),
billets, blocks, blooms, briquetts, cathodes, cakes, crystals, kubi, kon, grains,
granules, ingotti, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge u
sticks;
"forom nofshom mahdumin" tfisser dawn li gejjin (sew jekk inforrat, bi pjanci,
drilled jew imtaqqbin): 
(1) materjali mahdumin, fabbrikati b’rolling, drawing, extruding, bil-forga,
impact extruding, bil-pressa, graining, atomising u grinding, li gejjin:
angli, kanali, cirki, diski, trab, flakes, foil u leaf forgings, plates,
powder, pressings u stampings, ribbons, crieki, virgi (inkluzi virgi
tal-weldjar mhux miksijin, virgi tal-wire u wire mibrum),
sezzjonijiet, forom, folji, strixxi, kanen u tubi (inkluzi tubi tondi,
kwadri u mhaffra) u wire migbud; jew
(2) materjal imdewweb prodott f’kon, ramel, metall, gibs, jew tipi ohra ta’
forom, inkluzi tidwib bi pressjoni qawwija, forom sinterizzati u forom
maghmulin minn trab metalliku.
Beryllium, li gejjin:
Minerali (li ma jkunux gem grade beryl) u koncentrati.
Beryllium u l-legi li fihom izjed minn 50 fil-mija beryllium, b’forom
krudi jew nofshom mahdumin (li ma jkunux twieqi ghal makni ta’ X-ray
mediku).
Il-boro, li gejjin:
Minerali tal-boro, krudi jew raffinati.
Ferro-boro, sew format sew le.
Boro u legi li fihom 10 fil-mija jew izjed boro, f’forom krudi jew
nofshom mahdumin.
Il-kobalt, li gejjin:
Hwejjeg mhux mahdumin.
Ferro-kobalt, sew format sew le.
Kobalt u legi li fihom -
(a) 50 fil-mija jew izjed kobalt, jew
(b) 19 fil-mija jew izjed kobalt flimkien ma’ 14 fil-mija jew izjed
kromju,
f’forom krudi jew nofshom mahdumin, jew skart.
Germanium ta’ testjar li jkollu 50 ohms kull centimetru jew izjed, f’forom krudi
jew nofshom mahdumin.
Hadid u azzar, li gejjin:
Hadid, azzar u legi tal-hadid jew ta’ l-azzar, li jkun hadid, azzar u l-legi li
jkun fihom 50 fil-mija jew izjed hadid jekk -
(a) (i) armour plate;
(ii) azzar precipitation hardening li fih 4 fil-mija jew izjed nikel jew;
(b) li jkollhom wiehed jew izjed mill-kostitwenti li gejjin fil-proporzjonijiet
imsemmija -
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 15
(i) 10 fil-mija jew izjed ta’ molybdenum;
(ii) 5 fil-mija jew izjed ta’ molybdenum flimkien ma’ izjed minn 14
fil-mija ta’ kromju;
(iii) 6 fil-mija jew izjed tal-kobalt hlief metalli manjetici permanenti
b’kontenut ta’ kobalt ta’ 25 fil-mija jew anqas;
(iv) 1.5 fil-mija jew izjed ta’ niobium (columbium) jew tantalum jew
it-tnejn;
(v) 32 fil-mija jew izjed ta’ nikel;
(vi) 32 fil-mija jew izjed ta’ elementi ta’ lega (li ma jkunux hadid) li
wiehed minnhom ikun nikel, flimkien ma’ 0.4 fil-mija jew izjed
ta’ titanium, niobium (columbium) jew tantalum,
f’forom krudi jew nofshom mahdumin.
Lithium, li gejjin:
Materjali mhux mahdumin;
Lithium f’forom krudi jew nofshom mahdumin.
Il-legi tal-manjezju li fihom 50 fil-mija jew izjed ta’ manjezju u wiehed jew izjed
mill-kostitwenti li gejjin fil-proporzjonijiet imsemmija:
(a) 0.4 fil-mija jew izjed ta’ zirconium;
(b) 1.5 fil-mija jew izjed ta’ thorium;
(c) 1.0 fil-mija jew izjed ta’ metalli rari ta’ l-art (cerium  mischmetall),
f’forom krudi jew nofshom mahdumin, jew skart.
Materjali manjetici fil-forom kollha (inkluza forma specjalizzata bhal core
assemblies, foljetti, strixxi u wound cores), li jkollhom xi wahda mill-karatteristici li
gejjin:
(1) hxuna ta’ 0.0004 pulzier jew anqas;
(2) permeabilita  inizjali ta’ 50,000 jew izjed;
(3) li zzomm fiha 98 fil-mija jew izjed ta’ l-aqwa flux ghall-materjali li
jkollhom permeabilita  manjetika;
(4) kompozizzjoni li jkollha prodott ta’ energija izjed minn 6 megagauss-
oersteds, jew li jkollha izjed minn 25 fil-mija ta’ kobalt;
(5) fil-kaz ta’ l-azzar silicon, telf fl-anima ta’ 0.45 watt kull libbra jew
anqas meqjusa fi flux density ta’ 13,000 gauss u frekwenza ta’ 50 ciklu
kull sekonda.
Minerali, mhux mahduma u ikkurati (inkluzi fdal u skart) li jkollhom izjed minn
0.05 fil-mija ta’ uranju jew thorium, wahidhom jew flimkien, inkluzi izda mhux
limitati ghal, dawn li gejjin:
Monazite u monazite sands.
Ores li fihom thorium maghdud uranothorianite.
Ores li fihom l-uranju inkluz l-pitchblende.
Molybdenum, li gejjin:
Ferro-molybdenum, sew format sew le;
Molybdenum u legi li fihom 60 fil-mija jew izjed ta’ molybdenum, f’forom
krudi jew nofshom mahdumin (li ma jkunx wire nadif ta’ dijametru ta’ mhux
izjed minn 500 microns u li, wara li jkun irkucut ghal kollox, ikollu fattur li
ttkejjel l-estensjoni ta’ mhux izjed minn 5 fil-mija ghal dijametru sa 200
16 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
microns u mhux izjed minn 10 fil-mija ghal dijametru ta’ bejn 200 u 500
microns.
Kanen u tubi molybdenum, mghottija bil-platinum. 
In-nikel, li gejjin:
Materjali mhux mahdumin.
Trab tan-nikel.
Legi bazati fuq in-nikel li fihom 32 fil-mija jew izjed nikel, f’forom krudi
jew nofshom mahdumin.
Wire ta’ dijametru ta’ 0.1. millimetru jew anqas li fih 95 fil-mija jew izjed
nikel u xibka tal-wire, minsug, kompost minn wire li fih 95 fil-mija jew izjed
nikel u li fih 60 wire jew izjed ghal kull centimetru lineari.
Niobium (columbium), li gejjin:
Materjali mhux mahdumin.
Ferro-niobium u ferro-niobium-tantalum, sew format sew le.
Niobium u ligi li fihom 60 fil-mija jew ized niobium jew 60 fil-mia jew izjed
niobium-tantalum flimkien, f’forom krudi jew nofshom mahdumin, jew
skart.
Kanen u tubi tal-molybdenum u mghottija bil-platinu.
Silicon ta’ purita  ta’ 99.9 fil-mija jew izjed.
Tantalum, li gejjin:
Materjali mhux mahdumin.
Ferro-tantalum u ferro-tantalum-niobium (columbium), sew format sew le.
Tantalum u ligi li fihom 60 fil-mija jew izjed tantalum, jew 60 fil-mija jew
izjed tantalum-niobium (columbium) flimkien, f’forom krudi jew nofshom
mahdumin, jew skart.
Thorium u ligi li fihom 1.5 fil-mija jew izjed thorium, f’forom krudi jew nofshom
mahdumin.
Titanium u ligi li fihom 70 fil-mija jew izjed titanium, f’forom krudi jew nofshom
mahdumin, jew skart.
Wire u filament tungsten, li gejjin:
(1) Wire, miksi jew mghotti.
(2) Wire, mhux miksi jew mghotti, li ma jkunx wire ta’ dijametru anqas minn
600 microns li s-sahha tal-gibda tieghu ma tkunx izjed minn 35 grammi
kull milligramm (140 kilogramm ghal kull millimetru kwadru) meta
meqjus fuq il-wire migbud sa 180 microns jew anqas u msahhan
f’atmosfera idrogena sa 2,100º  Centigradi ghal zmien ta’ 10 minuti.
(3) Kolji mqattghin, miksija jew mghottija.
(4) Kolji mqattghin, mhux miksija jew mghottija, hlief:
(a) filamenti ta’ kolji ikkoljati;
(b) filamenti ta’ lampa ta’ kolju singlu li jkollhom xi wahda mill-
karatteristici li gejjin:
(i) lest jew sinterizzat;
(ii) ta’ dijametru ta’ 19 microns jew anqas;
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 17
(iii) ta’ dijametru ta’ 250 microns jew izjed u tul ta’ mhux izjed minn
100 millimetru.
L-uranju, li gejjin:
Ferro-uranju, sew format sew le.
L-uranju u l-legi li fihom xi percentagg ta’ uranju, f’forom krudi jew
nofshom mahdumin.
Zirconium, li fih il-proporzjon ta’ kontenut ta’ hafnium ghal kontenut ta’
zirconium hija anqas minn parti wahda ghal 500 parti fil-piz, li gejjin:
Ferro-zirconium, sew format sew le.
Zirconium u ligi li fihom izjed minn 50 fil-mija ta’ zirconium f’forom krudi
jew nofshom mahdumin.
Fabbrikati ghal kollox minn zirconium jew minn ligi li fihom izjed minn 50
fil-mija zirconium.
Is-Sitt Grupp
Prodoti ta’ l-inginerija
A. F’dan il-Grupp -
"materjal specifikat corrosion resistant" tfisser polytetrafluoroethylene,
polychlorotrifluoroethylene jew metalli jew legi li fihom -
(i) 90 fil-mija jew izjed tantalum, titanium jew zirconium, sew
separatament jew flimkien, jew
(ii) 50 fil-mija jew izjed ta’ kobalt jew molybdenum, sew separatament sew
flimkien.
Ball jew roller bearings, u parijiet taghhom li gejjin:
(a) Ball jew cylindrical roller bearings (hlief separable (magneto type) ball
bearings u ball thrust bearings) fabbrikati ghall-ftuh specifikati fit-
Taqsima II ta’ din l-Iskeda jew aktar vicini, u li jkollhom wahda jew
izjed mill-karatteristici li gejjin:
(1) maghmulin minn kull materjal li ma jkunx -
(i) azzar ta’ carbon baxx li fih mhux izjed minn 0.4 fil-mija
carbon u ebda elementi ora hlief dawk prezenti bhala
impuritajiet jew f’dawk il-kwantitajiet zghar li ma
jimmodifikawx il-karatteristici bazici ta’ l-azzar;
(ii) Azzar tal-kromju ta’ carbon gholi tat-tip En 31 kif specifikat
fil-British Standard 970:1955 (azzar mahdum) jew tipi
ekwivalenti wzati normalment fil-manifattura ta’ ball jew
roller bearings;
(iii) azzar nickel-molybdenum tip En 34 kif specifikat fil-British
Standard 970:1955 (azzar mahdum), jew tipi ekwivalenti
normalment uzati fil-manifattura ta’ ball jew roller bearings.
(2) processati bi trattament tas-shana sabiex jistabbilizzahom ghal
uzu f’temperaturi normali ta’ xoghol ’il fuq minn 150º
Centrigradi;
(3) li jkollhom special low torque jew quiet  running performance
aktar minn dak mehtieg ghal skopijiet industrijali, biex jipprovdi
superior operating performance ghal skopijiet militari;
(4) maghmulin b’mod specjali ghall-uzu f’apparat militari u
18 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
sostanzjalment diversi fl-ghamla minn bearings normali sabiex
jipprovdu superior operating performance.
(b) Tapered roller, spherical roller u thrust roller bearings li jkollhom
dijametru fit-toqba tac-cirku ta’ gewwa tal-kejl ta’ izjed minn 400
millimetru (15.75 pulzier).
(c) Partijiet ta’ ball jew roller bearings, li gejjin:
Crieki ta’ barra, crieki ta’ gewwa, retainers, balls, rollers u sub-
assemblies li jintuzaw biss ghal bearings deskritti fil-kapijiet (a) jew
(b) ta’ din il-partita.
B. Gumni li gejjin: 
Gumni ta’ tip coaxial (inkluzi t-tipi ta’ taht il-bahar) maghmulin ghat-
telekomunikazzjoni u ghall-iskopijiet tar-radar li ma jkunux dawk ta’ tip
maghmul jew f’uzu komuni ghar-radjo fid-dar u ricevituri tat-televizjoni.
Gumni ta’ kumnikazzjoni (inkluzi l-gumni ta’ taht il-bahar) li fihom izjed
minn par wiehed ta’ kondutturi u li jkollhom xi konduttur singlu jew
stranded, ta’ izjed minn 0.9 millimetru f’dijametru.
Estratturi centrifugi li jinnewtralizzaw il-kontro-kurrent maghmulin b’mod
spccjali ghall-estrazzjoni ta’ sustanzi radjo-attivi.
Kompressuri u mniefah, multistage, bi proporzjon ta’ kompressjoni totali ta’ 2:1
jew izjed akkoppjata ma’ kapacita  ta’ izjed minn 372,000 pied kubu kull minuta, jew
proporzjon ta’ kompressjoni totali ta’ 3:1 jew izjed akkoppjata ma’ kapacita  ta’ izjed
minn 106,000 pied kubu kull minuta.
Recipjenti, jacketted, inkluzi units mobbli, ta’ kapacita  ta’ 500 gallun jew izjed,
maghmulin ghall-magazzinagg jew trasportazzjoni tal-gassijiet likwifikati li gejjin:
L-Argon.
L-Helium.
L-Idrogenu.
In-Nitrogenu.
L-Ossigenu.
L-Ozone.
Apparat ghall-produzzjoni u koncentrazzjoni ta’ deuterium oxide.
Apparat maghmul b’mod specjali ghat-tibdil ta’ dinitrogenu tetroxide ghal acidu
nitriku ta’ 98 fil-mija jew koncentrazzjoni akbar jew ghall-koncentrazzjoni ta’
dinitrogenu tetroxide jew nitric oxides jew tahlitiet taghhom.
Apparat maghmul b’mod specjali ghall-purifikazzjoni u processar ta’ germanium,
li ma jkunx taghmir ghall-purifikazzjoni ta’ zona.
Apparat maghmul b’mod specjali ghall-purifikazzjoni u l-processar ta’ silicon.
Fran, ta’ l-elettriku, maghmulin b’mod specjali ghall-gbir ta’ titanium jew
zirconium mill-iskart.
Apparat ghal-likwifikazzjoni tal-gass, li gejjin:
Apparat ghas-separazzjoni ta’ l-helium minn gassijiet naturali.
Apparat maghmul b’mod specjali ghall-produzzjoni ta’ gassijiet f’forma
likwida, li jkun jista’ jahdem bi pressjonijiet ta’ 300 libbra ghal kull kejl ta’
pulzier kwadru u aktar u jipproduci tunnellata jew izjed kull jum ta’  gass
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 19
f’forma likwida, li ma jkunx:
(a) Impjanti mhux kapaci li jipproducu izjed mmn 25 fil-mija tal-
produzzjoni taghhom ta’ kull jum bhala gass li jista’ jigi estratt f’forma
likwida.
(b) Impjanti maghmulin b’mod specjali biex jillikwifikaw il-klorin u l-
ammonja.
(c) Apparat wieqaf biex jillikwifika carbon dioxide.
(d) Apparat biex jillikwifika low molecular weight refinery gases.
Taghmir biex jipproduci il-fluorine likwidu.
Makni u apparat ghall-manifattura u testjar ta’ valvoli elettronici, li gejjin:
Makni u apparati maghmulin b’mod specjali ghall-manifattura u ghat-testjar
ta’ valvoli elettronici, transisturi u kristalli diodes (maghduda komponenti u
sub-assemblies ghalihom) deskritti fil-Grupp 3.
Makni u apparati maghmulin b’mod specjali ghall-assembly jew testjar
awtomatiku jew semi-awtomatiku tal-valvoli elettronici, transisturi u kristali
diodes (inkluzi komponenti u sub-assemblies ghalihom).
Makni u apparati tax-xorta wzata biex jaghmlu gumni ghat-telekomunikazzjoni, li
gejjin:
(a) Makni tax-xorta maghmulin b’mod specjali ghall-manifattura ta’ gumni
elettrici multi-pair ghall-iskopijiet ta’ telekomunikazzjoni, li gejjin:
(1) Makni tax-xorta wzata biex jitqieghed il-materjal ta’ insulazzjoni
fil-kondutturi.
(2) Makni tax-xorta wzata biex jitqieghdu l-kondutturi flimkien jew
biex jitqieghed il-materjal ta’ insulazzjoni, ta’ separazzjoni, ta’
rbit jew ta’ l-identifikazzjoni maghhom.
(b) Makni tax-xorta maghmula b’mod specjali ghall-manifattura ta’ gumni
elettrici coaxial, li gejjin:
(1) Makni tax-xorta wzata biex jitqieghdu s-separaturi ta’ l-
insulazzjoni fil-konduttur ta’ gewwa ta’ gumni elettrici coaxial
air-spaced.
(2) Makni tax-xorta wzata biex titqieghed l-istrixxa jew folja tal-
metall biex jifformaw il-konduttur ta’ barra ta’ gumni elettrici
coaxial.
(c) Makni tax-xorta wzata biex jitqieghed l-istranding ta’ kondutturi, pari,
quads, units multipli taghhom, jew tubi coaxial, biex jifformaw ghal
kollox covers ghall-gumni jew partijiet taghhom.
(d) Apparat awtomatiku biex jikkontrolla d-dijametru jew l-eccentricita  ta’
extruded dielectric fuq wires u gumni.
Makni, apparat u ghodod maghmulin b’mod specjali ghall-manifattura u ghat-
testjar ta’ turbines tal-gass, li gejjin:
Makni li jtaqqlu l-kaxxa tal-kompressur.
Makni li jdawru l-kompressur u t-turbine disk.
Makni u apparat biex jaghmlu jew ikejlu l-gas turbine blades.
Rotor grinding machines.
Ghodod biex ihaffru fil-wicc ghall-manifattura ta’ xfafar u disks tat-turbines
tal-gass.
20 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
Makni tal-milling li jkollhom ras jew irjus travelling kapaci ta’ milling aircraft
spars.
Makni ghal milling aircraft skin.
Makni, li jahdmu l-metall, li gejjin:
Makni li jtaqbu toqob fil-fond tax-xorta maghmulin ghall-uzi ta’ trapani
tubulari jew bars li mit-trapan jew bar taghhom jghaddi l-materjal li jberred.
D. Mazez tal-forga, li gejjin:
Mazez tal-gravita  li ghandhom piz fid-daqqa ta’ aktar minn 10 tunnellati.
Mazez ta’ steam, arja jew mekkanici (hlief mazez counter-blow) ta’ daqs
meqjus ta’ aktar minn 10 tunnellati.
Mazez counter-blow ta’ daqs meqjus ta’ 180,825 pied libbri jew izjed.
Mazez ta’ l-impatt orizzontali, li jahdmu idrolikament, ta’ daqs gradat ta’
10,000 pied libbra jew izjed.
Makni li jaghmlu gear jew li jlestu gear, jigifieri:
Makni li jsinnu gear ta’ tip li jiggenera, jigifieri b’dijametru ta’ xoghol ta’ 36
pulzier jew aktar.
Makni kapaci ghall-produzzjoni ta’ gears li jkollhom pitch aktar fina minn
0.5 module.
Makni li jsinnu, jigifieri: 
Makni li jsinnu minn gewwa tax-xorta li jhaddnu jew li jkunu maghmulin
b’mod specjali ghall-utilizzazzjoni ta’ grinding heads maghmula jew
meqjusa ghal xoghol f’velocitajiet ta’ izjed minn 80,000 rivoluzzjoni kull
minuta.
Makni li jsinnu b’kontroll awtomatiku (longitudinali, trasversali jew
vertikali) ta’ izjed minn 44 pulzier.
Makni tat-titqib b’kontroll awtomatiku (longitudinali, trasversali jew
vertikali) ta’ izjed minn 44 pulzier.
Makni li jinkorporaw kontrolli closed look feed back kontinwi elettronici li fihom
l-informazzjoni mill-bicca ta’ l-apparat jew ghodda jew work piece carrier jew tool
holder, awtomatikament u kontinwament tikkoreggi il-kmandi ta’ kontroll.
Pressi, idrawlici u mekkanici, ta’ pressjoni totali meqjusa aktar minn 5,000
tunellata.
Tornijiet ta’ nsig maghmulin ghall-uzu ma’ jew mghammra bi spindle drive motor
ta’ sahha ta’ izjed minn 25 ziemel.
Makni maghmulin b’mod specjali biex jinhadmu jew jifformaw il-folji ta’ ingenji
ta’ l-ajru, pjanci ta’ ingenji ta’ l-ajru jew extrusions ta’ l-ingenji ta’ l-ajru.
Partijiet tal-ghodod tal-makna, accessorji u apparat li ghandu x’jaqsam moghhom,
jigifieri:
Kontrolli closed look feed back elettronici biex jikkontrollaw ghodod tal-
makna li fihom feed back kontinwu ta’ informazzjoni mill-work piece jew
ghodda jew work piece carrier jew tool-holder stess li jwassal ghall-
korrezzjoni kontinwa tal-kmandi ta’ kontroll.
Grinding heads u spindle assemblies ghall-makni li jsinnu minn gewwa,
mahsuba jew meqjusa u ghal xoghol f’velocitajiet ta’ izjed minn 80,000
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 21
rivoluzzjoni kull minuta.
Kaldaruni ta’ l-isteam tal-bahar mahsuba biex jahdmu f’temperaturi ta’ 593º
Centigradi u aktar.
Ghodda ghall-qtugh tal-metall u xoghol fuq il-makni, jigifieri: 
Ghat-titqib fil-fond jew bars tat-tip li fihom il-bicca li taqta’ l-azzar
imwebbes jew metall iebes tkun imwahhla f’shank tubulari u l-coolant
jghaddi mit-titqib jew bar.
E. Kanen u tubi (metall) inforrati b’polytetrafluoroethylene jew
polychlorotrifiuoroethylene.
Valvoli tal-kanen, vitijiet u regolaturi tat-temperaturi, jew -
(1) maghmula biex jahdmu f’temperaturi taht -130º  Centigradi; jew
(2) li jkollhom il-flow contact parts maghmul jew inforrat minn materjal ta’
corrosion-resistant specifikat.
Impjant ghall-produzzjoni ta’ esplozivi militari u partijiet maghmulin b’mod
specjali ghalihom, inkluzi nitrators, tat-tipi kontinwi.
Impjant ghall-produzzjoni ta’ metall titanium (li ma jkunx impjant separat ghall-
produzzjoni ta’ titanium tetrachloride) u partijiet maghmulin b’mod specjali
ghalihom.
Impjant ghall-produzzjoni ta’ zirconium (li ma jkunx impjant separat ghall-
produzzjoni ta’ zirconium tetrachloride) u partijiet maghmulin b’mod specjali
ghalihom.
Apparat ta’ printed circuit, jigifieri:
Apparat maghmul b’mod specjali biex jipproduci assemblies elettronici -
(a) biex jiddepozita jew jistampa fuq insulating panels, inkluzi pjanci jew
wafers, jew xort’ohra jifforma in situ, partijiet komponenti li ma jkunux
liasic wiring; jew
(b) biex idahhal jew jissaldja awtomatikament komponenti fuq insulating
panels, inkluzi pjanci jew wafers, li ghalihom jigi applikat wiring bi
stampar jew b’mezzi ohra.
F. Pompi  (li ma jkunux pompi tal-vakwu) li jkunu jistghu jaghtu likwidi
separatament jew flimkien ma’ solidi, gassijiet, jew solidi u gassijiet, u li jkollhom
xi wahda mill-karatteristici li gejjin:
(1) maghmulin biex icaqalqu metalli mdewba b’forzi eletromanjetici;
(2) maghmulin biex jahdmu f’temperaturi taht -130º  Centigradi;
(3) il-flow contact surfaces kollha maghmula minn materjal specifikat ta’
corrosion-resistant.
Rock drill bits, tat-tip rotary, jigifieri, ta’ xorta li jkollha koni jew sezzjonijiet li
jduru separatament u indipendentement mir-rotazzjoni tal-body tal-bit.
Rolling mills, li gejjin:
(a) li jkollhom work-rolls mizmuma minn multiple  back-up rolls jew
bearings;
(b) li jkollhom multiple work-rolls iduru f’forma planetarja madwar il-
back-up rolls;
(c) continuous cold strip mills, izjed minn 3-high.
22 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
Is-Seba’ Grupp
Apparat tat-Trasport
Makni (diesel) li jaqbdu bil-kompressjoni kapaci li jizviluppaw 50 brake horse
power u aktar u jkollhom kontenut mhux manjetiku ta’ izjed minn 50 fil-mija tal-piz
totali taghhom.
Apparat ta’ kostruzzjoni mibni ghall-ispecifikazzjonijiet militari, maghmul b’mod
specjali ghal trasport bl-ajru.
Vetturi li jahdmu mekkanikament, tractors u lift trucks, li jkollhom jew ikunu
mibnija skond specifikazzjonijiet militari korrenti li jiddifferenzjaw materjalment
mill-ispecifikazzjonijiet civili normali.
It-Tmien Grupp
Mixxellanji
Alkyl polysulphide liquid polymers (li ma jkunx water dispersions).
Condenser tissue, jigifieri, pellikola sintetika ghall-uzu dieletriku, ta’ 0.0015
pulzier (0.038 millimetru) hxuna jew anqas.
Fluorinated silicons rubbers u materjali fluorinated elastomeric ohra, u dawk l-
intermedjari organici ghall-fabbrikazzjoni taghhom li jkun fihom 10 fil-mija jew
izjed ta’ fluorine kombinat.
Fuels ghall-makni tat-turbine ta’ l-ingenji ta’ l-ajru, li gejjin:
(a) tat-tipi gasoline wide cut;
(b) tat-tipi kerosene li jkollhom punt ta’ frizjar taht -60º  Centigradi;
(c) tat-tipi ta’ kerosene high flash li jkollu berqa minima ta’ punt ta’ 60º
Centigradi;
(d) kull fuel likwidu, inkluz pitrolju, li jkun fih komponenti ta’ energija
gholja jew komposti taghhom, li jkollu valur kalorifiku gross ta’ mhux
inqas minn 23,400 British Thermal Units kull libbra.
Agenti ta’ mixxeli high octane ghal fuels ta’ l-ingenji ta’ l-ajru, li gejjin:
(a) Alkylates, ta’ grad ta’ avjazzjoni.
(b) Isopentane.
(c) Neohexane.
Fluwidi idrawlici, li gejjin:
(a) fuq bazi ta’ pitrolju, li jkollu viskosita  kinematika ta’ 4.6 centistokes
jew izjed f’98.9º  Centigradi u pour point ta’ -34.4º  Centigradi jew anqas
u indici ta’ viskosita  ta’ 130 jew izjed;
(b) sintetici li jkollhom viskosita  ta’ mhux izjed minn 4,000 centistokes f’-
54º  Centigradi u mhux anqas minn 1.5 centistokes f’150º  Centigradi.
Zjut u xahmijiet ghall-makni, sintetici, (tip ester) li jkunu jew li jkun fihom:
(1) esters ta’ acidi dibasic saturated aliphatic flimkien ma’ wiehed jew it-
tnejn ta’ dawn li gejjin:
(a) saturated aliphatic monohydric alcohols, meta iz-zewg
konstitwenti jkun fihom sitt atomi jew izjed ta’ karbon, u
(b) polyglycols, meta wiehed jew it-tnejn taz-zewg kostitwenti li jkun
fihom sitt atomi jew izjed ta’ karbon; jew
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 23
(2) fluoro-alcohol esters;
li ma jkunux zjut u xahmijiet li jkun fihom jew -
(a) 50 fil-mija jew izjed ta’ zejt ta’ rignu newtru, jew
(b) 5 fil-mija jew izjed ta’ zejt ta’ rignu newtru u 50 fil-mija jew izjed
ta’ zejt ta’ rignu u zejt tal-pitrolju flimkien.
Polychlorotrifluoroethylene u fabbrikati ghal kollox taghhom.
Polytretrafluoroethylene u fabbrikati ghal kollox taghhom.
Fluwidi u xahmijiet tas-silicone, li gejjin:
Fluwidi halogenated silicone.
Grassi lubrikanti li kapaci jzommu sa temperaturi ta’ 180 centigradi jew
aktar u li ghandhom drop point ta’ 220 centigradi jew aktar.
TAQSIMA II
Ball u roller bearings: tolerances ghat-toqba u djametru ta’ barra, eccenricita , 
parallelizmu ta’ races u laxk (parallelizmu tal-linja ma’ l-ucuh) imsemmija fil-
Grupp 6 tat-Taqsima I ta’ din l-Iskeda.
1. CIRKU TA’ GEWWA
Qisien tat-toqba
Tal-pulzieri
Izjed 
minn 0 
sa 2 
pulzieri
Izjed 
minn 2 
sa 3 
pulzieri
Izjed 
minn 3 
sa 5 
pulzieri
Izjed minn 5 
sa 7 pulzieri
Izjed minn 7 
sa 10 
pulzieri
Izjed minn 
10 pulzieri
Tal-metri
Izjed 
minn 0 
sa 50 
mm.
Izjed 
minn 50 
sa 80 
mm.
Izjed 
minn 80 
sa 120 
mm.
Izjed minn 
120 sa 180 
mm.
Izjed minn 
180 sa 250 
mm.
Izjed minn 
250 mm.
L-izjed li tiflah it-
toqba (pulzieri)  .0002 .0003 .0003 .0004 .0005 .0005
Eccentricita  
pulzieri) .............. .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 .0005
Parallelizmu tar- 
races (pulzieri) .... .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 .0005
Il-laxk jew 
parallelizmu tal-
linja ma’ l-ucuh 
(pulzieri) ............. .0003 .0003 .0004 .0004 .0005 .0006
24 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
Ememdata: IT-TIENI SKEDA
N.G. 389 ta’ l-1957.
(Regolament 2)
il-Belgju
Bolivja
id-Danimarka
Franza
il-Filippini
il-Gappun
il-Germanja
il-Grecja
l-Italja
il-Kanada
il-Kongo
il-Lussemburgu
in-Norvegja
l-Olanda
il-Perù
il-Portugall
ir-Renju Unit
ir-Ruanda Urundi
2. CIRKU TA’ BARRA
Qisien tad-Djametru minn Barra
Tal-
pulzieri
Izjed 
minn 0 sa 
2 pulzieri
Izjed 
minn 2 sa 
3 pulzieri
Izjed 
minn 3 sa 
5 pulzieri
Izjed 
minn 5 sa 
6 pulzieri
Izjed 
minn 6 sa 
7 pulzieri
Izjed 
minn 7 sa 
10 
pulzieri
Izjed 
minn 10 
sa 12 
pulzieri
Izjed 
minn 12 
sa 16 
pulzieri
Izjed 
minn 16 
pulzieri
Tal-metri
Izjed 
minn 0 sa 
50 mm.
Izjed 
minn 5 sa 
80 mm.
Izjed 
minn 80 
sa 120 
mm.
Izjed 
minn 120 
sa 150 
mm.
Izjed 
minn 150 
sa 180 
mm.
Izjed 
minn 180 
sa 250 
mm.
Izjed 
minn 150 
sa 315 
mm.
Izjed 
minn 315 
sa 400 
mm.
Izjed 
minn 400 
mm.
L-izjed li
jiflah id-
djametru
(pulzieri)  .0002 .0003 .0003 .0004 .0005 .0005 .0005 .0006 .0007
Eccentri-
cita
(pulzieri) .0002 .0003 .0004 .0004 .0005 .0005 .0006 .0007 .0008
Paralle-
lizmu tar-
races
(pulzieri) .0002 .0002 .0003 .0003 .0003 .0004 .0005 .0005 .0006
Il-laxk jew
paral-
lelizmu
tal-linja
ma’ l-ucuh
(pulzieri) .0003 .0004 .0005 .0005 .0006 .0006 .0007 .0008 .0009
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 25
l-Istati Uniti ta’ l-Amerika
it-Turkija
IT-TIELET SKEDA Sostitwita:
A.L. 13 ta’ l-1961.
L-Albanija
Il-Bulgarja
Ic-Cina
Ic-Cekoslovakkja
L-Ungerija
Il-Korea ta’ Fuq
Viet Nam ta’ Fuq, jigifieri, dik il-parti kollha tal-Viet Nam fit-tramuntana ta’ linja
li tghaddi mill-bokka tax-Xmara Song Ben Hat matul il-kors taghha sal-villagg ta’
Bo Ho Su u minn hemm ghall-punent sal-fruntiera ta’ Laos*
Il-Polonja
Ir-Rumanija
Iz-Zona Sovjetika tal-Germanja*
It-Tibett
Repubbliki ta’ l-Unjoni Socjalista Sovjetika*
*Nota tal-Kummissjoni tal-Ligijiet: 
Dawn il-pajjizi m’ghadhomx jezistu, la legalment u lanqas politikament.
26 L.S.117.06 h
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI
IR-RABA’ SKEDA
CERTIFIKAT TA’ AWTORIZZAZZJONI DE TRANSIT
Pajjiz:
Ufficcju li johroh ic-certifikat:
Numru:
1. Huwa ccertifikat illi l-merkanzija fil-lista ta’ hawn taht tista’ tigi esportata
ghal
(Pajjiz tad-destinazzjoni finali)
(a) Deskrizzjoni kummercjali tal-merkanzija:
(b) Numru tal-lista tal-kontroll:
(c) Kwantita  tal-merkanzija. Piz:
Volum, Qisien, ecc.:
(bi kliem u b’cifri)
(d) Valur u kundizzjonijiet tal-konsenja:
(f.o.b., c.i.f., ecc.)
(e) Numru u data tal-hrug tal-licenza:
(f) Osservazzjonijiet ohra:
(*) Isem u indirizz ta’ l-esportatur
Fi ...............................,
fi:..............................,
Boll ufficjali Firma:
(*) Din it-taqsima ghandha tkun inkluza fil-formula skond ma jkun irid il-pajjiz
ta’ l-esportazzjoni.
II. Ghandha timtela mill-esportatur jew minn rapprezentant tieghu qabel ma tigi
prezentata lid-Dwana.
(a) Numru u xorta ta’ kollijiet jew ghid jekk hix sfuza:
(b) Marki u numri tal-kollijiet: 
(jekk jista’ jkun)
(c) Piz Gross:
Piz nett:
(d) Mezz tat-trasport:
(e) Isem u indirizz tat-trasportatur:
(Data)
Firma:
L-Esportatur jew tar-rapprezentant tieghu.
KONTROLL TAR- RI-ESPORTAZZJONI
TAL-PROVVISTI U SERVIZZI g L.S.117.06 27
III. Ghandha timtela mid-Dwana tal-pajjiz ta’ l-esportazzjoni
Riferenza Nru. tad-Dwana
Fi ..................., fi:
Boll ufficjali
Firma:
IV. A. Ghandha timtela minn Ufficcju tad-Dwana tal-hrug fl-ewwel pajjiz de
transit.
Dikjarazzjoni tal-Passagg Nru.
Fi ..................., fi:
Boll ufficjali
Firma:
B. Ghandha timtela minn Ufficcju tad-Dwana tal-hrug fit-tieni pajjiz de transit.
Dikjarazzjoni tal-Passagg Nru.
Fi ..................., fi:
Boll ufficjali
Firma:
B. Ghandha timtela minn Ufficcju tad-Dwana tal-hrug fit-tielet pajjiz de
transit.
Dikjarazzjoni tal-Passagg Nru.
Fi ..................., fi:
Boll ufficjali
Firma:
RIMARKI
(a) Dan ic-Certifikat jiswa ghal erba’ xhur mid-data tal-boll tad-Dwana fil-Parti
III.
(b) L-awtoritajiet tad-Dwana ta’ l-ahhar pajjiz de transit huma mitlubin jibghatu
lura dan ic-certifikat lill-awtoritajiet tal-pajjiz li hargu l-licenza.
