DRITTIJIET G}ALL-E|AMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALITÀ  F’TA’KORDIN [ L.S.35.23 1
LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 35.23
REGOLAMENTI DWAR DRITTIJIET G}ALL-
E|AMI TA’ MATERJAL FIL-LABORATORJU 
TAL-KWALITÀ  F’TA’KORDIN
25 ta’ Ottubru, 1999
L-AVVI| LEGALI 49 ta’ l-2000.
Titolu.
Drittijiet g]all-E\ami ta’ Materjal fil-Laboratorju tal-Kwalità  f’Ta’
Kordin.
Drittijiet li 
g]andhom 
jin[abru.
2.  G]andhom jit]allsu lid-Direttur {enerali tax-Xog]lijiet,
dwar is-servizzi spe`ifikati fl-Ewwel Kolonna ta’ 1-Iskeda, d-
drittijiet spe`ifikati fit-Tieni Kolonna ta’ 1-Iskeda g]all-perjodu
mil-25 ta’ Ottubru, 1999 sal-31 ta’ Marzu, 2000, u wara dan id-
drittijiet spe`ifikati fit-Tielet Kolonna ta’ 1-Iskeda g]all-perjodu li
jibda fl-1 ta’ April, 2000.
SKEDA
(Regolament 2)
DRITTIJIET TA’ }LASIJIET G}ALL-E|AMI TA’ MATERJAL 
FIL-LABORATORJU F’TA’ KORDIN
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
Vireg ta’ l-azzar
Prova tensili li tinkludi s-sa]]a
ta’ meta j`edi, u s-sa]]a ultima,
persenta[[ ta’ allungament, pi\/
tul unitarju 8.00  10.35
Test tax-xibka tar-rinforz tal-
konkrit 9.20 12.50
Madum
Qisien transversali, kontenut ta’
umidità  (wi`` u totali), qisien u
dehra (set ta’ 6) 19.00 23.00
Cement
Sa]]a tal-mortar (set ta’ 9 cubes) 9.00 11.50
2 L.S.35.23 ]
DRITTIJIET G}ALL-E|AMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALITÀ  F’TA’KORDIN
|mien li jdum biex joqg]od
(inizjali u finali) 8.00 10.35
Qawwa 5.00  6.33
Test bis-Sand Replacement
Jinkludi d-densità  fin-niexef u l-
a]jar livell ta’ kontenut ta’
umdità 20.00  25.30
Indi`i ta’ plasti`ità 12.00 13.80
Kurduna
Sa]]a transversali 5.00  6.90
Re\istenza g]all-ilma 5.00  11.50
Qisien inc. 3.45
Blokki ta’ l-i``angjar
Sa]]a kompressiva u qisien (set
ta’ 16) 10.00 23.00
Blokki tal-Bini
Sa]]a kompressiva li tinkludi
qisien (set ta’ 10) 25.00  32.20
Ditto i\da bil-capping (set ta’ 10)  40.00 48.30
Konkos
Sa]]a kompressiva (cubes
fornuti mill-klijent) 1.00 1.44
Te]id ta’ kampjuni, curing u
ttestjar (set ta’ 6)  15.00  28.75
|rar tal-Qawwi
Valur ta’ tkissir 5.00 23.00
Valur tad-daqqa 5.00 9.20
10% fines  5.00  17.25
Anali\i bl-g]arbiel 6.00 9.20
Densità  relattiva - niexef  8.00 10.35
Densità  relattiva - saturat b’wi``
niexef 12.00 17.25
Kontenut ta’ umidità 6.00 9.20
Qatran
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
DRITTIJIET G}ALL-E|AMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALITÀ  F’TA’KORDIN [ L.S.35.23 3
Penetrazzjoni } 20.00  28.75
Softening Point
Testijiet fuq Bitumen Emulsion 
Bitumen Emulsions (Anion jew
Cationic)
Kontenut ta’ ilma
Viskosità
Re\istenza g]all-ilma u kapa`ità
ta’  coating
} 30.00  57.50
Asfaltar kiesa] jew s]un
Marshall test (compression test)
Kontenut tal-binder 
Anali\i bl-g]arbiel
Test ta’ Los Angeles
} 55.00 69.00
Qtug] ta’ cores (bil-mili tal-
]ofra u densità) 10.00 17.25
Test ta’ estrazzjoni 20.00  25.30
Sieve analysis 6.00 9.20
Wet Sieving 
Los Angeles Test u anali\i tar-
ramel (Wet Sieving) 17.25 32.00
Compaction Degree 4.60  10.00
L-g]ola gravità  spe`ifika teorika 2.30 5.50
Kontenut ta’ voids  22.00 25.00
C.B.R. Procter Test (fil-
Laboratorju) 40.25  50.00
Bonkelman Beam (kull sieg]a) 6.90 10.00
Plate Bearing (kull sieg]a) 11.50 13.00
Test bil-Clegg Hammer (8 qari
kull post) 2.50 5.00
Test g]al Skid Resistance  6.50 8.50
Schmidt Hammer (Test tal-
konkrit ri\ultat tal-valuri) (5 qari
kull post) 4.50 6.50
Madum ta`-`eramika
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
4 L.S.35.23 ]
DRITTIJIET G}ALL-E|AMI TA’ MATERJAL FIL-
LABORATORJU TAL-KWALITÀ  F’TA’KORDIN
Sa]]a transversali u assorbiment
ta’ ilma, re\istenza g]all-prodotti
kimi`i u g]all-brixx u qisien 28.75  32.00
• Ir-rati kolla jinkludi 15% VAT
L-Ewwel Kolonna It-Tieni 
Kolonna
Lm c
It-Tielet 
Kolonna
Lm c
