PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 1
LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 65.21
REGOLAMENTI DWAR PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR 
TAL-VETTURI
BIL-MUTUR
11 ta’ Lulju, 2003;
1 ta’ Mejju, 2004
L-AVVI| LEGALI 162 ta’ l-2003.
TAQSIM TAR-REGOLAMENTI
Regolamenti
Taqsima I Preliminari 1 - 7
Taqsima II  Dimensjonijiet Massimi awtorizzati fit-Traffiku Nazzjonali u
Internazzjonali u l-Pi\ijiet Massimi Awtorizzati fit-Traffiku
Internazzjonali 8 - 15
Taqsima III  Stallazzjoni u U\u ta’ Tag]mir li jillimta l-Velo`ità 16 - 26
Taqsima IV Stallazzjoni u U\u ta’ Recording Equipment (Tachographs) 27 - 51
Disposizzjonijiet {enerali 27 - 42
Disposizzjonijiet Spe`ifi`i g]all-U\u ta’ Driver Cards 43 - 51
Taqsima V  Stallazzjoni u U\u ta’ Taximeters 52 - 63
Taqsima VI  Tread Depth Minimu tat-Tyres 64 - 66
Taqsima VII  Stallazzjoni u U\u ta’ Bus Ticketing Machines 67 - 72
Taqsima VIII  Reati u Pieni 73
SKEDI
L-Ewwel Skeda Pi\ijiet u dimensjonijiet massimi [enerali u karatteristi`i relatati tal-vetturi
It-Tieni Skeda Pi\ijiet u dimensjonijiet massimi g]al vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri
re[istrati f’Malta u u\ati esklu\ivament f’Malta
It-Tielet Skeda Pjan`a dwar dimensjonijiet
Ir-Raba’ Skeda Vetturi e\enti mir-rekwi\it li jistallaw ir-recording equipment
Il-}ames Skeda Pro`eduri g]all-verifika u spezzjoni tar-recording equipment
2 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
TAQSIMA I
PRELIMINARI
Titolu. 1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar il-
Pi\ijiet, Dimensjonijiet u Tag]mir tal-Vetturi bil-Mutur.
Tifsiriet. 2. F’dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma
tkunx te]tie[ xort’o]ra:
''advanced recording equipment'' tfisser apparat ta’ re[istrazzjoni
mg]ammar b’card readers biex jid]lu fihom driver memory cards,
printer integrat jew separat, strumenti ta’ wirja u fa`ilitajiet g]ad-
downloading tad-data memory skond ir-rekwi\iti li g]andha
tistabbilixxi l-Awtorità ;
''articulated bus'' tfisser xarabank li tikkonsisti f’\ew[ taqsimiet
ri[idi mwa]]lin flimkien permezz ta’ articulated section. Fuq dan
it-tip ta’ vettura l-kompartimenti tal-passi[[ieri f’kull wa]da mi\-
\ew[ taqsimiet ri[idi g]andhom jikkomunikaw bejniethom. It-
taqsima artikolata g]andha tippermetti `-`aqliq liberu tal-
vja[[aturi bejn it-taqsimiet ri[idi. Konnessjoni u diskonnessjoni
ta\-\ew[ taqsimiet g]andha tkun possibbli biss f’workshop;
''articulated vehicle'' tfisser kombinazzjoni ta’ vettura li timxi
mekkanikament (minbarra bi`ikletta) u vettura li tin[ibed,
imwa]]la permezz ta’ superimpo\izzjoni parzjali, u mibnija u
mwa]]la b’tali mod li mhux inqas minn 20 fil-mija tal-pi\ tal-
vettura mi[buda tin[arr mill-vettura li timxi mekkanikament;
Kap. 332.
''Awtorità '' tfisser l-Awtorità  dwar it-Trasport ta’ Malta kif
stabbilita bl-artikolu 3 ta’ l-Att dwar l-Awtorità  dwar it-Trasport ta’
Malta;
''bus'' tfisser vettura b’iktar minn disa’ sedili inklu\ is-sedil tax-
xufier, mibnijia u mg]ammra biex i[[or il-passi[[ieri u l-vali[[ i
tag]hom;
''data memory'' tfisser electronic storage system mibnija fir-
recording equipment, kapa`i li ta]\en g]all-inqas 356 jum tal-
kalendarju mir-recording equipment. Il-memorja g]andha ti[i
protetta b’tali mod li ji[i mra\\an a``ess mhux awtorizzat g]al u
manipolazzjoni tad-data, u biex tiskopri attentati dwar dan;
''dimensjonijiet massimi awtorizzati'' tfisser id-dimensjonijiet
massimi g]all-u\u tal-vettura, kif stabbilit fl-Ewwel u t-Tieni
Skeda;
''driver card'' (bil-memorja) tfisser tag]mir li jista’ jinqala’ g]at-
trasferiment u ]a\na ta’ l-informazzjoni allokat mill-awtoritajiet ta’
l-Istati tal-Ftehim g]al kull individwu g]all-g]anijiet ta’
identifikazzjoni tax-xufier u g]all-]a\na ta’ data essenzjali. Il-
format u spe`ifikazzjonijiet tekni`i tad-driver card (bil-memorja)
g]andhom jil]qu r-rekwi\iti li g]andhom ji[i stabbiliti mill-
Awtorità ;
''ftehim'' tfisser ftehim bejn gruppi ta’ stati, li g]alih Malta tkun
parti, li re`iprokament jag]ti li`-`ittadini ta’ dawn l-istati jew lid-
dependenti tag]hom id-dritt li jid]lu, jibqg]u u jirresjedu fil- u
jitilqu mill-pajji\ ta’ dak l-Istat, li ji``aqilqu bla tfixkil f’dawn l-
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 3
istati g]al tali \mien li jista’ ji[i stabbilit fil-ftehim u li ja]dmu jew
iwaqqfu, jipprovdu jew jir`ievu servizzi fihom; u ''Stat tal-Ftehim''
u ''`ittadin ta’ Stat tal-Ftehim'' jinftiehmu b’dan il-mod; u fejn Stat
huwa parti g]al tali ftehim bla ]sara g]al modifiki u adattamenti,
`ittadin ta’ Stat tal-Ftehim huwa so[[ett g]al dawk il-modifiki jew
adattamenti li jistg]u ji[u preskritti;
''impri\a'' tfisser persuna naturali, persuna legali, kemm jekk
g]all-profitt jew le, asso`jazzjoni jew grupp ta’ persuni ming]ajr
personalità  legali, kemm jekk g]all-profitt kemm le, jew korp
uffi`jali, kemm jekk g]andu l-personalità  legali tieg]u jew le
dipendenti fuq awtorità  li g]andha tali personalità ;
''kanali ewlenin'' tfisser il-kanali wesg]in fil-parti `entrali tat-
tread surface, li jkopri xi tliet kwarti tal-wesg]a tat-tread surface;
''kombinazzjoni ta’ vetturi tfisser:
- jew road train li tikkonsisti f’vettura bil-mutur
ikkombinata ma’ trailer; jew
- articulated vehicle li tikkonsisti f’vettura bil-mutur
ikkombinata ma’ semi-trailer;
''Ministru'' tfisser il-Ministru responsabbli g]at-trasport f’Malta;
''p.g.v.'' tfisser pi\ gross tal-vettura;
''pi\ gross tal-vettura'' tfisser il-pi\ fuq it-triq spe`ifikat mill-
fabbrikant b]ala l-kapa`ità  ta’ pi\ massimu ma]suba g]all-vettura,
u dan il-pi\ jikkonsisti fil-pi\ ikkombinat tal-vettura, it-tag]bija
massima spe`ifikata, ix-xufier u t-tank mimli karburanti;
''pi\ massimu awtorizzat'' tfisser il-pi\ massimu g]all-u\u ta’
vettura mg]obbija, kif stabbilit fl-Ewwel u t-Tieni Skeda;
''pi\ massimu tal-fus'' tfisser il-pi\ massimu ta’ fus mg]obbi jew
grupp ta’ fisien, kif stabbilit fl-Ewwel u t-Tieni Skeda;
''residenza normali'' tfisser il-post fejn persuna tg]ix
abitwalment, g]al mill-inqas 185 jum f’kull sena kalendarja,
min]abba rabtiet personali jew okkupazzjonali, jew fil-ka\ ta’
persuna bl-ebda rabta okkupazzjonali, min]abba rabtiet personali li
juru rabtiet mill-qrib bejn dik il-persuna u l-post fejn tkun qed
tg]ix. I\da, ir-residenza normali ta’ persuna li r-rabtiet
okkupazzjonali tag]ha huma f’post differenti mir-rabtiet personali
u konsegwentement tg]ix f’postijiet differenti minn ]in g]all-
ie]or, f’\ew[ Stati tal-Ftehim jew aktar, titqies b]ala l-post tar-
rabtiet personali tag]ha, jekk il-persuna tmur lura hemmhekk
regolarment. Din l-a]]ar kondizzjoni m’g]andhiex g]alfejn
tintla]aq fejn persuna tg]ix fi Stat tal-Ftehim sabiex twettaq xog]ol
g]al \mien definit. L-attendenza f’università  jew skola ma
timplikax te]id ta’ residenza normali;
''recording equipment'' jew ''tachograph'' tfisser it-tag]mir totali
ma]sub g]all-istallazzjoni fil-vetturi tat-toroq biex juri, jirre[istra
u ja]\en awtomatikament jew semi-awtomatikament dettalji dwar
i`-`aqliq ta’ dawn il-vetturi u ta’ xi perijodi ta’ ]idma tax-xufiera
tag]hom;
''scheduled bus service'' tfisser is-servizz tax-xarabank nazzjonali
4 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
regolari awtorizzat mill-Awtorità ;
''semi-trailer'' tfisser trailer ming]ajr fus ta’ quddiem
ikkombinat b’tali mod li parti sostanzjali mill-pi\ tieg]u u l-pi\ tat-
tag]bija tieg]u jin[arru mit-tractor jew vettura bil-mutur;
''tachograph card'' tfisser smart card jew attrezzatura simili
ma]suba g]all-u\u ma’ recording equipment. Tippermetti g]all-
identifikazzjoni mir-recording equipment ta’ l-identità  (jew grupp
ta’ identitajiet) tal-persuna li g]andha l-card u tippermetti t-
trasferiment u l-]a\na tad-data;
''tag]mir li jillimita l-velo`ità '' tfisser tag]mir li l-funzjoni
primarja tieg]u hi li jikkontrolla d-d]ul tal-fuel fil-makna sabiex
jillimita l-velo`ità  tal-vettura g]all-valur spe`ifikat;
''tractor'' tfisser vettura li timxi we]idha mekkanikament li
ti``irkola fit-triq, minbarra vettura li timxi fuq il-binarji, u
ma]suba b’mod spe`jali biex ti[bed, timbotta jew i``aqlaq trailers,
semi-trailers, implementi jew makni;
''trailer'' tfisser kull vettura ma]suba li ti[i kkombinata ma’
vettura bil-mutur jew tractor;
L.S. 65.18
''triq pubblika'' tfisser toroq nazzjonali, arterjali, distributorji, ta’
a``ess u ta’ a``ess lokali kif definit fir-Regolamenti dwar il-Vetturi
bil-Mutur (Li`enzi tas-Sewqan);
''tunnellata'' tfisser il-pi\ esegwit mill-pi\ ta’ tunnellata u
tikkorrispondi g]al 9,8 kilonewtons (kN);
''vettura bil-mutur'' tfisser kull vettura li timxi we]idha
mekkanikament li ti``irkola fit-triq, minbarra vettura li timxi fuq
binarji;
''workshop jew fitter card'' tfisser tachograph card ma]ru[a mill-
Awtorità  lil fabbrikant tar-recording equipment, fitter, fabbrikant
tal-vetturi jew workshop, approvat mill-Awtorità .
Klassifikazzjoni ta’ 
vetturi tal-
passi[[ieri.
3. Il-vetturi tal-passi[[ieri g]andhom ji[u kklassifikati fil-
kategoriji li [ejjin:
KATEGORIJA M
Vetturi g]all-[arr tal-passi[[ieri u li g]andhom erba’ roti
jew inqas, jew tliet roti u pi\ massimu ta’ aktar minn 1.0 tunnellata
p.g.v.:
- M1 - Vetturi li j[orru l-passi[[ieri sa massimu ta’ 8
sedili (esklu\ ix-xufier);
- M2 - Vetturi li j[orru l-passi[[ieri b’aktar minn 8
sedili (esklu\ ix-xufier) u li g]andhom pi\ massimu
mhux aktar minn 5.0 tunnellati p.g.v;
- M3 - Vetturi li j[orru l-passi[[ieri b’aktar minn 8
sedili (esklu\ ix-xufier) u li g]andhom pi\ massimu ta’
aktar minn 5.0 tunnellati p.g.v.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 5
Klassifikazzjoni ta’ 
vetturi tal-
merkanzija.
4. Il-vetturi tal-merkanzija g]andhom ji[u kklassifikati fil-
kategoriji li [ejjin:
KATEGORIJA N
Vetturi g]all-[arr tal-merkanzija u li g]andhom erba’ roti jew
inqas, jew tliet roti u pi\ massimu ta’ aktar minn 1.0 tunnellata
p.g.v.:
- N1 - Vetturi tal-merkanzija b’pi\ massimu mhux aktar
minn 3.5 tunnellati p.g.v.;
- N2 - Vetturi tal-merkanzija b’pi\ massimu ta’ aktar
minn 3.5 tunnellati i\da mhux aktar minn 12.0-il
tunnellata p.g.v.;
- N3 - Vetturi tal-merkanzija b’pi\ massimu ta’ aktar
minn 12.0-il tunnellata p.g.v.
Klassifikazzjoni ta’ 
trailers.
5. Il-trailers g]andhom ji[u klassifikati kif [ej:
KATEGORIJA O
Trailers (li jinkludu s-semi-trailers)
- O1 - Trailers li l-pi\ tag]hom ma je``edix 0.75
tunnellata p.g.v.;
- O2 - Trailers bil-pi\ massimu aktar minn 0.75
tunnellata i\da mhux aktar minn 3.5 tunnellati p.g.v.;
- O3 - Trailers bil-pi\ massimu aktar minn 3.5 tunnellati
i\da mhux aktar minn 10.0 tunnellati p.g.v.;
- O4 - Trailers bil-pi\ massimu aktar minn 10.0
tunnellati p.g.v.
Konflitt.
L.S. 65.11
6. Jekk xi ]a[a f’dawn ir-regolamenti m’hix konsistenti jew
tikkonfli[[i mar-Regolamenti dwar il-Vetturi bil-Mutur, dawn ir-
regolamenti g]andhom jipprevalu u sa’ l-estent ta’ dawn l-
inkonsistenzi jew konflitti, ir-Regolamenti dwar il-Vetturi bil-
Mutur, jitqiesu nulli u ming]ajr effett.
T]assir.
Statutarji).
TAQSIMA II
DIMENSJONIJIET MASSIMI AWTORIZZATI FIT-TRAFFIKU 
NAZZJONALI U INTERNAZZJONALI U L-PI|IJIET MASSIMI 
AWTORIZZATI FIT-TRAFFIKU INTERNAZZJONALI
Vetturi tal-
merkanzija u 
trailers.
8. Vetturi tal-merkanzija fil-kategoriji N2 u N3 u l-kategoriji
tag]hom fil-kategoriji O3 u O4 re[istrati f’Malta g]andhom
jikkonformaw mal-valuri ta’ limitu fl-Ewwel Skeda.
Konformità  ma’ 
]ti[iet ta’ l-Ewwel 
Skeda.
9. L-ebda vettura jew kombinazzjoni ta’ vetturi ma g]andha
ti[i permessa li ti``irkola f’Malta g]at-trasport nazzjonali tal-
merkanzija f’Malta jekk din ma tkunx tikkonforma mal-
karatteristi`i stabbiliti fil-punti 1.1, 1.2, 1.4 sa 1.8, 4.2 u 4.4 ta’ l-
Ewwel Skeda.
E``ezzjonijiet.
Awtorità  jista’, f’ka\i spe`jali li g]andhom ji[u de`i\i
6 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
individwalment, jag]ti permess g]a`-`irkolazzjoni f’Malta ta’
vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi g]at-trasport nazzjonali
tal-merkanzija li ma jkunux jikkonformaw mal-karatteristi`i
stabbiliti fil-1.3, 2, 3, 4.1 u 4.3 ta’ l-Ewwel Skeda.
Vetturi u trailers 
tat-trasport tal-
passi[[ieri.
11. Vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri (kategoriji M2 u M3 u t-
trailers tag]hom fil-kategoriji O3 u O4) ire[istrati fi Stat ie]or u li
ji``irkolaw temporanjament f’Malta b]ala parti minn vja[[
internazzjonali jew f’operazzjonijiet b’kabota[[ g]andhom ikunu
jikkonformaw mal-valuri ta’ limitu stabbiliti fl-Ewwel Skeda.
Konformità  ma’ 
]ti[iet tat-Tieni 
Skeda.
12. Vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri (kategoriji M2 u M3 u t-
trailers tag]hom fil-kategoriji O3 u O4) re[istrati f’Malta u li
jintu\aw esklu\ivament f’Malta g]andhom ikunu jikkonformaw
mal-limiti stabbiliti g]all-pi\ijiet u d-dimensjonijiet li hemm fit-
Tieni Skeda.
E``ezzjonijiet 
temporanji.
13. Il-Kummissarju tal-Pulizija b’konsultazzjoni ma’ l-
Awtorità  jista’ jippermetti vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi
li jinkorporaw teknolo[iji [odda jew kun`etti [odda li ma jistg]ux
jikkonformaw ma’ rekwi\it wie]ed jew aktar f’dawn ir-regolamenti
biex iwettqu xi operazzjonijiet ta’ trasport lokali g]al \mien ta’
prova.
Prova ta’ 
konformità .
14. (1) Vetturi tal-merkanzija u tat-trasport tal-passi[[ieri fil-
kategoriji msemmija f’din it-Taqsima li jkunu jikkonformaw ma’
dawn ir-regolamenti g]andhom i[orru wa]da mill-provi li [ejjin:
(a) kombinazzjoni ta\-\ew[ pjan`i li [ejjin:
L.S. 427.31
(i) il-''pjan`a tal-fabbrikant'' stabbilita u mwa]]la
skond ir-Regolamenti dwar l-Approvazzjoni
dwar Tip tal-KE tal-Vetturi bl-Mutur,
(ii) il-pjan`a dwar id-dimensjonijiet, skond it-Tielet
Skeda, mwaqqfa u mwa]]la skond dawk l-istess
regolamenti; jew
L.S. 427.31
(b) pjan`a wa]da stabbilita u mwa]]la skond ir-
Regolamenti dwar l-Approvazzjoni dwar Tip tal-KE
tal-Vetturi bil-Mutur, li jkun fiha l-informazzjoni fi\-
\ew[ pjan`i msemmijin fil-paragrafu (a); jew
(`) dokument wie]ed ma]ru[ mill-awtorità  kompetenti ta’
l-Istat tal-Ftehim li fih tkun re[istrata l-vettura jew
tkun bdiet ti``irkola. Dan id-dokument g]andu jkollu
l-istess intestaturi u informazzjoni b]all-pjan`i
msemmija fil-paragrafu (a). G]andu jin\amm f’post
a``essibbli b’mod fa`li g]all-ispezzjoni u g]andu ji[i
protett b’mod xieraq.
(2) Jekk il-karatteristi`i ta’ vettura re[istrata f’Malta ma
jkunux g]adhom jikkorrispondu g]al dawk indikati fuq il-prova ta’
konformità  stipulati fis-subregolament (1), l-Awtorità  g]andha
tie]u l-passi me]tie[a biex ti\gura li tinbidel il-prova tal-
konformità .
(3) Il-pjan`i u d-dokumenti msemmija fis-subregolament (1)
g]andhom ji[u mag]rufa mill-Awtorità  b]ala l-prova tal-
konformità  tal-vettura kontemplata f’dawn ir-regolamenti.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 7
Sinjali projbittivi 
tat-toroq 
jipprevalu.
L.S. 65.05
15. Il-limiti tad-dimensjonijiet u l-pi\ijiet stabbiliti f’din it-
Taqsima ta’ dawn ir-regolamenti li jg]oddu g]al vetturi li
ji``irkolaw fit-triq g]andhom jg]oddu ming]ajr pre[udizzju g]al
sinjali projbittivi tat-toroq stabbiliti biex jipprote[u lil xi
infrastutturi tat-toroq li m’humiex xierqa g]al vetturi twal u tqal,
minn ]sara skond ir-Regolamenti dwar is-Sinjali tat-Traffiku u l-
Marki tal-Karre[[ata.
TAQSIMA III
STALLAZZJONI U U|U TA’ TAG}MIR
LI JILLIMITA L-VELO~ITÀ
Applikabbilità .* Din it-Taqsima tg]odd g]al vetturi tal-merkanzija fil-
Kategorija N3 u vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri fil-Kategorija
M3 li huma ma]suba g]all-u\u fit-triq, li g]andhom mill-inqas 4
roti u velo`ità  ma]suba li te``edi 25 kph.
E``ezzjonijiet.
dawn li [ejjin:
(a) vetturi bil-mutur u\ati mill-forzi armati, difi\a `ivili,
servizzi tan-nar jew servizzi o]ra ta’ emer[enza u forzi
responsabbli biex i\ommu l-ordni pubbliku;
(b) vetturi bil-mutur li skond il-binja tag]hom ma jistg]ux
isuqu aktar mil-limitu kkontemplat fir-regolament 16;
(`) vetturi bil-mutur u\ati g]al testijiet xjentifi`i fit-toroq;
(d) vetturi bil-mutur u\ati biss g]al servizzi pubbli`i
f’\oni urbani.
Vetturi tal-
merkanzija N3.
18.* Il-vetturi tal-merkanzija li [ejjin fil-Kategorija N3
g]andhom ikunu attrezzati b’tag]mir li jillimita l-velo`ità  li jkun
ja]dem g]al kollox:
(a) vetturi tal-merkanzija rre[istrati f’Malta biex joperaw
internazzjonalment jew re[istrati fi Stat tal-Ftehim u li
ji``irkolaw fir-triq;
(b) vetturi tal-merkanzija re[istrati [odda f’Malta wara l-
31 ta’ Di`embru 2002.
Tag]mir li jillimita 
l-velo`ità .
19.* Il-vetturi tal-merkanzija fil-Kategorija N3 rre[istrati
f’Malta bejn l-1 ta’ Jannar 1988 u l-31 ta’ Di`embru 2002
g]andhom ikunu attrezzati b’tag]mir li jillimita l-velo`ità  li jkun
ja]dem g]al kollox mill-1 ta’ Jannar 2006.
Limitazzjoni 
massima tal-
velo`ità  g]al 
vetturi N3.
20.* Il-limitazzjoni massima tal-velo`ità  g]all-vetturi tal-
merkanzija msemmija fir-regolamenti 18 u 19 g]andha tkun 86 kph
fuq it-tag]mir li jillimita l-velo`ità .
Limitazzjoni 
massima tal-
velo`ità  g]al 
vetturi tal-
merkanzija 
perikolu\a.
21.* Il-limitazzjoni massima tal-velo`ità  g]al vetturi re[istrati u
u\ati esklu\ivament f’Malta g]all-[arr ta’ merkanzija perikolu\a
g]andha tkun 86 kph fuq it-tag]mir li jillimita l-velo`ità .
Vetturi tat-trasport 
tal-passi[[ieri M3.
22.* Il-vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri li [ejjin fil-kategorija
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
8 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
M3 g]andhom ikunu attrezzati bit-tag]mir li jillimita l-velo`ità  li
ja]dem g]al kollox:
(a) vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri re[istrati f’Malta
biex joperaw internazzjonalment jew re[istrati fi Stat
tal-Ftehim u li ji``irkolaw fir-triq;
(b) vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri re[istrati [odda
f’Malta wara l-31 ta’ Di`embru 2002.
Vetturi re[istrati 
bejn l-1988 u l-
2002.
23.* Vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri fil-Kategorija M3
re[istrati f’Malta bejn l-1 ta’ Jannar 1988 u l-31 ta’ Di`embru 2002
g]andhom ikunu attrezzati bit-tag]mir li jillimita l-veloçità li
ja]dem g]al kollox mill-1 ta’ Jannar 2006.
Limitazzjoni 
massima tal-
velo`ità  g]al 
vetturi tat-trasport 
tal-passi[[ieri M3.
24.* Il-velo`ità  massima g]all-vetturi tat-trasport tal-passi[[ieri
msemmija fir-regolamenti 21 sa 23 g]andha tkun 100 kph fuq it-
tag]mir li jillimita l-velo`ità .
Rekwi\iti tekni`i. 25.* It-tag]mir li jillimita l-velo`ità  g]andu jil]aq kull rekwi\it
tekniku li jitwaqqaf skond kull li[i jew regolament fis-se]]
f’Malta.
Stallazzjoni ta’ 
attrezzaturi.
26.* It-tag]mir li jillimita l-velo`ità  g]andu ji[i stallat minn
workshops jew korpi approvati mill-Awtorità  jew mill-awtorità
kompetenti ta’ Stat tal-Ftehim.
TAQSIMA IV
STALLAZZJONI U U|U TA’ RECORDING EQUIPMENT 
(TACHOGRAPHS)
Applikabbiltà . 27.* Din it-Taqsima g]andha tg]odd g]al vetturi bil-mutur li
huma fil-kategorija M3 ta’ aktar minn 10 tunnellati p.g.v. u fil-
kategorija N3 u li huma re[istrati:
(a) fi Stat tal-Ftehim u ji``irkolaw fit-triq f’Malta; jew
(b) f’Malta g]al operazzjoni internazzjonali.
E\enzjonijiet. 28.* Vetturi bil-mutur li jwettqu servizzi elenkati fir-Raba’
Skeda huma e\enti mill-applikazzjoni tar-regolament 30.
G]arfien tal-marka 
ta’ approvazzjoni 
dwar tip tal-KE fuq 
it-tag]mir.
29.* L-Awtorità  g]andha tag]raf recording equipment li jkollu
l-marka ta’ approvazzjoni dwar tip tal-KE ma]ru[a minn awtorità
kompetenti fi Stat tal-Ftehim skond le[islazzjoni fis-se]] fit-
territorju ta’ l-Istat tal-Ftehim.
Twa]]il tar-
recording 
equipment.
30.* Il-vetturi bil-mutur kollha msemmija fir-regolament 27
g]andu jkollhom imwa]]al recording equipment, kif approvat mill-
Awtorità  jew mill-awtorità  kompetenti ta’ Stat tal-Ftehim.
Trasmissjoni 
esklu\ivament 
elettrika.
31.* Vetturi bil-mutur imsemmija fir-regolament 27 li huma
re[istrati g]all-ewwel darba wara l-1 ta’ Jannar 1996 g]andhom, sa
fejn it-trasmissjoni ta’ sinjali lir-recording equipment imwa]]al
fuqhom tkun wa]da esklu\ivament elettrika, ikunu jissodisfaw ir-
rekwi\iti stabbiliti mill-Awtorità  meta jinbidel it-tag]mir in
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 9
kwistjoni.
Recording 
equipment 
avvanzat.
32.* Vetturi bil-mutur imsemmija fir-regolament 27, li
jitqieg]du fis-servizz g]all-ewwel darba wara l-31 ta’ Di`embru
2002, g]andu jkollhom imwa]]al advanced recording equipment
[did.
Approvazzjoni ta’ 
fitters u 
workshops.
33.* (1) Recording equipment jista’ jitwa]]al biss fuq vetturi,
jissewwa jew jinte]]a minnhom minn fitters jew workshops
approvati g]al dak il-g]an mill-Awtorità .
(2) L-Awtorità  g]andha, wara konsultazzjoni mal-Ministru,
tistabbilixxi pro`eduri u kondizzjonijiet li g]andhom ji[u adottati
minn fitters u workshops approvati.
(3) L-Awtorità  tista’ tirtira l-approvazzjoni minn kull fitter jew
workshop g]al nuqqas ta’ konformità  ma’ dawn il-pro`eduri u
kondizzjonijiet.
(4) Uffi`jal awtorizzat li jispezzjona jista’ jid]ol fil-post ta’
fitter jew workshop approvat g]all-istallazzjoni, tiswija u spezzjoni
ta’ recording equipment u jispezzjona kull dokument, re[istru jew
tag]mir li jin\amm fil-post.
Bejg] mill-[did, 
e``., ta’ recording 
equipment.
34.* L-Awtorità  g]andha tie]u l-passi me]tie[a biex ti\gura li l-
bejg] mill-[did jew id-dekommissjoni ta’ xi recording equipment
ma jistax ji\vija, partikolarment, mill-applikazzjoni sodisfa`enti ta’
dawn ir-regolamenti.
Dmirijiet ta’ l-
impri\a, 
proprjetarju u min 
jikri.
35.* L-impri\a jew il-proprjetarju jew min jikri l-vettura
g]andu:
(a) ja``erta li kull recording equipment ikun stallat,
jintu\a u ja]dem sew f’kull ]in fil-vetturi msemmija
fir-regolament 27 bil-mod stabbilit minn linji ta’
gwida li g]andhom ji[u provduti mill-Awtorità ;
(b) jo]ro[ numru bi\\ejjed ta’ record sheets lix-xufiera
tal-vetturi li g]andhom recording equipment, filwaqt li
jikkunsidraw:
(i) il-fatt li dawn il-karti huma personali fil-
karattru, 
(ii) it-tul tal-perijodu ta’ servizz u
(iii) id-dmir potenzjali li ji[u sostitwiti karti
danne[[jati, jew li jin\ammu minn uffi`jal
awtorizzat li jispezzjona;
(`) jo]ro[ biss lix-xufiera, karti ta’ mudell approvat
xieraq g]all-u\u fit-tag]mir stallat fil-vettura;
(d) i\omm il-karti sewwa g]al mill-inqas sena wara li
jkunu ntu\aw u jag]ti kopji lix-xufiera kon`ernati li
jitolbuhom. Il-karti g]andhom ji[u ppre\entati jew
jing]ataw fuq talba ta’ kull uffi`jal awtorizzat li
jispezzjona;
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
10 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
L.S. 65.19
L.S. 65.20
(e) jag]mel arran[amenti g]al verifiki jew spezzjonijiet
perjodi`i kif deskritt fil-}ames Skeda u skond ir-
Regolamenti dwar il-{arr Stradali tal-Merkanzija bil-
Vetturi bil-Mutur, u r-Regolamenti dwar il-{arr
Stradali tal-Passi[[ieri bil-Vetturi bil-Mutur.
Dmirjiiet tax-
xufiera.
36.* Xufier ta’ vettura li taqa’ ta]t din it-Taqsima g]andu:
(a) ji\gura li recording equipment ji[i stallat u jkun
ja]dem tajjeb f’kull ]in f’vetturi msemmija fir-
regolament 27 fil-mod imwaqqaf minn linji ta’ gwida
li g]andhom ji[u pprovduti mill-Awtorità ;
L.S. 65.19
L.S. 65.20
(b) ju\aw ir-recording equipment b’mod li dan ikun
jikkonforma mar-Regolamenti dwar il-{arr Stradali
tal-Merkanzija bil-Vetturi bil-Mutur, u r-Regolamenti
dwar il-:arr Stradali tal-Passi[[ieri bil-Vetturi bil-
Mutur, dwar il-]inijiet tas-sewqan, ]inijiet tal-mistrie]
u paw\i mis-sewqan;
(`) ju\a r-record sheets jew driver cards f’kull jum meta
jkun qed isuq mill-]in meta jie]u l-vettura f’idejh; 
(d) jevita li ju\a record sheets jew driver cards ma]mu[in
jew li jkollhom xi ]sara. Il-folji jew cards g]andhom
ji[u protetti b’mod xieraq g]al dan l-iskop;
(e) iwa]]al il-karta li jkollha ]sara mal-karta \ejda li
tintu\a biex tissostitwiha meta xi karta li jkun fiha r-
re[istrazzjonijiet ti[i m]assra;
(f) jemenda r-record sheets jew driver cards kif jin]tie[
jekk ikun hemm iktar minn xufier wie]ed fuq il-
vettura, sabiex l-informazzjoni rilevanti ti[i re[istrata
fuq ir-record sheet tax-xufier li fil-fatt ikun qieg]ed
isuq;
(g) irodd kull record sheet li tg]odd g]alih lil min ikun
impjegah g]al xi spezzjoni u biex tin\amm malli jkun
prattiku imma mhux aktar tard minn 21 jum wara li
timtela;
(h) ja``erta li l-]in re[istrat fuq il-karta ikun jaqbel mal-
]in uffi`jali fil-pajji\ fejn il-vettura tkun re[istrata, 
(i) i]addem il-mekkani\mi ta’ swi`` li jippermettu l-
perijodi ta’ ]in segwenti li ji[u re[istrati separatament
u distintament:
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
(i) ta]t is-sinjal: ]in tas-sewqan;
(ii) ta]t is-sinjal: il-]inijiet kollha l-o]ra tax-xog]ol;
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 11
(j) ma jirtirax ir-record sheet jew driver card qabel tmiem
il-]in tax-xog]ol ta’ kuljum sakemm dak l-irtirar ma
ji[ix xort’o]ra awtorizzat;
(k) i\omm lura milli ju\a record sheet biex ikopri ]in
itwal minn dak ma]sub g]alih.
Irrekordjar 
manwali.
37.* Meta, min]abba li ma jkunx fil-vettura, xufier ma jistax
ju\a t-tag]mir imwa]]al fil-vettura, il-]inijiet indikati fil-paragrafu
(i)(ii), (iii) u (iv) tar-regolament pre`edenti g]andhom jitni\\lu fuq
il-karta, jew manwalment, jew b’re[istrazzjoni awtomatika jew
mod ie]or, b’mod li jinqraw u ming]ajr ma tit]amme[ il-karta.
Irrekordjar ta’ 
]inijiet.
38.* L-Awtorità  tista’ tippermetti li l-]inijiet kollha msemmija
fir-regolament 36(i)(ii) u (iii) ji[u re[istrati ta]t is-sinjal 
fuq ir-record sheets u\ati fuq vetturi re[istrati fit-territorju tag]ha.
Dmirijiet tal-
membri ta’ l-
ekwipa[[.
39.* Kull membru ta’ l-ekwipa[[ g]andu jda]]al l-
informazzjoni segwenti fuq ir-record sheet tieg]u:
(a) meta jibda ju\a l-folja - kunjomu u l-ewwel isem
tieg]u;
(b) id-data u l-post fejn jibda l-u\u tal-folja u d-data u l-
post fejn jintemm dak l-u\u;
(`) in-numru tar-re[istrazzjoni ta’ kull vettura li ji[i
assenjat g]aliha fil-bidu ta’ l-ewwel vja[[ re[istrat fuq
il-folja u mbag]ad, jekk tinbidel il-vettura, waqt l-u\u
tal-folja;
(d) l-odometer reading:
(i) fil-bidu ta’ l-ewwel vja[[ re[istrat fuq il-folja,
(ii) fit-tmiem ta’ l-a]]ar vja[[ re[istrat fuq il-folja
(iii) fil-ka\ ta’ tibdil fil-vettura waqt xi jum tax-
xog]ol (reading fuq il-vettura li hu [ie assenjat
g]aliha u r-reading fuq il-vettura li hu g]andu
(iii) ta]t is-sinjal: ]inijiet o]ra ta’disponibilità  u `joè :
- ]in ta’ stennija, i.e. il-]in li fih ix-xufiera
je]tie[u li jibqg]u f’posthom biss biex
jirrispondu sej]iet biex jibdew jew
ikomplu s-sewqan jew biex jag]mlu
xog]ol ie]or,
- ]in imqatta’ ]dejn ix-xufier meta l-vettura
tkun miexja,
- ]in imqatta’ fuq ku``etta meta l-vettura
tkun miexja;
(iv) ta]t is-sinjal:
paw\i fix-xog]ol u
]inijiet tal-mistrie]
ta’ kuljum.
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
12 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
ji[i assenjat g]aliha);
(e) fil-]in ta’ kull tibdil ta’ vettura.
Spezzjoni ta’ 
tag]mir, record 
sheets, driver cards 
u print-outs.
40.* (1) Ir-recording equipment g]andu jkun disinjat b’tali mod
li jag]milha possibbli g]al uffi`jal awtorizzat li jispezzjona, jekk
jin]tie[ wara li jinfeta] it-tag]mir, biex jaqra r-re[istrazzjonijiet
dwar id-disa’ sig]at qabel il-]in tal-verifika, ming]ajr ma
jiddeforma, i]assar jew i]amme[ il-folja b’mod permanenti. It-
tag]mir g]andu, oltre, ikun disinjat b’tali mod li huwa possibbli,
ming]ajr ma tinfeta] il-kaxxa, li ji[i verifikat li qed isiru r-
re[istrazzjonijiet.
(2) Fejn ix-xufier isuq vettura li g]andha recording equipment
li jikkonforma ma’ rekwi\iti li g]andhom jitwaqqfu mill-Awtorità ,
g]andu jkun jista’ jippre\enta, kull meta jitlob uffi`jal awtorizzat li
jispezzjona:
(a) ir-record sheets g]all-[img]a kurrenti u, f’kull ka\, il-
folja g]all-a]]ar jum li jkun saq fih matul il-[img]a
ta’ qabel,
(b) id-driver card jekk g]andu wa]da, u
(`) print-outs mir-recording equipment dwar il-]inijiet
stabbiliti f’linji ta’ gwida li g]andha tipprovdi l-
Awtorità  jekk ikun saq vettura li kellha dan ir-
recording equipment waqt il-]in imsemmi fil-
paragrafu (a).
Verifiki fuq il-
konformità .
L.S. 65.19
L.S. 65.20
41.* Uffi`jal awtorizzat li jispezzjona g]andu jivverifika
konformità  mad-disposizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-{arr
Stradali tal-Merkanzija bil-Vetturi bil-Mutur, u r-Regolamenti dwar
il-{arr Stradali tal-Passi[[ieri bil-Vetturi bil-Mutur, dwar ]inijiet
tax-xog]ol u ]inijiet tal-mistrie] b’anali\i tar-record sheets, tad-
data murija jew ma]ru[a li [iet re[istrata mir-recording equipment
jew mid-driver card jew, fin-nuqqas ta’ dan, b’anali\i ta’ kull
dokument ie]or li jappo[[a dan u li jkun ji[[ustifika n-nuqqas ta’
konformità  ma’ disposizzjonijiet, b]alma huma dawk stabbiliti fir-
regolament 42(4).
Breakdown jew 
t]addim mhux kif 
imiss ta’ l-apparat.
42.* (1) F’ka\ ta’ ]sara jew t]addim mhux sew tat-tag]mir,
min jimpjega g]andu jsewwih g]and fitter jew workshop approvat,
malli `-`irkostanzi jkunu jippermettulu.
(2) Jekk il-vettura ma tistax tirritorna fil-post ta’ min jimpjega
fi \mien [img]a li ti[i kalkolata mill-jum tal-]sara jew minn meta
jinsab li ma tkunx qed ta]dem sew, it-tiswija g]andha titwettaq fit-
triq.
(3) L-Awtorità  tista’ tipprojbixxi l-u\u ta’ vettura fejn il-]sara
jew ]idma mhux sew ma tkunx issewwiet skond is-subregolament
ta’ hawn qabel.
(4) Meta r-recording equipment ma jkunx jista’ jintu\a jew ma
jkunx ja]dem tajjeb, ix-xufiera g]andhom jimmarkaw fuq ir-record
sheet jew folji, jew fuq folja temporanja li g]andha titwa]]al mar-
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 13
record sheet jew mad-driver card, li fuqha g]andha tidda]]al id-
data li tippermettih li ji[i identifikat (numru tad-driver card tieg]u
u, jew ismu u, jew numru tal-li`enzja tas-sewqan), inklu\i l-firma
tieg]u, kull informazzjoni g]all-]inijiet varji li ma jkunux qed ji[u
re[istrati jew ma]ru[a sew mir-recording equipment.
Disposizzjonijiet Spe`ifi`i g]all-U\u ta’ Driver Cards
Applikabbiltà .* Id-disposizzjonijiet li jg]oddu g]all-u\u tar-record sheets
g]andhom jg]oddu mutatis mutandis g]all-u\u ta’ driver cards.
Perijodi rrekordjati 
ta’ ]in.
44.* Sakemm ti[i fis-se]] is-sistema [dida tad-driver cards, ix-
xufiera g]andhom fl-a]]ar tal-]in tax-xog]ol ta’ kuljum tag]hom,
jo]or[u l-informazzjoni dwar il-]inijiet varji re[istrati mir-
recording equipment u jindikaw id-dettalji ta’ identifikazzjoni fuq
il-print-out (isem u numru tal-li`enzja tas-sewqan) u jiffirmawha.
Driver card tkun 
dokument uniku u 
personalizzat.
45.* Id-driver cards g]andhom ikunu:
(a) ma]ru[a u ppersonalizzati mill-Awtorità ;
(b) validi g]al mhux aktar minn ]ames snin;
(`) uni`i g]al kull xufier; u
(d) mhux trasferibbli.
Min jimpjega u x-
xufier g]andhom 
ji\guraw li kull 
print out to]ro[ 
sew.
46.* Fejn il-vettura jkollha r-recording equipment, min jimpjega
u x-xufier g]andhom ji\guraw li, filwaqt li jikkunsidraw it-tul tal-
]in tas-servizz, ikun jista’ jsir printing sew meta dan jintalab f’ka\
ta’ spezzjoni.
Dmir li ji[u \gurati 
funzjonijiet 
korretti.
47.* Fejn xufier jintalab li jsuq vettura b’advanced recording
equipment [did, min jimpjega u x-xufiera g]andhom ji\guraw:
(a) il-]idma sew u l-u\u tajjeb tar-recording equipment u
ta’ kull driver card;
(b) id-data re[istrata u ma]zuna mir-recording equipment
tista’ tkun disponibbli g]al mill-inqas 365 jum wara d-
data tar-re[istrazzjoni tag]hom u li jistg]u jkunu
disponibbli ta]t l-istess kondizzjonijiet li jiggarantixxu
s-sigurtà  u l-pre`i\joni tad-data.
Rekwi\iti dwar 
residenza normali.
48.* G]all-finijiet ta’ din it-Taqsima l-kondizzjonijiet ta’
residenza normali m’g]andhomx g]alfejn jintla]qu minn persuni li
jwettqu operazzjonijiet g]al \minijiet fissi f’Malta u li jirrisjedu
f’Malta g]al dak l-iskop. F’dan il-ka\:
(a) ix-xufiera g]andhom jippre\entaw evidenza tal-post
tar-residenza normali tag]hom b’kull mezz xieraq,
b]all-karta ta’ l-identità  tag]hom jew kull dokument
validu ie]or;
(b) fejn l-Awtorità , wara li tkun ]ar[et id-driver card,
g]andha ra[unijiet biex tiddubita mill-validità  ta’
attestament dwar residenza normali li jkun sar skond
il-paragrafu (a), jew te]tie[ li te\er`ita kontrolli
spe`ifi`i fid-dmirijiet tag]ha, tista’ titlob kull
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
14 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
informazzjoni ulterjuri jew evidenza dwarha;
(`) meta to]ro[ driver card l-Awtorità  g]andha, sa fejn
possibbli, ta``erta li l-applikant m’g]andux driver
card valida di[à .
Data dwar pajji\i. 49.* Ix-xufier g]andu jda]]al fir-recording equipment is-
simboli tal-pajji\i li fihom jibda u jispi``a l-]in tax-xog]ol ta’
kuljum tieg]u. Din l-informazzjoni g]andha ti[i mda]]la mix-
xufier, jew manwalment jew awtomatikament, jekk ir-recording
equipment huwa mqabbad ma’ satellite tracking system.
}sara, nuqqas li 
ta]dem sew, telf 
jew serq tad-driver 
card.
50.* Jekk id-driver card hija bil-]sara, ma ta]dimx sew, tintilef
jew tinsteraq:
(a) ix-xufier g]andu japplika g]al sostituzzjoni fi \mien
sebat ijiem;
(b) l-Awtorità  g]andha tipprovdi card sostitwenti fi \mien
]amest ijiem tal-]idma minn meta tir`ievi talba
ddettaljata g]al dan.
Ti[did, 
sostituzzjoni jew 
skambju tad-driver 
card.
51.* (1) Fejn l-Awtorità  tintalab li [[edded, tissostitwixxi jew
tiskambja d-driver card ta’ persuna b’nazzjonalità  Maltija, li l-card
tag]ha tkun in]ar[et mill-awtorità  ta’ Stat tal-Ftehim, g]andha
tinforma lill-awtorità  barranija li ]ar[et il-card l-antika dwar ir-
ra[unijiet pre`i\i g]at-ti[did, sostituzzjoni jew skambju.
(2) Fejn xufier jixtieq i[edded id-driver card tieg]u, huwa
g]andu japplika lill-Awtorità  mhux aktar tard minn 15-il jum tal-
]idma mid-data ta’ l-g]eluq tal-card, u l-Awtorità  g]andha
tipprovdilu card [dida qabel id-data ta’ l-g]eluq.
(3) Waqt it-terminu ta’ validità  uffi`jali tag]ha, id-driver card
tista’ ti[i rtirata jew ti[i sostitwita jew sospi\a jekk l-Awtorità  ssib
li:
(a) il-card [iet iffalsifikata, jew
(b) ix-xufier qed ju\a card li ma jkunx proprjetarju
tag]ha, jew
(`) il-card li tin\amm [iet akkwistata abba\i ta’
dikjarazzjonijiet u, jew dokumenti falsifikati.
TAQSIMA V
STALLAZZJONI U U|U TA’ TAXIMETERS
U\u obbligatorju 
ta’ taximeters.
52. It-taxicars g]andu jkollhom taximeter ta’ disinn approvat
minn \mien g]all-ie]or mill-Awtorità  u li jkun jikkonforma f’kull
rispett mad-disposizzjonijiet ta’ din it-Taqsima.
Alterazzjonijiet 
g]al taximeters.
53. Jekk issir xi alterazzjoni g]ad-disinn ta’ taximeter
approvat, dan it-taximeter ma jibqax jitqies ta’ disinn approvat
mill-Awtorità  sakemm din ma tapprovax dik l-alterazzjoni.
*fis-se]] mill-1 ta’ Mejju, 2004.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 15
Disinji u 
alterazzjonijiet tat-
taximeter 
g]andhom 
jikkonformaw ma’ 
din it-Taqsima.
54. (1) L-Awtorità  ma g]andhiex tapprova d-disinn ta’
taximeter jew xi alterazzjoni tieg]u kemm-il darba dan ma jkunx
jikkonforma g]al kollox mad-disposizzjonijiet ta’ din it-Taqsima u
d-disinn jew kull alterazzjoni tieg]u hu kopert minn `ertifikat ta’
e\ami mill-Awtorità .
(2) Qabel ma tag]ti l-approvazzjoni msemmija hawn qabel, l-
Awtorità  tista’ tordna li ji[i ppre\entat e\emplari tat-taximeter
flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-metodu tieg]u ta’ ]dim u
tpin[ijiet tal-mekkani\mu tieg]u.
Kostruzzjoni u 
twa]]il ta’ 
taximeters 
approvati.
55. It-taximeter g]andu jkun mibni, imwa]]al u mi\mum b’tali
mod li jkun jikkonforma mar-regoli segwenti:
(a) jekk it-taximeter g]andu bandiera jew attrezzatura
o]ra bil-kliem G}ALL-KIRI -
(i) il-kliem G}ALL-KIRI g]andhom jintwerew fuq
kull na]a tal-bandiera jew attrezzatura o]ra
f’ittri `ari g]oljin mhux inqas minn 50 mm u l-
bandiera jew attrezzatura o]ra g]andha tkun
kapa`i li tissakkar f’po\izzjoni li fiha l-kliem
huma orizzontali u le[ibbli;
(ii) meta bandiera jew attrezzatura o]ra hija msakkra
b’tali mod li dawn il-kliem huma orizzontali u
le[[ibbli l-ebda nol ma g]andu ji[i re[istrat fuq
wi`` it-taximeter;
(b) jekk it-taximeter ma g]andux bandiera jew
attrezzatura o]ra bil-kliem G}ALL-KIRI -
(i) it-taximeter g]andu jkollu `avetta jew
attrezzatura o]ra li meta tiddawwar g]andha
[[ieg]el lill-makkinarju tat-taximeter jitqabbad
u jikkaw\a l-kelma MIKRI tidher fuq il-wi``
tat-taximeter;
(ii) din i`-`avetta jew attrezzatura o]ra g]andha
tkun kapa`i li tissakkar f’po\izzjoni li fiha l-
makkinarju tat-taximeter ma jkunx qed ja]dem u
l-ebda nol ma ji[i re[istrat fuq wi`` it-taximeter.
L.S. 332.01
(`) meta l-makkinarju tat-taximeter jkun qed ja]dem
g]andu jkun hemm re[istrat fuq wi`` it-taximeter
f’`ifri le[ibbli `ari u liberi minn kull ambigwità , nol
skond it-tariffa tan-nolijiet ta’ vetturi fit-Tabella IV
tar-Regolamenti dwar it-Tariffa tan-Nolijiet tal-Vetturi
tal-Vetturi bil-Mutur;
(d) it-taximeter g]andu jitqieg]ed b’tali mod li l-ittri u `-
`ifri kollha fuq wi``u jistg]u jkunu f’kull ]in vi\ibbli
g]al kull persuna li tin[arr fit-taxicar u g]al dan l-
iskop, l-ittri u `-`ifri g]andhom ikunu mdawlin b’mod
xieraq matul kull ]in tal-kirja.
Dmirijiet ta’ 
xufiera ta’ 
taxicars.
56. (1) Ix-xufier ta’ taxicar g]andu:
(a) jekk it-taximeter g]andu bandiera jew attrezzatura
o]ra bil-kliem G}ALL-KIRI -
(i) meta jkun wieqaf jew ifittex il-kiri, i\omm din
16 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
il-bandiera jew attrezzatura o]ra msakkra fil-
po\izzjoni li fiha l-kliem huma orizzontali u
le[ibbli;
(ii) meta t-taxicar tinkera, fil-bidu tal-kirja j]addem
il-makkinarju tat-taximeter billi j`aqlaq il-
bandiera jew attrezzatura o]ra;
(iii) minnufih kif tispi``a l-kirja jwaqqaf it-taximeter
milli ja]dem i\da l-ammont tan-nol re[istrat
g]andu jibqa’ muri fuq it-taximeter sabiex
jippermetti lil min jikri li jkollu opportunità
xierqa li je\aminah. Ix-xufier g]andu mbag]ad
jtella’ l-bandiera jew attrezzatura o]ra g]all-
po\izzjoni orizzontali bil-manku tal-bandiera
vertikali;
(b) jekk it-taximeter ma g]andux bandiera jew
attrezzatura o]ra bil-kliem G}ALL-KIRI -
(i) meta jkun wieqaf jew ifittex il-kiri, juri
f’po\izzjoni li tidher `ar fuq il-vettura sinjal li
fuqu jidhru sew il-kliem G}ALL-KIRI;
(ii) meta t-taxicar tinkera, ine]]i jew iqieg]ed s-
sinjal imsemmi fis-subparagrafu (i) f’tali
po\izzjoni li l-kliem fuqu ma jinqrawx
konvenjentement;
(iii) meta jkun wieqaf jew ifittex il-kiri, i\omm il-
meter imsakkar fil-po\izzjoni li fiha ma jkun
irre[istrat l-ebda nol fuq wi`` il-meter;
(iv) meta t-taxicar tinkera, fil-bidu tal-kirja, i]addem
il-makkinarju tat-taximeter billi j`aqlaq it-
tag]mir imwa]]al g]al dak l-iskop sabiex il-
kelma MIKRI tinqara fuq wi`` il-meter;
(v) minnufih kif tintemm il-kirja, iwaqqaf lit-
taximeter milli jirre[istra i\da l-ammont tan-nol
re[istrat g]andu jibqa’ muri fuq it-taximeter
sabiex jippermetti lil min jikri li jkollu
opportunità xierqa li je\aminah.
(2) G]all-finijiet ta’ dan ir-regolament, il-fra\i ''meta t-taxicar
tinkera'' g]andha tfisser il-]in u, jew post li minnu l-proprjetarju
jew ix-xufier huwa intitolat li jitlob u jie]u n-nolijiet xierqa li
jistg]u ji[u preskritti minn \mien g]al \mien.
Pjan`i. 57. Pjan`a ta’ daqs u disinn approvati, li turi d-dawra minima
effettiva tat-tyre fuq ir-roti tal-vettura li biha jista’ jit]addem it-
taximeter u li biha l-]idma u pre`i\joni tieg]u jistg]u ji[u ttestjati,
g]andha titwa]]al sew mal-gearbox tat-taximeter jew mat-
taximeter innifsu b’tali mod li ma tkunx tista’ tinqala’.
Tifsira 
addizzjonali.
58. F’din it-Taqsima ta’ dawn ir-regolamenti l-fra\i ''d-dawra
minima effettiva'' g]andha tfisser id-distanza koperta mit-tyre
f’revoluzzjoni wa]da s]i]a meta t-taxicar mimlija sal-massimu bil-
passi[[ieri ti[i mbuttata ’l quddiem f’linja dritta.
Twa]]il u tiswija 
tat-taximeters.
59. It-taximeters g]andhom jitwa]]lu jew jissewwew biss
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 17
minn persuni awtorizzati bil-miktub mill-Awtorità  u g]andhom
jitwa]]lu f’tali po\izzjonijiet u b’tali mod li jista’ ji[i approvat
mill-Awtorità , sabiex jistg]u jinqraw sew minn min jikri t-taxicar li
jkun fil-vettura u mix-xufier.
Taximeter g]andu 
jitwa]]al qabel it-
testijiet tat-triq.
60. Qabel ma taximeter jintu\a g]al servizz pubbliku, g]andu,
kif indikat mill-Awtorità , ji[i ppre\entat imwa]]al sew fuq it-
taxicar li fuqha jkun se jintu\a, sabiex ikunu jistg]u jsiru t-testijiet
fit-toroq mill-e\aminaturi ta’ l-Awtorità .
Taximeter 
partikolari g]al 
kull taxicar.
61. It-taximeter jew taximeter-gearbox jista’ jitwa]]al biss fuq
it-taxicar li g]aliha jkun [ie ttestjat u approvat kif hawn qabel
imsemmi.
Dawra tat-tyres.
jkollhom dawra effettiva mhux inqas mid-daqs immarkat fuq it-
taximeter-gearbox jew fuq it-taximeter innifsu u m’g]andhiex
te``edi dan id-daqs b’aktar minn ]amsa fil-mija.
Taximeter difettu\.
jintu\a fuq taxicar u l-vettura li huwa mwa]]al mag]ha g]andha
ti[i rtirata mis-servizz minnufih sakemm it-taximeter jissewwa jew
ji[i sostitwit minn taximeter ie]or. Fi\-\ew[ ka\i t-taxicar ma
g]andhiex tintu\a g]as-servizz pubbliku qabel ma t-taximeter hekk
imsewwi, jew it-taximeter [did, ma ji[i stallat.
TAQSIMA VI
TREAD DEPTH MINIMU TAT-TYRES
Tread depth 
minimu tat-tyres.
64. It-tread depth minimu fix-xquq ewlenin tat-tyres ta’ vetturi
fil-Kategorija M1, N1 u O1 u O2 g]andu jkun ta’ 1.6 mm meta
ji``irkolaw fit-toroq f’Malta.
Vettura ma tistax 
ti``irkola jekk ma 
g]andhiex dan it-
tread depth 
minimu.
65. L-ebda vettura fil-Kategorija M1, N1, O1 u O2 ma g]andha
ti[i permessa li ti``irkola fit-triq jekk it-tread depth ta’ kull tyre
ikun inqas mill-fond minimu stipulat fir-regolament 64.
Esklu\jonijiet.
applikazzjoni tar-regolament 64 xi vetturi li huma dikjarati ta’
valur storiku u mhux u\ati frekwentement fit-triq, li huma
ori[inarjament mg]ammra b’tyres li, meta kienu [odda, kellhom
tread depth inqas minn 1.6 mm.
TAQSIMA VII
STALLAZZJONI U U|U TA’ BUS TICKETING MACHINES
Applikabbiltà .
bus service g]andu jkollhom imwa]]la bus ticketing machine ta’
disinn approvat mill-Awtorità .
Twa]]il u tiswija 
tal-bus ticketing 
machines.
68. Il-bus ticketing machines g]andhom jitwa]]lu jew
jissewwew biss minn persuni awtorizzati bil-miktub mill-Awtorità
u g]andhom ikunu f’tali po\izzjoni u b’tali mod kif jista’ ji[i
approvat mill-Awtorità , sabiex ikun jista’ jinqara sew mix-xufier.
Dmirjiet ta’ l-
impri\a jew il-
proprjetarju.
69. Il-proprjetarju tal-vettura g]andu ja``erta li t-tag]mir tal-
biljetti tal-buses huwa:
18 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
(a) stallat skond il-linji ta’ gwida ma]ru[a mill-Awtorità ;
(b) ja]dem sew meta l-bus qed tintu\a fuq is-scheduled
bus service;
(`) u\at mix-xufier bil-mod stabbilit fir-regolament 70.
Dmirijiet tax-
xufiera.
70. Xufier ta’ vettura li taqa’ ta]t din it-Taqsima g]andu jkun
responsabbli li ja``erta li:
(a) il-bus ticketing machine tkun mixg]ula u ta]dem sew
fil-bidu ta’ kull ]in tas-sewqan;
(b) id-dettalji personali tieg]u dda]]lu fil-bus ticketing
machine qabel kull perijodu ta’ sewqan;
(`) in-numru tar-rotta dda]]al fil-bus ticketing machine;
(d) kul nol tal-passi[[ieri mi[bur ji[i rre[istrat fuq il-
makna tal-biljetti u tin]are[ ir`evuta f’forma ta’
biljett.
Bus ticketing 
machine difettu\a.
71. L-ebda bus ticketing machine li tkun b’xi mod difettu\a ma
g]andha tintu\a fuq bus u l-vettura li hija mwa]]la fuqha g]andha
ti[i rtirata mis-servizz wara li l-vja[[ relattiv jintemm sakemm il-
makna msemmija tissewwa jew ti[i sostitwita. Fi\-\ew[ ka\i, il-
bus ma g]andhiex tintu\a g]as-servizz pubbliku qabel ma l-bus
ticketing machine hekk imsewwija, jew il-makna l-[dida, tkun
istallata.
Verifiki dwar 
konformità .
72. Uffi`jal awtorizzat li jispezzjona g]andu jivverifika l-
konformità  ma’ dawn ir-regolamenti permezz ta’ anali\i ta’ l-
ir`evuti fil-forma ta’ biljett, informazzjoni ma]ru[a jew qari
elettroniku ta’ informazzjoni ma]\una mill-bus ticketing machine.
TAQSIMA VIII
REATI U PIENI
Offi\i u multi. 73. (1) L-ebda persuna ma g]andha:
(a) tiffalsifika, tissopprimi jew t]assar informazzjoni
ma]\una fuq ir-record sheet, ma]\una fit-tag]mir jew
fuq print-outs mit-tag]mir u, fil-ka\ ta’ recording
equipment, fuq driver card;
(b) twettaq manipolazzjoni tat-tag]mir, ir-record sheet
jew id-driver card li tista’ twassal li l-informazzjoni
ma]\una u, jew ma]ru[a ti[i ffalsifikata, soppressa
jew im]assra;
(`) i[[orr attrezzaturi li jistg]u jintu\aw g]al dan l-iskop
fuq il-vettura;
(d) tiffalsifika re[istrazzjonijiet jew d]ul fuq kull record
sheet bl-iskop li tqarraq, tbiddel jew tikkaw\a jew
tippermetti li tinbidel tali re[istrazzjoni jew da]la;
(e) tbag]bas f’xi recording equipment stallat skond dawn
ir-regolamenti jew xi linji ta’ gwida forniti mill-
Awtorità  sakemm mhux debitament awtorizzat mill-
Awtorità  biex tag]mel dan.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 19
(2) L-Awtorità  tista’ timponi fuq kull persuna li twettaq ir-reati
msemmija fis-subregolament (1) multa ta’ ]amsin lira.
(3) Kull persuna li b’kull mod ie]or tonqos milli tikkonforma
ma’ dawn ir-regolamenti tista’ te]el ammenda ta’ ]amsin lira.
(4) I\da meta r-reat jew nuqqas ta’ konformità  ma’ dawn ir-
regolamenti jwassal g]al, jew jista’ jkun il-possibbli kaw\a ta’ reat
li jsiru pro`edimenti dwaru quddiem il-Qorti tal-Ma[istrati fil-
{udikatura Kriminali tag]ha jew il-Qorti Kriminali, l-ammenda
jew multa inkwistjoni jkunu dejn `ivili rikoverabbli mill-Awtorità
mat-tmiem tal-pro`eduri kriminali.
20 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
L-EWWEL SKEDA
PI|IJIET U DIMENSJONIJIET MASSIMI {ENERALI U KARATTERISTI~I 
RELATATI TAL-VETTURI
(Regolamenti 8, 9, l0, 11)
1 Dimensjonijiet massimi awtorizzati (m)
1.1 Tul massimu:
- vettura bil-mutur 12.0 m
- trailer 12.0 m
- articulated vehicle 16.5 m
- road train 18.75 m
- articulated bus 18.0 m
1.2 Wesg]a massima
- vetturi kollha 2.55 m
- vetturi fri[[ 2.6 m
1.3 G]oli massimu (kull vettura) 4.0 m
1.4 Superstrutturi li jinqalg]tu u o[[etti tal-merkanzija
standardizzati b]al containers huma inklu\i fid-
dimensjonijiet spe`ifikati fil-punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6,
1.7, 1.8 u 4.4
1.5 Kull vettura bil-mutur jew kombinazzjoni ta’ vetturi
li tkun miexja g]andha tkun tista’ ddur f’`irku ta’
radju estern ta’ 12.50 m u radju intern ta’ 5.30 m
1.6 Distanza massima bejn l-axis tal-king pin tal-hames
rota u l-warrani ta’ semi-trailer 12.0 m
1.7 Distanza massima mkejla paralleli ma’ l-assi
lon[itudinali tar-road train mill-punt estern l-aktar
’il quddiem ta\-\ona tat-tag]bija wara l-kabina sal-
punt estern l-aktar lura tat-trailer tal-kombinazzjoni,
bit-tnaqqis tad-distanza bejn il-warrani tal-vettura li
ti[bed u quddiem tat-trailer 15.65 m
1.8 Distanza massima mkejla paralleli ma’ l-assi
lon[itudinali tar-road train mill-punt estern l-aktar
’il quddiem ta\-\ona tat-tag]bija wara l-kabina sal-
punt estern l-aktar lura tat-trailer tal-kombinazzjoni 16.4 m
2 Pi\ massimu awtorizzat tal-vettura (f’tunnellati)
2.1 Vetturi li jiffurmaw parti minn kombinazzjoni ta’
vetturi
2.1.1 Trailer b’\ew[ fisien 18.0 tunnellata
2.1.2 Trailer bi tliet fisien 24.0 tunnellata
2.2 Kombinazzjonijiet ta’ vetturi
2.2.1 Road trains b’]ames jew sitt fisien
(a) vettura bil-mutur b’\ew[ fisien bi trailer bi
tliet fisien 40.0 tunnellata
(b) vettura bil-mutur bi tliet fisien bi trailer
b’\ew[ jew bi tliet fisien 40.0 tunnellata
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 21
2.2.2 Articulated vehicles b’]ames jew sitt fisien
(a) vettura bil-mutur b’\ew[ fisien bi trailer bi
tliet fisien 40.0 tunnellata
(b) vettura bil-mutur bi tliet fisien bi trailer
b’\ew[ jew bi tliet fisien 40.0 tunnellata
(`) vettura bil-mutur bi tliet fisien bi trailer
b’\ew[ jew bi tliet fisien li [[or container ISO
ta’ 40 pied b]ala operazzjoni ta’ trasport
ikkombinat 44.0 tunnellata
2.2.3 Road trains b’erba’ fisien li jikkonsistu f’vettura bil-
mutur b’\ew[ fisien u trailer b’\ew[ fisien 36.0 tunnellata
2.2.4 Articulated vehicles b’erba' fisien li jikkonsistu
f’vettura bil-mutur b’\ew[ fisien u semi-trailer
b’\ew[ fisien, jekk id-distanza bejn il-fisien tas-
semi-trailer:
2.2.4.1 - hi 1.3m jew aktar i\da mhux aktar minn 1.8m 36.0 tunnellata
2.2.4.2 - hi aktar minn 1.8 m 36.0 tunnellata1
2.3 Vetturi bil-Mutur
2.3.1 Vetturi bil-mutur b’\ew[ fisien 18.0 tunnellata
2.3.2 Vetturi bil-mutur bi tliet fisien 25.0 tunnellata2
2.3.3 Vetturi bil-mutur b’erba’ fisien, b’\ew[ fisien li
jimmanuvraw 32.0 tunnellata3
2.4 Articulated buses bi tliet fisien 28.0 tunnellata
3 Pi\ massimu awtorizzat tal-fisien (tunnellati)
3.1 Fisien we]idhom
- fus wa]du ma jmexxix 10.0 tunnellata
3.2 Fisien tandem ta’ trailers u semi-trailers
L-addizzjoni tal-pi\ijiet tal-fisien g]al kull fus
tandem m’g]andux je``edi, jekk id-distanza (d) bejn
il-fisien hija:
3.2.1 Inqas minn 1.0 m 11.0 tunnellata
3.2.2 Bejn 1.0 u inqas minn 1.3 m 16.0 tunnellata
3.2.3 Bejn 1.3 u inqas minn 1.8 m 18.0 tunnellata
3.2.4 1.8 m u aktar 20.0 tunnellata
3.3 Tri-fisien ta’ trailers u semi-trailers
3.3.1 1.3 m jew anqas 21.0 tunnellata
3.3.2 Iktar minn 1.3 u sa 1.4 m 24.0 tunnellata
3.4 Fus li jmexxi
3.4.1 Fus li jmexxi tal-vetturi msemmija f’2.2.1 u 2.2.2 11.5 tunnellata
3.4.2 Fus li jmexxi tal-vetturi msemmija f’2.2. u 2.2.4 u
2.4 11.5 tunnellata
3.5 Fisien tandem ta’ vetturi bil-mutur
L-addizzjoni tal-pi\ijiet tal-fisien g]al kull fus
tandem axle m’g]andux je``edi, jekk id-distanza (d)
bejn il-fisien hija:
3.5.1 Inqas minn 1.0 m 11.5 tunnellata
22 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
3.5.2 Bejn 1.0 u inqas minn 1.3 m 16.0 tunnellata
3.5.3 Bejn 1.3 u inqas minn 1.8 m 18.0 tunnellata
3.5.4 1.8 m u aktar 19.0 tunnellata4
4  Karatteristi`i relatati
4.1 Vetturi kollha
Il-pi\ li jin[arr mill-fus li jmexxi jew fisien li
jmexxu ta’ vettura jew kombinazzjoni ta’ vetturi
m’g]andux ikun inqas minn 25% tal-pi\ mg]obbi
totali tal-vettura jew kombinazzjoni ta’ vetturi, meta
u\ati fit-traffiku internazzjonali
4.2 Road trains
Id-distanza bejn il-fus warrani ta’ vettura bil-mutur u
fus ta’ quddiem ta’ trailer m’g]andhiex tkun inqas
minn 3.00 m
4.3 Pi\ massimu awtorizzat skond il-wheelbase
Il-pi\ massimu awtorizzat f’tunnellati ta’ vettura bil-
mutur m’g]andux je``edi ]ames darbiet id-distanza
f’metri bejn l-axes tal-fisien ta’ quddiem u wara nett
tal-vettura
4.4 Semi-trailers
Id-distanza mkejla orizzontament bejn l-axis u l-king
pin tal-]ames rota u kull punt fuq quddiem tas-semi-
trailer ma g]andhiex te``edi 2.04m
1 + 2 tunnellati fejn il-pi\ massimu awtorizzat (PMA) (18.0-il tunnellata) u l-PMA tal-fus tandem
tas-semi-trailer (20.0 tunnellata) huma m]arsa u l-fus li jmexxi g]andu twin tyres u air suspension jew
suspension mag]rufa b]ala ekwivalenti fl-Istati tal-Ftehim.
2 26.0 tunnellata fejn il-fus li jmexxi g]andu twin tyres u air suspension jew suspension mag]rufa
b]ala ekwivalenti fl-Istati tal-Ftehim jew fejn kull fus li jmexxi g]andu twin tyres u l-pi\ massimu ta’
kull fus ma je``edix 9.0 tunnellati.
3 fejn il-fus li jmexxi g]andu twin tyres u air suspension jew suspension mag]rufa b]ala ekwivalenti
fl-Istati tal-Fte]im jew fejn kull fus li jmexxi g]andu twin tyres u l-pi\ massimu ta’ kull fus ma je``edix
9.5 tunnellati.
4 19.0-il tunnellata fejn il-fus li jmexxi g]andu twin tyres u air snspension jew suspension mag]rufa
b]ala ekwivalenti fl-Istati tal-Ftehim jew fejn kull fus li jmexxi g]andu twin tyres u l-pi\ massimu ta’
kull fus ma je``edix 9.5 tunnellati.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 23
IT-TIENI SKEDA
(Regolament 12)
PI|IJIET U DIMENSJONIJIET MASSIMI G}AL VETTURI TAT-TRASPORT 
TAL-PASSI{{IERI RE{ISTRATI F’MALTA U U|ATI ESKLU|IVAMENT 
F’MALTA
Il-valuri kollha ta’ pi\ijiet indikati huma validi b]ala standards ta’ `irkolazzjoni u
g]alhekk jirriferu g]al kondizzjonijiet ta’ tag]bija, u mhux standards tal-
produzzjoni.
Tul massimu: 12.0 m
Wesg]a massima: 2.55 m
G]oli massimu: 3.6 m
Pi\ massimu 15.0-il tunnellata fejn il-vettura g]andha
aktar minn 4 roti*
Il-vetturi kollha g]andu jkollhom pjan wie]ed biss
* 12.0-il tunnellata fejn il-vettura g]andha 4 roti. F’kull ka\ il-pi\ mg]oddi g]at-triq minn kull \ew[ roti
fuq fus m’g]andux je``edi 8.0 tunnellati
24 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
IT-TIELET SKEDA
(Regolament 14)
PJAN~A DWAR DIMENSJONIJIET
I. Il-pjan`a dwar id-dimensjonijiet, fejn possibbli mwa]]la vi`in tal-pjan`a
msemmija fir-regolament 14, g]andu jkollha din l-informazzjoni:
1. isem tal-fabbrikant (1);
2. numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura(2);
3. tul tal-vettura bil-mutur, trailer jew semi-trailer (L);
4. wesg]a tal-vettura bil-mutur, trailer jew semi-trailer (W);
5. informazzjoni g]all-kejl tat-tul ta’ kombinazzjonijiet ta’ vetturi:
- id-distanza (a) bejn quddiem tal-vettura bil-mutur u `-`entru tal-
coupling device (coupling hook jew il-]ames rota); fil-ka\ tal-
]ames rota b’]afna coupling points, il-valuri minimi u massimi
g]andhom jing]ataw (amin u amass),
- id-distanza (b) bejn i`-`entru tal-coupling device tat-trailer (`irku
tal-]ames rota) jew tas-semi-trailer (kingpin) u l-warrani tat-
trailer jew tas-semi-trailer; f’ka\ ta’ attrezzatura b’]afna
coupling points, g]andhom jing]ataw il-valuri minimi u massimi
(bmin u bmass).
It-tul tal-kombinazzjonijiet tal-vetturi hu t-tul tal-vettura bil-mutur u t-
trailer jew semi-trailer mqieg]din f’linja dritta wara xulxin.
II. Il-valuri mog]tija fuq il-prova tal-konformità  g]andhom jirriprodu`u
e\attament il-kejl li jkun sar direttament fuq il-vettura.
(1) Din l-informazzjoni m’g]andhiex g]alfejn ti[i ripetuta fejn il-vettura g]andha pjan`a wa]da
b’informazzjoni kemm dwar pi\ijiet kemm dwar dimensjonijiet.
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR [ L.S.65.21 25
IR-RABA’ SKEDA
(Regolament 28)
VETTURI E|ENTI MIR-REKWI|IT LI JISTALLAW
IR-RECORDINC EQUIPMENT
1. Vetturi b’velo`ità  massima awtorizzata ta’ mhux aktar minn 30 k/s.
2. Vetturi u\ati minn jew taht il-kontroll tas-servizzi armati, difi\a `ivili,
servizzi tan-nar u forzi responsabbli biex i\ommu l-ordni pubbliku.
3. Vetturi u\ati b’konnessjoni ma’ drena[[, protezzjoni kontra l-g]arg]ar,
servizzi ta’ l-ilma gass u elettriku, manutenzjoni u kontroll tat-toroq, [bir u rimi ta’
l-iskart, servizzi ta’ telegrafija u telefonija, [arr ta’ o[[etti postali, xandir bir-radju u
t-televi\joni u skoperta ta’ trasmittenti jew ri`evituri tar-radju jew televi\joni.
4. Vetturi u\ati f’operazzjonijiet ta’ emer[enza u salvata[[.
5. Vetturi spe`jalizzati u\ati g]al skopijiet medi`i.
6. Vetturi li jittrasportaw tag]mir ta`-`irku u l-fieri.
7. Vetturi spe`jalizzati g]all-]sarat.
8. Vetturi sottomessi g]at-testijiet tat-toroq g]al \vilupp tekniku, tiswija jew
manutenzjoni, u vetturi [odda jew mibnija mill-[did li g]adhom ma tqeg]dux fis-
servizz.
9. Vetturi u\ati g]all-[arr mhux kummer`jali tal-merkanzija g]al u\u
personali.
10. Vetturi u\ati g]all-[bir tal-]alib mill-irziezet jew radd lill-irziezet tal-
kontenituri tal-]alib jew prodotti tal-]alib ma]suba g]at-tmig] ta’ l-annimali.
11. Vetturi u\ati g]al servizzi internazzjonali regolari tal-passi[[ieri, meta r-
rotta li taqsam il-fruntiera ma tkunx te``edi l-100 km f’linja dritta.
26 L.S.65.21 ]
PI|IJIET, DIMENSJONIJIET U TAG}MIR
TAL-VETTURI BIL-MUTUR
IL-}AMES SKEDA
(Regolament 35)
PRO~EDURI G}ALL-VERIFIKA U L-ISPEZZJONI
TAR-RECORDING EQUIPMENT
L-Awtorità  g]andha tinnomina l-korpijiet li g]andhom iwettqu l-verifiki u l-
ispezzjonijiet.
1. Attestament ta’ strumenti [odda jew imsewwija: Kull tag]mir individwali,
kemm jekk [did jew imsewwi g]andu ji[i attestat dwar l-operazzjoni korretta tieg]u
u l-pre`i\joni tal-qari u r-re[istrazzjonijiet tieg]u, fil-limiti mwaqqfa mill-Awtorità ,
permezz ta’ si[illar skond ir-rekwi\iti stabbiliti mill-Awtorità .
2. L-Awtorità  tista’ titlob verifika inizjali, li tikkonsisti f’verifika u konferma
tal-konformità  ta’ tag]mir [did jew imsewwi bil-mudell approvat dwar it-tip, jew
tista’ tiddelega l-poter ta’ attestazzjoni lill-fabbrikanti jew lill-a[enti awtorizzati.
3. Meta jitwa]]lu fuq vettura, it-tag]mir u l-istallazzjoni s]i]a g]andhom
jikkonformaw mad-disposizzjonijiet dwar tolleranzi massimi stabbliti mill-Awtorità .
It-testijiet ta’ spezzjoni g]andhom jitwettqu mill-fitter jew workshop
approvat jew fuq responsabbiltà  tieg]u.
4. (a) Spezzjonijiet regolari ta’ tag]mir imwa]]al fuq vetturi g]andhom
ise]]u g]all-inqas kull sentejn u jistg]u jitwettqu flimkien ma’ testijiet g]ar-
roadworthiness tal-vetturi.
Dawn l-ispezzjonijiet g]andhom jinkludu l-verifiki li [ejjin:
- li t-tag]mir ja]dem sew, inklu\ it-trasferiment ta’ informazzjoni minn
jew g]all-workshop card,
- li t-tag]mir g]andu l-marka ta’ approvazzjoni dwar tip,
- li l-pjan`a ta’ l-istallazzjoni hi mwa]]la,
- li s-si[illi fuq it-tag]mir u partijiet o]rajn ta’ l-istallazzjoni huma
intatti,
- id-dawra attwali tat-tyres.
(b) G]andha titwettaq spezzjoni biex ta``erta konformità  ma’ kull li[i jew
regolament fis-se]] f’Malta dwar it-tolleranzi massimi li jintu\aw g]all-inqas darba
kull sitt snin, g]alkemm l-Awtorità  tista’ tiffissa intervall iqsar g]al tali spezzjoni
tal-vetturi rre[istrati fit-territorju tag]ha. Dawn l-ispezzjonijiet g]andhom jinkludu
sostituzzjoni tal-plakka ta’ l-istallazzjoni.
5. Il-kejl ta’ \balji fl-istallazzjoni u matul l-u\u g]andu jitwettaq ta]t il-
kondizzjonijiet li [ejjin, li g]andhom jitqiesu li jikkostitwixxu kondizzjonijiet
standard tat-testijiet:
- vettura mhux mg]obbija, li tahdem normali,
- arja fit-tyres skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikant,
- tmermir tat-tyre fil-limiti permessi mill-li[i,
- `aqliq tal-vettura: il-vettura g]andha tippro`edi, immexxija mill-makna
tag]ha stess, f’linja dritta u fuq wi`` `att, b’velo`ità  ta’ 50 ±  5 km/s;
jekk hu ta’ pre`i\joni komparabbli, it-test jista’ wkoll isir fuq bank
xieraq tat-testijiet.
