SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 65.05
REGOLAMENTI DWAR IS-SINJALI TAT-
TRAFFIKU U L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
29 ta’ Awissu, 1969
L-AVVI_Z LEGALI 94 ta’ l-1969, kif emendat fl-Avvi_zi Legali 106 ta’ l-
1970, 99 ta’ l-1974, 25 ta’ l-1978, 53 ta’ l-1979, 129 u 167 ta’ l-1990, 101
ta’ l-1997, 126 ta’ l-1999, 207 ta’ l-2000 u 166 ta’ l-2001.
Titolu.
Sinjali tat-Traffiku u l-Marki tal-Karre_g_gata.
Sinjali tat-traffiku 
u l-marki tal-
karre_g_gata.
Emendat:
A.L. 167 ta’ l-
1990.
2. Meta xi sinjal tat-traffiku jew marka tal-karre_g_gata, li jkun
sinjal jew marka biex jirregolaw t-traffiku ta’ vetturi jew ta’
pedestrians jew o_hrajn li ju_zaw it-triq, jew biex juru r-rotta li
g_handha tittie_hed minn dawk li jkunu qed ju_zaw dik it-triq, u li tkun
tal-kulur u tip preskritt u/jew illustrat fl-Iskeda ta’ dawn ir-
Regolamenti, tkun _giet imqeg_hda, imwaqqfa, imwa_h_hla jew
mi_zbug_ha mid-Direttur tax-Xog_hlijiet Pubbli_ci jew mill-
Kummissarju tal-Pulizija jew mill-Awtorit_a  dwar it-Trasport
Pubbliku jew f’isem jew fuq direzzjoni tag_hhom f’xi triq jew _hdejn
xi triq jew fil-karre_g_gata, kull min ikun isuq jew ikollu l-kontroll
ta’ vettura, jew ikun ju_za t-triq b_hala pedestrian jew b’xi mod
ie_hor, g_handu jikkonforma ru_hu ma’ l-indikazzjoni mog_htija fis-
sinjal jew marka skond it-tifsira mog_htija fl-imsemmja Skeda. 
2 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
TAQSIMA I - SINJALI LI JWISSI PERIKLU 
(a) Sinjal li jwissi periklu jitqieg_hed normalment fuq in-na_ha tax-xellug tat-triq
qabel post li huwa potenzjalment perikolu_z u f’distanza xierqa, li jiddependi mill-
konfigurazzjoni tal-post, u fuqu jkunu murija l-potenzalit_a  ta’ velo_cit_a  tat-triq u x-
xorta ta’ periklu. Meta jitqies li jkun me_htie_g, dik id-distanza tista’ ti_gi spe_cifikata
permezz ta’ pjan_ca mdendla tat-tip muri b_hala Nru. (4) jew (5) ta_ht il-paragrafu G
tat-Taqsima II ta’ din l-Iskeda.
(b) Sinjal li jwissi li fit-triq iktar ’il quddiem hemm junction lis-sewwieqa li
jkunu qed joqorbu junction fejn ikun hemm imwa_h_hlin sinjali IEQAF jew AG_HTI D-
DRITTA.
Ix-xorta ta’ twissija dwar junction u d-distanza g_handhom jidhru fuq kull
pjan_ca mwa_h_hla b_hala sinjal.
A. Liwjiet perikolu_zi
Dawn is-sinjali jwissu ta’ liwja jew dawra perikolu_za aktar ’il quddiem,
skond il-figura fuq is-sinjal. Is-sewwieqa, meta jiltaqg_hu ma’ dawn is-sinjali,
g_handhom inaqqsu l-velo_cit_a  tag_hhom u jie_hdu l-prekawzjonijiet me_htie_ga.
(1) (2) (3)
LIWJA MAX-XELLUG LIWJA MAL-LEMIN 
(4) (5)
LIWJA S MAL-LEMIN SERJE TA’ LIWJIET
Emendata:
A.L. 106 ta’ l-1970;
A.L. 99 ta’ l-1974;
A.L. 25 ta’ l-1978;
A.L. 53 ta’ l-1979;
A.L. 129 ta’ l-1990;
A.L. 167 ta’ l-1990;
A.L. 101 ta’ l-1997;
A.L. 126 ta’ l-1999;
A.L. 207 ta’ l-2000.
SKEDA
(Regolament 2)
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 3
B. Salib it-toroq ma’ toroq ta’ l-istess importanza
Dawn is-sinjali (u sinjali simili b’figura differenti) jwissu li _gej salib it-
toroq ma triq ta’ l-istess importanza tat-tip muri bil-figura. Malli s-sewwieq jiltaqa’
ma’ sinjal b_hal dan, hu g_handu jnaqqas il-velo_cit_a  tieg_hu u malli jasal f’salib it-
toroq, g_handu, jekk i_c-_cirkostanzi l-o_hra jkunu xorta, jag_hti pre_cedenza lill-vetturi li
jkunu _gejjin mix-xellug; din ir-regola ma tapplikax fil-ka_z ta’ roundabouts. F’arei
mibnija, dawn is-sinjali g_handhom ji_gu w_zati biss f’ka_zijiet e_c_cezzjonali.
(1) (2) (3)
SALIB IT-TOROQ  T-JUNCTION  TRIQ FUQ IX-XELLUG
  (4)  (5)
TRIQ FUQ IL-LEMIN  ROUNDABOUT
_C. Salib it-toroq u triq prin_cipali
Dawn is-sinjali (u sinjali simili b’figura differenti) jwissu lis-sewwieq fuq
triq sekondarja dwar il-vi_cinanza ta’ salib it-toroq ma’ triq prin_cipali kif muri bil-
figura. Malli s-sewwieq jiltaqa’ ma’ sinjal b_hal dan, huwa g_handu jnaqqas l-velo_cit_a
u, malli jasal f’salib it-toroq, g_handu jag_hti pre_cedenza lit-traffiku kollu tal-vetturi
fuq it-triq prin_cipali, inklu_z it-traffiku li jkun qed idawwar.
(1) (2)
SALIB IT-TOROQ  T-JUNCTION
4 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
D. Salib it-toroq ma’ triq sekondarja
Dawn is-sinjali (u sinjali simili b’figura differenti) jwissu lis-sewwieq fi triq
prin_cipali dwar il-vi_cinanza ta’ salib it-toroq, tat-tip muri bil-figura, ma’ triq
sekondarja. G_halkemm il-pre_cedenza hija tat-triq prin_cipali, is-sewwieq li jkun
fuqha g_handu joqg_hod attent g_hal xi traffiku li jista’ jkun _hiere_g mit-triq sekondarja.
(1) (2) (3)
SALIB IT-TOROQ TRIQ FUQ IX-XELLUG TRIQ FUQ IL-LEMIN
(4) (5)
STAGGERED JUNCTION,  STAGGERED JUNGTION,
L-EWWEL MAX-XELLUG  L-EWWEL MAL-LEMIN
E.  Riskji ta’ periklu fit-triq
Dawn is-sinjali (u sinjali simili b’figura differenti) jwissu li hemm riskju ta’
periklu fit-triq kif muri bil-figura. Malli s-sewwieq jiltaqa’ ma’ sinjali simili, huwa
g_handu jnaqqas il-velo_cit_a  u/jew jie_hu dawk il-prekawzjonijiet me_htie_ga skond i_c-
_cirkostanzi partikolari.
(1) (2) (3)
TRIQ TIDJIQ  TELG_HA PERIKOLU_ZA  TRIQ TI_ZLOQ
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 5
(4) (5)
TRIQ MHUX IMWITTIJA  AJRUPLANI JITTAJRU FIL-
BAXX
(6) (7)
PREAVVI_Z TA’ MOLL  PREAVVI_Z TA’ MINA
(din il-figura tista’ tintwera 
bil-maqlub)
(8) (9)
CABLE TA’ L-ELETTRIKU  PREAVVI_Z TA’ PERIKLU 
G_HADDEJ MINN FUQ (g_handha titwa_h_hal pjan_ca 
(g_handha titwa_h_hal pjan_ca li li tindika x’inhu l-periklu)
tindika l-iktar g_holi li jista’ 
jg_haddi b’sikurezza) 
6 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
(10)
POSSIBILIT_A  TA’ VETTURI TA’ L-AGRIKOLTURA FIT-TRIQ
(11) (12)
DWAL DWAL'
(13)
_ZONA KERHA TA’ L-IN_CIDENTI
(14)
SINJALI TA’ TWISSIJA TA’ TUMBATA FIT-TRIQ
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 7
F. Riskji ta’ periklu g_hall-_hajja
Dawn is-sinjali jwissu li fil-vi_cin _gej riskju ta’ periklu g_hall-_hajja kif muri bil-
figura. Malli s-sewwieq jiltaqa’ ma’ sinjali b_hal dawn, huwa g_handu jnaqqas l-
velo_cit_a , jag_hmel attenzjoni spe_cjali g_hal pedestrians li jkunu qed jaqsmu t-triq, g_hal
tfal jew g_hal _haddiema, skond il-ka_z, u jkun preparat li jag_hti d-dritta, jew li jieqaf
jekk ikun hemm b_zonn.
(1) (2) (3)
POST TA’ QSIM G_HAL  TFAL _GEJJIN JEW  XOG_HLIJIET FIT-TRIQ
PEDESTRIANS (SINJAL  SEJRIN L-ISKOLA 
‘IL QUDDIEM)  JEW IL-PLAYGROUND
(4)  (5)
PREAVVI_Z TA’ PEDESTRIANS PEDESTRIANS XJU_H, HANDICAPPED
(tista’ titwa_h_hal il-pjan_ca  JEW G_HOMJA
"Ebda bankina g_hal ....... m")  (tista’ titwa_h_hal il-pjan_ca
"Nies Xju_h", "G_homja", 
  "Immankati")
(6)
_ZWIEMEL
G. Preavvi_z ta’ junction (g_haqda ta’ toroq) bi pjan_ca li tindika "Ieqaf" jew
"Ag_hti d-dritta"
8 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
bi pjan_ca
jew
SINJAL LI WASAL JUNCTION (G_HAQDA 
TA’ TOROQ)
TAQSIMA II - SINJALI REGOLATORJI
Is-sinjali regolatorji jew sinjali li jag_htu istruzzjonijiet pre_ci_zi, huma
maqsuma f’_zew_g klassijiet, i.e., Projbitorji, i.e. li juru projbizzjoni, u Obbligatorji,
i.e. li juru obbligu.
Is-sinjali regolatorji jitqeg_hdu normalment fuq in-na_ha tax-xellug tat-triq
jew fuq spazji _centrali ri_zervati, jew f’posizzjonijiet o_hra xierqa fa_c_cata tat-traffiku,
u jistg_hu wkoll ji_gu ripetuti fuq in-na_ha opposta tat-triq, u aktar ’il quddiem fl-istess
triq, jekk ikun me_htie_g. Jistg_hu jitqeg_hdu jew qabel il-post jew fil-post fejn tibda jew
tispi_c_ca l-applikabbilt_a  tag_hhom kif inhu dettaljat i_zjed ’il quddiem g_hall-kategorija
partikolari tag_hhom.
Dawn is-sinjali jista’ jkollhom l-applikabbilt_a  tag_hhom kwalifikata permezz
ta’ iskrizzjonijiet jew figuri fuq pjan_ci spjegattivi mdendla mag_hhom.
A. Projbitorji - Direzzjoni
Is-sinjali li _gejjin jipprojbixxu t-traffiku tal-vetturi fid-direzzjoni murija bis-
sinjali partikolari:
(a) Dawn is-sinjali jipprojbixxu t-traffiku milli jdur max-xellug, jew mal-lemin,
skond il-ka_z, u jitqeg_hdu kemm kemm ’il quddiem mid-dawra.
(1) (2)
MA HEMMX DAWRIEN  MA HEMMX DAWRIEN
G_HAX-XELLUG  G_HALL-LEMIN
(b) Dan is-sinjal jipprojbixxi t-traffiku milli jdawwar lura fid-direzzjoni opposta
fl-istess triq, u jitqieg_hed fil-post fejn tapplika l-projbizzjoni. Jekk il-projbizzjoni
testendi tul it-triq kollha, dan jista’ ji_gi muri permezz ta’ pjan_ca mdendla tat-tip muri
b_hala Nru. (4) jew (5) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda.
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 9
(3)
MA TISTAX IDDUR LURA
(_c) Dan is-sinjal jipprojbixxi li jid_hol it-traffiku fi triq jew f’parti minn triq u
jitqieg_hed fil-post fejn tibda l-projbizzjoni.
(4)
EBDA D_HUL MINN DIN IN-NA_HA
(d) Dan is-sinjal jipprojbixxi l-mog_hdija ta’ vetturi fi triq mag_hluqa g_hat-
traffiku kollu ta’ vetturi mi_z-_zew_gt itruf, u li fiha jistg_hu jid_hlu biss vetturi, bil-
prekawzjoni kollha me_htie_ga, biex jiksbu a_c_cess in bona fide g_hal bini. Dan is-sinjal
jitqieg_hed fil-post fejn tibda l-projbizzjoni. Il-_hinijiet li matulhom jista’ jkollhom
a_c_cess g_hal bini jistg_hu ji_gu murija permezz ta’ pjan_ca mdendla tat-tip muri b_hala
Nru. (10), (11) jew (12) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda.
(5)
IL-VETTURI KOLLHA PROJBITI
Tista’ titwa_h_hal pjan_ca bil-kliem "_HLIEF G_HALL-A_C_CESS" li jindikaw
e_zenzjoni mill-projbizzjoni ta’ a_c_cess lejn bini jew art ma’ _genb it-triq jew toroq
mag_hluqa, jew "_HLIEF G_HAT-TAG_HBIJA" jew "_HLIEF G_HAL KAROZZI TAL-
LINJA" jew kull kliem ie_hor li jkun jindika e_zenzjoni mill-projbizzjoni.
10 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
( e ) (6)
VETTURI BIL-MUTUR HUMA PROJBITI
(7)
VETTURI MI_GBUDA MINN BHEJJEM HUMA PROJBITI
B. Projbitorji - Kategoriji Spe_cjali
Dawn is-sinjali jipprojbixxu d-d_hul fi triq jew f’partijiet minnha lil
kategorija spe_cjali ta’ nies li ju_zawha kif muri bil-figuri. Huma jitqeg_hdu fil-post
fejn tibda l-projbizzjoni.
(a)
(1)
EBDA BICYCLE
(b) Dan is-sinjal jipprojbixxi d-d_hul fit-triq g_hat-tipi kollha ta’ vetturi bil-mutur
_hlief g_hal muturi, scooters jew mopeds.
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 11
(2)
EBDA VETTURI BIL-MUTUR
(_c)
(3)
EBDA VETTURI TQAL
(d) Dan is-sinjal jipprojbixxi d-d_hul fit-triq ta’ annimali li jkunu mirkuba jew
immexxija.
(4)
_ZWIEMEL HUMA PROJBITI
12 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
(e)
(5)
EBDA PEDESTRIAN
(f) (6)
D_HUL F’_ZONI TA’ PEDESTRIANS RISTRETT 
(TIPI ALTERNATTIVI)
_C. Projbitorji - Limitazzjoni
Dawn is-sinjali (jew sinjali simili b’figuri differenti) jipprojbixxu d-d_hul fit-
triq lill-vetturi tal-wisa’ totali, jew g_holi, jew pi_z gross b_hala mg_hobbi daqs jew i_zjed
minn dawk murija bis-sinjal. Huma jitqeg_hdu fil-post fejn tibda l-projbizzjoni.
LIMITI TAL-WISA’  LIMITI TA’ L-G_HOLI  LIMITI TAL-PI_Z
D. Projbitorji - G_hemil
Dawn is-sinjali (jew sinjali simili b’figuri differenti) jimponu _certi
projbizzjonijiet ta’ eg_hmil kif murija bil-figura partikolari, u jitqeg_hdu fil-post fejn
tibda jew tispi_c_ca l-projbizzjoni, skond il-ka_z.
(a) L-ewwel sinjal jipprojbixxi lill-vetturi kollha milli je_c_cedu l-limiti ta’
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 13
velo_cit_a  murija fis-sinjal. Kemm-il darba s-sinjal ma jkunx imdendel mal-pjan_ca ta’
l-isem ta’ area mibnija (f’liema ka_z il-projbizzjoni tkun tapplika g_hall-area kollha
mibnija), id-distanza li g_haliha tapplika l-projbizzjoni tista’ ti_gi murija permezz ta’
pjan_ca mdendla tat-tip muri b_hala Nru. (4) jew (5) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-
Taqsima ta’ l-Iskeda. It-tieni sinjal i_hassar l-ewwel wie_hed.
(1)(2)
LIMITI TA’ VELO_CIT_A   TMIEM TAL-LIMITI TA’ VELO_CIT_A
(b) L-ewwel sinjal jipprojbixxi lill-vetturi kollha milli jaqb_zu xi vettura bil-
mutur, anke jekk dak jista’ jsir fuq in-nofs xieraq tat-triq. Id-distanza li g_haliha
tapplika l-projbizzjoni tista’ ti_gi murija permezz ta’ pjan_ca mdendla tat-tip muri
b_hala Nru. (4) jew (5) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda. It-tieni
sinjal i_hassar l-ewwel wie_hed.
(3)  (4)
MA TISTAX TAQBE_Z  TMIEM TAL-PROJBIZZJONI
 LI TAQBE_Z
(_c) Dawn is-sinjali jipprojbixxu, fi gradi differenti, vetturi weqfin bejn kull
_zew_g sinjali identi_ci jew i_zjed. Is-sinjal "Ma tistax tipparkja" jipprojbixxi li t_halli l-
vettura f’posizzjoni wieqfa g_hal _zmien ta’ i_zjed minn 10 minuti, jew, jekk pjan_ca tat-
tip muri b_hala Nru. (6) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it Taqsima ta’ l-Iskeda tkun
imdendla mas-sinjal, g_hal _zmien ta’ i_zjed minn dak il-_hin kif muri fuq dik il-pjan_ca.
Is-sinjal "Ma Tistax Tistenna" jipprojbixxi li t_halli l-vettura f’po_zizzjoni wieqfa g_hal
_zmien ta’ i_zjed mill-minimu me_htie_g biex t_halli lil xi _hadd jin_zel jew jitla’ fuq il-
vettura, u s-sewwieq milli jitlaq is-si_g_gu tas-sewqan jew milli jitfi l-makna. Is-sinjal
"Ma Tistax Tieqaf" jipprojbixxi li l-vettura tin_gieb f’posizzjoni wieqfa g_hal koIlox,
_hlief min_habba forza ma_g_guri.
Is-sinjali jitqeg_hdu fuq in-na_ha tat-triq li g_haliha japplikaw, fa_c_cata tad-
direzzjoni tat-traffiku, fil-post fejn tibda l-projbizzjoni, u jistg_hu ji_gu ripetuti meta
jkun me_htie_g, per e_zempju, kull 180m jew wara salib it-toroq prin_cipali. Is-sinjali
tat-truf g_handu jkollhom pjan_ci, tat-tip muri b_hala Nru. (1) jew (2) ta_ht il-paragrafu
G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda, imdendla mag_hhom li juru fejn tibda u fejn tispi_c_ca
l-projbizzjoni rispettivament. Is-sinjali li jirripetu l-projbizzjoni bejn it-truf g_handu
jkollhom pjan_ca, tat-tip muri b_hala Nru. (3) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’
14 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
l-Iskeda, imdendla mag_hhom u l-projbizzjoni tkun isse_h_h fuq i_z-_zew_g na_hiet ta’
dawk is-sinjali.
Il-_granet, _hinijiet, u kategoriji ta’ vetturi li relattivament g_halihom il-
projbizzjoni dwar vetturi weqfin tkun isse_h_h, kif ukoll il-kwalifiki jew e_c_cezzjonijiet
g_hall-istess, jistg_hu ji_gu murija permezz ta’ pjan_ci, tat-tipi murija b_hala Nru. (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (14) jew (15), skond il-paragrafu G ta’ din it-taqsima ta’ l-
Iskeda, imdendla mas-sinjal. Meta ma jkun hemm ebda pjan_ca b_hal dawn il-
projbizzjoni g_handha titqies li tkun assoluta u fil-_hinijiet kollha.
Sinjal "Ma Tistax Tipparkja" jew sinjal "Ma Tistax Tistenna" g_handu jkollu
l-forza ta’ sinjal "Ma Tistax Tieqaf" jekk ikollu pjan_ca, tat-tip muri b_hala Nru. (13)
ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda, imdendla mieg_hu matul il-_hinijiet
murija fuq dik il-pjan_ca.
(5) (6)  (7)
MA TISTAX TIPPARKJA  MA TISTAX TISTENNA  MA TISTAX TIEQAF
(d) L-ewwel sinjal jipprojbixxi l-u_zu ta’ sinjali akusti_ci minn kull vettura bil-
mutur, _hlief f’emer_genza. Jekk is-sinjal ma jkunx imwa_h_hal mal-pjan_ca ta’ l-isem ta’
area mibnija (f’liema ka_z il-projbizzjoni tapplika g_hall-area kollha mibnija) id-
distanza li fiha testendi l-projbizzjoni tista’ ti_gi murija permezz ta’ pjan_ca, tat-tip
muri b_hala Nru. (4) jew (5) ta_ht il-paragrafu G ta’ din it-Taqsima ta’ l-Iskeda,
imdendla mas-sinjal. It-tieni sinjal i_hassar l-ewwel wie_hed.
(8)  (9)
MA TlSTAX IDDOQQ IL-HORN  TMIEM TAL-PROJBIZZJONI 
TAD-DAQQ TAL-HORN
(e) Is-sinjal li jindika TOW ZONE (_Zona ta’ Rmonk) f’Nru. (10) juri li o_g_gett
ta’ ingombru ikun ipparkjat jew im_holli f’_zona fejn jista’ ji_gi rmunkat. L-g_hassa tal-
Pulizija u n-numru tat-telephone ta’ dik l-g_hassa, li jkunu jvarjaw, jindikaw skond il-
ka_z il-pro_ceduri li jkunu jridu ji_gu segwiti g_hat-te_hid lura ta’ dak l-o_g_gett.
Is-sinjal li jindika CLAMPING ZONE (_Zona ta’ Klampjar) f’Nru. (11) juri li
l-vettura bil-mutur tkun ipparkjata jew im_hollija f’_zona fejn jistg_hu jitwa_h_hlulha
klampi mar-roti. Avvi_z li jkun jindika l-pro_ceduri li jkunu jridu ji_gu segwiti g_hat-
tne_h_hija tal-klamp jitwa_h_hal mal-windscreen tal-vettura bil-mutur.
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 15
Fi_z-_zew_g ka_zijiet, i_z-_zona dejjem ti_gi indikata b_hala _zona fejn MA TISTAX
TIEQAF.
(10) (11)
( f ) (12)
_ZONA TA’ VELO_CIT_A
(13)
LINJI SOFOR DOPPJI TA’ METRU TUL
(ALTERNATIVA G_HAT-TPIN_GIJA TA’ LINJI SOFOR KONTINWI U MA 
JAQTG_HUX FIL-KANTUNIERI TAT-TOROQ) SABIEX JINDIKAW I_Z-_ZONA 
TA’ 5 METRI LI FIHA L-IPPARKJAR IKUN PROJBIT
16 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
(14)
_HLIEF BIEX TAG_HTI SERVIZZ F’DIN IT-TRIQ
(15)
_HLIEF BIEX TAG_HTI SERVIZZ
(JEW G_HAS-SIDIEN RESIDENTI) F’DIN IT-TRIQ
(16)
FEJN MA TISTAX TISTENNA FIL-PERJODU INDIKAT FIL-PARTI TA’ FUQ 
_HLIEF B’DAWK IL-KUNDIZZJONIJIET MURIJA FIL-PARTI T’ISFEL
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 17
(17)
FEJN MA TISTAX TISTENNA _HLIEF G_HAT-TRASPORT 
TAT-TFAL TA’ L-ISKOLA
(18)
MA TISTAX TISTENNA _HLIEF BIEX TG_HABBI JEW T_HOTT
MIT-TNEJN SAS-SIBT (ESKLU_ZI L-_HDUD U FESTI PUBBLI_CI)
(IL-_HINIJIET IVARJAW)
G_HALL-VETTURI KUMMER_CJALI BISS
(19)
MA TISTAX TISTENNA BEJN IS-7.00A.M. U NOFSINHAR
18 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
(20)
SINJALI ALTERNATIVI LI MA TISTAX TISTENNA F’_ZONI 
AMBJENTALMENT SENSITTIVI
E. Obbligatorji - G_hemil
Dawn is-sinjali (jew sinjali simili b’figura, kliem jew numri differenti)
jimponu _certi obbligi fuq vetturi jew nies li ju_zaw it-triq, kif spe_cifikat bis-sinjal
partikolari. G_handhom jitqeg_hdu kemm kemm ’il quddiem jew fil-post fejn
japplikaw.
(a) Dawn is-sinjali jimponu l-obbligu fuq kull vettura li tkun fuq triq sekondarja
qabel ma tid_hol fi triq prin_cipali, li tieqaf mal-linja trasversali singola u li ma taqbisx
il-linja trasversali singola b’dak il-mod jew f’dak il-_hin li tista’ tkun ta’ periklu lil xi
vettura o_hra li tkun fuq it-triq prin_cipali jew li tista’ tag_hti lok li dik il-vettura l-o_hra
jkollha tibdel il-velo_cit_a  jew ir-rotta tag_hha biex tevita li ssir kolli_zjoni.
(1) (2)
IEQAF  IEQAF
(b) Is-sinjal li jintu_za meta g_handha ting_hata d-dritta jimponi l-obbligu fuq il-
vetturi biex ma jibqg_hux _her_gin fuq it-triq prin_cipali lil hinn mil-linja trasversali,
mag_hrufa b_hala l-linja li tindika li g_handek tag_hti d-dritta kif jidher fid-djagramma
(ib) tal-paragrafu B(b) tat-Taqsima IV ta’ din l-Iskeda, b’dak il-mod jew f’dak il-_hin
li jistg_hu jkunu ta’ periklu lil xi vettura o_hra li tkun fuq it-triq prin_cipali jew li
jistg_hu jag_htu lok li dik il-vettura l-o_hra jkollha tibdel il-velo_cit_a  jew ir-rotta tag_hha
biex tevita li ssir kolli_zjoni.
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 19
(3)
AG_HTI D-DRITTA
(_c) Dan is-sinjal jintwera minn school crossing patrol bl-iskop li titwaqqaf kull
vettura sabiex it-tfal ikunu jistg_hu jaqsmu xi triq. Is-sinjal jimponi obbligu fuq
vetturi sabiex ma jaqb_zux lil hinn minnu, sakemm dan jitne_h_ha mill-istess school
crossing patrol.
(4)
SINJAL MURI MINN SCHOOL CROSSING PATROL 
BIEX IWAQQAF VETTURI
(d) Dan is-sinjal, li jitqieg_hed fuq b_cejje_c dojoq tat-triq, jimponi l-obbligu fuq
il-vetturi kollha biex jag_htu d-dritta lit-traffiku li jkun riesaq mid-direzzjoni opposta
kif murija bi vle_g_ga sewda.
(5)
AG_HTl D-DRITTA LIT-TRAFFIKU 
MID-DIREZZJONI OPPOSTA
(e) L-ewwel sinjal jimponi l-obbligu fuq il-vetturi kollha biex jivvja_g_gaw
b’velo_cit_a  ta’ mhux anqas minn dik murija fuq is-sinjal (ming_hajr ma je_c_cedu xi
limiti ta’ velo_cit_a  massima li tkun isse_h_h). It-tieni sinjal i_hassar l-ewwel sinjal.
20 L.S.65.05 _h
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA
(6)  (7)
VELO_CIT_A ’ MINIMA  JISPI_C_CA L-OBBLIGU TA’
VELO_ClT_A  MINIMA
(f) Dan is-sinjal jimponi l-obbligu fuq il-vetturi kollha biex inaqqsu l-velo_cit_a  u
jag_htu d-dritta lill-pedestrians li jkunu qed jaqsmu. Il-vetturi ma g_handhomx
jg_haddu quddiem il-pedestrians li jkunu qeg_hdin ju_zaw dan il-passa_g_g u lanqas ma
g_handhom jieqfu fuq dan il-passa_g_g meta jkunu g_haddejjin wara traffiku miexi bil-
mod. Il-pedestrians g_handhom jag_htu indikazzjoni _cara ta’ l-intenzjoni tag_hhom li
ser jaqsmu t-triq, u g_handhom jaqsmu malajr kemm jista’ jkun.
(8)
FEJN JAQSMU T-TRIQ IL-PEDESTRIANS 
(SINJAL TA’ POSlZZJONI)
(g) Dawn is-sinjali jindikaw il-postijiet fejn jieqfu l-karozzi tal-linja, li jistg_hu
jieqfu biss f’dawk il-postijiet awtorizzati, u bir-rota tag_hhom ta’ quddiem f’linja ma’
dak is-sinjal. Ebda vettura o_hra ma tista’ tieqaf f’distanza ta’ 12 il-metru minn kull
na_ha ta’ sinjal b_hal dak, jew g_hall-istess distanza fuq in-na_ha l-o_hra tat-triq quddiem
xi sinjal b_hal dan jekk il-karre_g_gata tkun anqas minn 9 metri wisa’.
(9) (10)
BUS STOP  NOL TAT-TARIFFA
F. Obbligatorji - Direzzjoni
Dawn is-sinjali jimponu l-obbligu lill-vetturi kollha dwar id-direzzjonijiet li
SINJALI TAT-TRAFFIKU U 
L-MARKI TAL-KARRE_G_GATA _g L.S.65.05 21
g_handhom jittie_hdu kif muri b’kull sinjal partikolari.
(a) Dawn is-sinjali jimponu l-obbligu lill-vetturi kollha biex idawwru fuq ix-
xellug jew fuq il-lemin, skond il-ka_z, malli jaslu f’salib it-toroq. Is-sinjali g_handhom
jitqeg_hdu qabel salib it-toroq:
(1) (2)
DAWWAR MAX-XELLUG   DAWWAR MAL-LEMIN
(b) Dawn is-sinjali jimponu l-obbligu lill-vetturi kollha f’salib it-toroq biex
jie_hdu d-direzzjoni spe_cifikata bis-sinjal partikolari, u g_handhom jitqeg_hdu f’salib
it-toroq.
(3)  (4)  (5)
lMXI DRITT ’IL  MUR MAX-XELLUG  MUR MAL-LEMIN
QUDDIEM 
(_c) Dan is-sinjal jimponi l-obbligu lill-vetturi kollha biex isegwu d-direzzjoni li
tibqa’ ddur ma’ l-island. Jitqieg_hed kemm kemm ’il quddiem tad-da_hla g_har-
roundabout.
(6)
ROUNDABOUT
(d) Dawn is-sinjali jimponu l-obbligu lill-vetturi kollha dwar in-na_ha li fuqha
g_handhom i_zommu meta jkunu resqin lejn traffic island, lejn refuge bollard jew
barriera fi_zika o_hra. Huma jitqeg_hdu f’tarf il-bidu ta’ l-island, e_c_c.
