NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 356.07
ORDNI DWAR IN-NOTIFIKAZZJONI
DWAR _ZVILUPP
1 ta’ _Gunju, 2001
L-AVVI_Z LEGALI 126 ta’ l-2001, kif emendat bl-Avvi_zi Legali 120 u 343
ta’ l-2002, u 101 ta’ l-2003.
Titolu.
dwar _Zvilupp.
Tifsiriet.
Emendat:
A.L. 343 ta’ l-
2002.
2. (1) F’din l-Ordni, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma
tkunx te_htie_g xort’o_hra -
"abitazzjoni" tfisser post ta’ abitazzjoni g_hal familja wa_hda
inklu_z, i_zda mhux limitat g_hal mezzanin, villa, bungalow, flat,
penthouse, maisonette jew sotterran li jit_halla jintu_za g_hal skopijiet
residenzjali skond ma hemm fil-Policy ta’ Kontroll ta’ _Zvilupp u
Gwida fid-Disinn, 2000;
"Area ta’ Konservazzjoni Urbana" tfisser area storika (il-qalba
tar-ra_hal) kif imsemmija fi Skema ta’ Provvedimenti Temporanji
jew xi area o_hra msemmija jew skedata skond il-Pjan ta’ Struttura u
l-artikolu 46 ta’ l-Att, hawnhekk i_zjed ’il quddiem imsej_ha AKU;
Kap. 356.
"l-Awtorit_a " tfisser l-Awtorit_a  ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-
Ippjanar;
Kap. 435.
"dikjarazzjoni ta’ l-ippjanar ambjentali" tfisser dikjarazzjoni ta’
l-ippjanar ambjentali mag_hmula skond l-Att jew skond l-Att biex
ihares l-Ambjent jew skond il-Pjan ta’ Struttura;
"impronta" tfisser l-ispazju li jinsab fuq _gewwa tal-_hitan esterni
ta’ bini f’livell terran, inklu_zi btie_hi interni, xaftijiet, terrazzini jew
btie_hi g_halkollox mag_hluqin jew _cirkondati mill-bini,i_zda esklu_zi
terrazzini, btie_hi fuq wara, btie_hi u pool decks li ma jkunux
g_halkollox mag_hluqin jew _cirkondati mill-bini;
"inkro_cju fuq diversi livelli" tfisser salib it-toroq fejn _zew_g
direzzjonijiet jew aktar ta’ traffiku jaqsmu f’aktar minn livell
wie_hed;
"konfini ta’ toroq" tfisser art li tikkonsisti fi triq, misra_h,
pjazzetta, sqaq, trejqa, pont jew passa_g_g e_zistenti;
"din l-Ordni" tinkludi l-Iskeda li tinsab ma’ din l-Ordni;
"proprjet_a  skedata" tfisser kull area, bini, struttura, fdalijiet,
si_gra individwali jew grupp ta’ si_gar jew mas_gar li jkunu skedati
skond l-artikoli 46 u 47 ta’ l-Att;
"qu_c_cata" tfisser ix-xifer ta’ g_holja, il-linja fejn jiltaqg_hu _zew_g
telg_hat, u t-tarf jew il-lok fejn telg_ha jew bi_c_ca art relattivament
_catta ma jibqg_hux sejrin fid-direzzjoni ori_ginali u jsiru ni_zla mal-
_genb ta’ xi wied jew g_holja;
"siti jew arei msemmija" tfisser kull Area ta’ Konservazzjoni
2 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
Urbana, u siti u arei o_hra li huma identifikati mill-policies tal-Pjan
ta’ Struttura biex ji_gu m_harsa, kkonservati jew preservati, inklu_zi
arei ta’ importanza arkeolo_gika, ekolo_gika, _geolo_gika,
paleontolo_gika, arkitetturali, storika, artistika jew ta’ antikit_a , jew
ta’ _gmiel naturali, jew ta’ interess xjentifiku, flimkien ma’ xi arei u
siti spe_cifi_ci msemmija ta_ht l-Att jew dikjarati ta_ht is-Sitt u s-Seba’
Partijiet ta’ l-Att biex i_hares l-Ambjent;
"Skema g_hat-Titjib tal-Gallariji" tfisser l-iskema hekk
imsemmija, jew kull skema o_hra b_halha li ti_gi warajha, biex
ting_hata g_hajnuna finanzjarja g_hat-tiswija u sostituzzjoni ta’
gallariji ta’ l-injam f’lokalitajiet imsemmija spe_cifi_ci;
"skema g_hat-tmexxija tat-traffiku" tfisser skema li tinkludi kull
xog_hol jew _hidma bil-g_han li ti_gi kontrollata, affettwata jew
mibdula, d-direzzjoni, kemm jg_haddi, u l-mezzi ta’ moviment ta’
traffiku ta’ vetturi jew ta’ nies fit-toroq, u jinkludi g_halkemm mhux
biss limitat g_hall-alterazzjoni ta’ inkro_cji stradali jew linji ta’
bankini, l-ipparkjar ta’ vetturi, restrizzjonijiet fuq l-ipparkjar, it-
tg_habbija u l-_hatt, il-mixi tan-nies fit-toroq, u l-istallazzjoni ta’
dwal tat-traffiku u passa_g_gi mnejn jaqsmu n-nies;
Kap. 322.
"Skemi ta’ Provvedimenti Temporanji" tfisser skema ta’ ppjanar
mag_hmula u approvata bi qbil ma’ l-Att dwar Permessi ta’ Bini
(Provvedimenti Temporanji);
Kap. 435.
"studju dwar l-impatt ambjentali" tfisser studju ta’ l-impatt
ambjentali mag_hmul skond l-Att jew skond l-Att biex ihares l-
Ambjent;
"_Zona ta’ _Zvilupp Estern", hawn aktar ’il quddiem imsej_ha _Z_ZE,
tfisser _zvilupp li jsir ’l barra mill-konfini ta’ skema ta’
provvedimenti temporanji jew ’l barra mill-konfini g_hall-i_zvilupp
f’xi pjan lokali.
(2) F’din l-Ordni, kliem u fra_zijiet imfissra fl-Att g_handu
jkollhom l-istess tifsir b_halma g_handhom fl-Att.
(3) (i) F’din l-Ordni, kull fejn jissemma perjodu ta’ tletin
jum, dak il-perjodu g_handu jitqies li jeskludi l-perjodu
ta’ g_heluq ta’ l-uffi_c_cji ta’ l-Awtorit_a  ta’ Malta dwar l-
Ambjent u l-Ippjanar.
L.S.356.21
(ii) G_hall-finijiet ta’ din l-Ordni, il-perjodu ta’ g_heluq ta’
l-uffi_c_cji ta’ l-Awtorit_a  g_handu jkollu l-istess tifsir
b_hal dak mog_hti fl-Ordni dwar il-Perjodu ta’ G_heluq
ta’ l-Uffi_c_cji ta’ l-Awtorit_a  ta’ Malta dwar l-Ambjent u
l-Ippjanar (E_zenzjoni mill-Perjodu msemmi fl-Artikolu
36).
_Zvilupp permess.
Emendat:
A.L. 120 ta’ l-
2002.
3. (1) Bla hsara g_had-dispo_zizzjonijiet ta’ din l-Ordni,
qieg_hed b’dan jing_hata permess g_hal _zvilupp g_hall-klassijiet ta’
_zvilupp li huma mfissra b_hala _zvilupp permess fl-Iskeda.
(2) Kull permess mog_hti bis-subartikolu (1) hu bla _hsara g_hal
kull e_c_cezzjoni, limitazzjoni, restrizzjoni jew kondizzjoni rilevanti
spe_cifikati fl-imsemmija Skeda.
I_zda:
(i) kulfejn jissemma fl-Iskeda li s-sit ikun jinsab
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 3
f’distanza ta’ 30 metru minn proprjet_a  skedata,
l-e_c_cezzjonijiet, il-limitazzjonijiet, ir-
restrizzjonijiet jew il-kondizzjonijiet li jkun
hemm min_habba f’dik id-distanza g_handhom
biss japplikaw fejn 1-istess proprjet_a  skedata
milquta ma jkollhiex di_g_a  inkorporata fiha _zona
protettiva ta’ lqug_h. Fejn tali _zona protettiva ta’
lqug_h tkun inkorporata, din g_handha tie_hu
pre_cedenza fuq id-distanza msemmija ta’ 30
metru, kemm fejn dik i_z-_zona ta’ lqug_h tkun
aktar minn 30 metru kemm fejn ikun inqas. Iktar
minn hekk, g_hall-iskopijiet ta’ dan il-paragrafu,
arei skedati b_hala Arei ta’ Sbu_hija Naturali
g_handhom ji_gu kkunsidrati b_hala li jinkorporaw
_zona ta’ lqug_h u d-distanza msemmija ta’ 30
metru m’g_handhiex tkun tapplika; u
(ii) f’ka_z ta’ proprjet_a  li mhix f’_Z_ZE u li hi skedata
jew imsemmija biss abba_zi tal-fattizzi li jinsabu
ta_ht l-art, kull restrizzjoni fuq _zvilupp permess li
tkun involuta min_habba f’dak l-iskedar jew
tismija m’g_handhiex tapplika f’ka_z ta’ _zvilupp
fuq bini li jkun di_g_a  je_zisti jekk l-i_zvilupp _gdid
ikun jinsab kollu kemm hu ’l fuq minn wi_c_c l-
art.
I_zda l-i_zviluppatur g_handu hawn jimxi mal-pro_cedura tan-
notifikazzjoni imsemmija fl-artikolu 6(1) u l-i_zvilupp isir _zvilupp
permess jekk l-Awtorit_a  ma tinnotifikax, fi _zmien tletin _gurnata
minn dik in-notifika, bil-miktub lill-i_zviluppatur li l-i_zvilupp ikun
je_htie_g permess g_hall-i_zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att .
F’dan il-ka_z, id-disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 6(3) ma g_handhomx
ikunu japplikaw.
(3) Ebda ha_ga f’din l-Ordni ma g_handha tippermetti li jsir xi
_zvilupp li jmur kontra xi kondizzjoni jew limitazzjoni imposta
minn xi permess g_hal _zvilupp mog_hti wara li ssir applikazzjoni
skond it-Taqsima IV ta’ l-Att.
(4) Il-permess mog_hti bis-subartikolu (1) ma jawtorizza ebda
_zvilupp li -
(i) barra minn dak li g_handu x’jaqsam ma’ _zvilupp
permess bil-paragrafu 1(i) u (ii) u l-paragrafu
2(i) tal-Klassi 3, ikun jen_htie_g jew jinvolvi l-
formazzjoni, tfassil jew twessig_h materjali ta’
mezz ta’ a_c_cess g_hal triq e_zistenti; jew
(ii) jo_hloq ostakolu g_hall-vi_zwali ta’ persuni, jew
ikun ta’ distrazzjoni g_hal persuni li jkunu
qeg_hdin fi triq li tintu_za minn traffiku ta’ vetturi,
b’tali mod li x’aktarx ikun ta’ periklu g_hal tali
persuni; jew
(iii) fil-ka_z ta’ _zvilupp permess bil-Klassijiet 3 sa 18,
fejn l-i_zvilupp ikun je_htie_g studju dwar l-impatt
ambjentali jew dikjarazzjoni ta’ l-ippjanar
ambjentali, jew li jkun se jsir _gewwa sit jew area
msemmija jew sa distanza ta’ 30 metru minn
4 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
proprjet_a  skedata, _hlief fejn hemm provdut fl-
Iskeda;
(iv) ikun imur kontra kull policy u pjan approvati
skond l-Att, li jkunu japplikaw fil-waqt tan-
notifikazzjoni;
(v) ikun jinvolvi d-demolizzjoni ta’ xi _hajt mibni
bil-_gebel tas-sejjieg_h jew bil-_gebel tal-laqx;
sakemm l-i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura
ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u
minflok dak il-_hajt jittella’ _hajt li ji_gi mibni
b’materjal u fl-istess stil kemm jista’ jkun
malajr.
(5) L-e_zenzjoni ta_ht is-subartikolu (1) ma te_hles lil _hadd mill-
_htie_ga ta’ xi permess ie_hor, inklu_za kull li_cenza mill-awtoritajiet
sanitarji jew minn xi dipartiment jew a_genzija tal-Gvern, kif
ten_htie_g il-li_gi.
Setg_ha li jitra_z_zan 
_zvilupp permess.
4. Jekk l-Awtorit_a  tkun tal-fehma li l-i_zvilupp deskritt fl-
Iskeda m’g_handux isir sakemm ma jing_hatax il-permess g_halih
wara applikazzjoni, l-Awtorit_a  tista’ b’avvi_z fil-Gazzetta tordna li
l-permess mog_hti bl-artikolu 3 ma jkunx jg_hodd g_hal -
(a) kull jew xi _zvilupp ta’ xi klassi jew ta’ klassijiet
spe_cifikati fl-avvi_z f ‘rea jew arei hekk spe_cifikati; jew
(b) xi _zvilupp partikolari, li jaqa’ ta_ht klassi spe_cifikata fl-
avvi_z;
u b’konsegwenza l-artikolu 3 g_handu jtemm milli jibqa’ japplika
g_hal dak l-i_zvilupp.
Skemi g_hat-
tmexxija tat-
traffiku.
5. Meta _zvilupp ikun jikkonsisti fi, jew jinkludi, xi skema
g_hat-tmexxija tat-traffiku, l-i_zviluppatur g_handu jg_harraf lill-
Awtorit_a  u jag_hti deskrizzjoni bil-miktub ta’ l-iskema flimkien ma’
pjanta li tkun turi t-tfassil propost ta’ l-iskema, u dawk id-dettalji l-
o_hra kollha skond ma jkunu me_htie_ga biex jipprovdu lill-Awtorit_a
b’deskrizzjoni s_hi_ha u e_zatta ta’ l-iskema, u l-i_zvilupp isir _zvilupp
permess sakemm l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn
meta tkun ir_ceviet id-deskrizzjoni, il-pjanta u dettalji o_hra hawn
qabel imsemmija u filwaqt li jitqies il-Pjan ta’ Struttura jew xi Pjan
Lokali li jkun fis-se_h_h f’dak il-waqt u t-tifsira jew l-impatt
probabbli ta’ l-iskema, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-
i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond ma hemm fit-
Taqsima IV ta’ l-Att, flimkien ma’ kull ra_guni dettaljata li tkun
ti_g_gustifika tali de_ci_zjoni.
Pro_cedura ta’ 
notifikazzjoni.
6. (1) Meta jkun hekk provdut fl-Iskeda, g_handha ssir
notifikazzjoni ta’ _zvilupp lill-Awtorit_a , qabel ma jinbdew ix-
xog_hlijiet, fuq il-formola provduta mill-Awtorit_a , li g_handha
tinkludi dikjarazzjoni dwar it-titolu ta’ l-applikant dwar dik il-
proprjet_a . Ma’ fin il-formola g_handhom jintehm_zu _zew_g kopji ta’
kull pjanta u elevazzjoni fejn me_htie_g sabiex ji_gu identifikati sew
il-perit u in_ginier _civili inkarigat, l-i_zviluppatur, is-sit u x-xorta u l-
kobor tax-xog_hlijiet, u l-klassi li tkun qed tippermetti dak l-
i_zvilupp. Notifikazzjoni tista’ tkun tkopri xog_hlijiet li jkunu
jinkwadraw f’iktar minn klassi wa_hda jew paragrafu wie_hed f’xi
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 5
klassi, meta dawn g_handhom isiru fl-istess sit.
(2) Meta jkun hekk provdut fl-Iskeda, l-Awtorit_a  g_handha
tirrispondi bil-miktub g_han-notifikazzjoni u g_handha tirritorna
kopja wa_hda tal-pjanti kollha mog_htijin lilha, endorsjati b’mod li
ji_gi dikjarat fuqhom jekk ix-xog_hlijiet ikunux _zvilupp permess jew
le. Jekk ix-xog_hlijiet ma jkunux _zvilupp permess, l-Awtorit_a
g_handha tag_hti ra_gunijiet dettaljati g_hal dik id-de_ci_zjoni.
(3) Meta jkun sar xi _zvilupp ming_hajr in-notifikazzjoni
me_htie_ga skond is-subartikolu (1), u dak l-i_zvilupp ikun konformi
ma’ kull e_c_cezzjoni, limitazzjoni jew kondizzjoni rilevanti
spe_cifikati fil-Klassi adatta fl-Iskeda, in-notifikazzjoni ta’ dak l-
i_zvilupp g_handha ti_gi ttrattata b_hallikieku kienet xi notifikazzjoni li
tkun saret qabel skond ma hemm fis-subartikolu (1).
(4) Meta jkun sar xi _zvilupp ming_hajr in-notifikazzjoni
me_htie_ga skond is-subartikolu (1), jew meta tkun saret
notifikazzjoni u l-Awtorit_a  ma tkunx irrispondiet g_hal dik in-
notifikazzjoni, sew jekk tkun me_htie_ga li tag_hmel hekk skond l-
Iskeda sew jekk le, u dak l-i_zvilupp ikun imur kontra kull policy u
pjan approvati skond l-Att, l-Awtorit_a  xorta tibqg_halha s-setg_ha li
twaqqaf ix-xog_hlijiet jew li tie_hu azzjoni ta’ infurzar, skond l-Att.
6 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
KLASSI 1
Alterazzjonijiet f’bini e_zistenti u _zvilupp fil-konfini ta’ abitazzjonijiet
1. Dan 1-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-
_htie_ga ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1):
(i) kull alterazzjoni interna, minbarra s-sostituzzjoni jew ir-
rikostruzzjoni ta’, soqfa, u alterazzjonijiet fi proprjet_a  skedata, li ma
j_zidux l-g_hadd ta’ postijiet ta’ abitazzjoni, u ma jibdlux l-u_zu tal-bini
jew ta’ xi partijiet minnu:
I_zda f’siti u arei msemmija l-i_zviluppatur g_handu jkun _hares il-
pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a
ma tag_htix, fi _zmien 30 jum minn dik in-notifikazzjoni, lill-
i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal
_zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att;
(ii) l-istallazzjoni ta’ tankijiet ta’ l-ilma, apparat relatat u l-paraventar
ne_cessarju fuq il-bejt, jew fuq il-kamra tal-_hasil jew il-bejt tat-tromba
tat-tara_g, ta’ abitazzjoni, inklu_za penthouse, sakemm -
(a) it-tank ta’ l-ilma u l-apparat relatat ma jkunux je_c_cedu g_holi ta’
iktar minn 1.4 metri (5 filati) kif imkejlin fuq barra ’l fuq mil-
livell tas-saqaf fejn ikun jinsab it-tank;
(b) it-tank ta’ l-ilma jintafa’ lura mill-inqas 4.5 metri mill-fa_c_cata ta’
quddiem;
(_c) paraventu mag_hmul minn _hajt tal-_gebel tal-franka ta’ mhux aktar
minn 5 filati jittella’ madwar it-tank ta’ l-ilma u l-apparat relatat;
u
(d) meta t-tank ta’ l-ilma u l-apparat relatat ikun jinsab fuq il-bejt ta’
bosta abitazzjonijiet u penthouses, l-area fejn ikun jinsab u jkun
paraventat it-tank ta’ l-ilma u l-apparat relatat m’g_handux je_c_cedi
_z-2 metri kwadri kif imkejlin fuq barra g_hal kull abitazzjoni,
b’dan illi jekk it-tank ikun jinsab fuq il-bejt ta’ abitazzjoni li ma tkunx
penthouse, kamra tal-_hasil jew tromba tat-tara_g, u t-tank ma jkunx
og_hla mill-_hajt tal-parapett, ma jkunx me_htieg li t-tank ji_gi paraventat;
(iii) l-istallazzjoni ta’ pannelli g_hat-tis_hin bix-xemx u apparat relatat,
sakemm -
(a) l-g_holi ta’ l-istallazzjoni ma jkunx je_c_cedi 1.9 metri ’l fuq mil-
livell tal-bejt;
(b) l-istallazzjoni ma tkunx iktar minn 2.5 metri wiesg_ha;
(_c) l-istallazzjoni tintafa’ lura mill-anqas 4.5 metri mill-fa_c_cata ta’
quddiem; u
(d) l-istallazzjoni ma tkunx tinsab fuq il-bejt ta’ kamra tal-_hasil jew
ta’ xi struttura o_hra fuq il-bejt;
(iv) il-kostruzzjoni jew l-istallazzjoni ta’ xi _cisterna ta’ l-ilma jew _giebja,
sakemm ma tkunx te_c_cedi -
(a) g_holi ta’ 1.7 metri (6 filati) kif imkejlin fuq barra ’l fuq mil-livell
Emendata:
A.L.. 120 ta’ l-2002;
A.L. 101 ta’ l-2003.
SKEDA
(Artikolu 3)
Klassijiet ta’ _Zvilupp Permess
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 7
ta’ l-art; jew
(b) 100 metru kwadru netti area ta’ l-art.
2. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, _hlief fi jew fuq
proprjet_a  skedata jew f’_Z_ZE kemni-il darba ma ji_gix dikjarat xort’o_hra, sakemm l-
i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u
sakemm ma ji_gix spe_cifikat xort’o_hra, fejn is-sit tkun tinsab f’sit jew area msemmija,
inklu_za AKU, jew f’distanza ta’ 30 metru minn proprjet_a  skedata l-Awtorit_a  ma
tag_htix, fi _zmien 30 jum minn dik in-notifikazzjoni, avvi_z bil-miktub lill-
i_zviluppatur li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond ma hemm fit-
Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) il-bini ta’ struttura tal-bejt fuq il-bejt ta’ dar jew bini bil-bejt li jkun
fihom mhux iktar minn _zew_g maisonettes, sakemm -
(a) l-g_hadd ta’ strutturi tal-bejt ikun limitat g_hal wa_hda g_hal kull
maisonette fejn din tkun imtella’ fuq il-bejt ta’ bini li jkollu mhux
iktar minn _zew_g maisonettes u kull struttura tal-bejt tkun qeg_hda
g_hall-u_zu esklu_ziv ta’ maisonette wa_hda;
(b) l-istruttura tal-bejt ma tkunx te_c_cedi g_holi ta’ 10 filati (2.8 metri)
’l fuq mil-livell tal-bejt kif imkejlin fuq _gewwa u g_holi ta’ 12-il
filata (3.4 metri) ’l fuq mil-livell tal-bejt kif imkejlin fuq barra;
(_c) l-istruttura tal-bejt tintafa’ lura mill-anqas 4.25 metru mill-fa_c_cata
ta’ quddiem (jew mil-linja tal-bini meta l-bini jkun jinsab
f’kantuniera);
(d) l-istruttura jew strutturi tal-bejt, flimkien ma’ kull tromba tat-
tara_g, kamra, jew struttura o_hra fuq il-bejt, ma tkunx te_c_cedi area
ta’ 36 metru kwadru kif imkejla fuq barra, _hlief li fejn il-bini ikun
fih _zew_g maisonettes, l-area m’g_handhiex kumulattivament
te_c_cedi 36 metru kwadru kif imkejla fuq barra g_ha_z-_zew_g
maisonettes me_hudin flimkien;
(e) id-disinn ta’ l-istruttura tal-bejt ikun konformi ma’ dak tal-bini u,
f’Arei ta’ Konservazzjoni Urbana, din tinbena bil-_gebla naturali
jew b’finitura b_hal tal-_gebla jew b’finitura lewn il-_gebla; u
(f) fejn id-dar jew il-bini bil-bejt li jkun fihom mhux iktar minn _zew_g
maisonettes ikunu jinsabu fuq qu_c_cata, l-istruttura tal-bejt tintafa’
lura mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata ta’ wara tal-livell ta’ ta_ht
(ii) il-bini ta’ kamra tal-_hasil fuq il-bejt ta’ villa nofs maqtug_ha jew
maqtug_ha g_halkollox, sakemm -
(a) il-kamra tal-_hasil ma tkunx te_c_cedi g_holi ta’ 10 filati (2.8 metri) ’l
fuq mil-livell tal-bejt kif imkejla fuq _gewwa u g_holi ta’ 12-il
filata (3.4 metri) ’l fuq mil-livell tal-bejt kif imkejla fuq barra;
(b) il-kamra tal-_hasil tintafa’ lura mill-anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata
ta’ quddiem (jew mil-linja tal-bini fejn il-bini jkun jinsab
f’kanturniera) u mill-anqas 1.8 metri mill-elevazzjonijiet tal-
_gnub;
(_c) il-kamra tal-_hasil ma tkunx, flimkien mat-tromba tat-tara_g,
te_c_cedi area ta’ 36 metru kwadru kif imkejla fuq barra;
(d) id-disinn tal-kamra tal-_hasil ikun konformi ma’ dak tal-bini u, fl-
Arei ta’ Konservazzjoni Urbana, tkun mibnija bil-_gebla naturali
jew b’finitura b_hal tal-_gebla jew b’finitura lewn il-_gebla; u
(e) fejn il-villa nofs maqtug_ha jew maqtug_ha g_halkollox ikunu
jinsabu fuq qu_c_cata, l-kamra tal-_hasil tintafa’ lura mill-anqas 3
8 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
metri mill-fa_c_cata ta’ wara tal-livell ta’ ta_ht;
(iii) il-bini ta’ kamra tal-_hasil jew ta’ kmamar tal-_hasil fuq il-bejt ta’ bini li
jkun fih iktar minn flat wie_hed jew iktar minn _zew_g maisonettes,
sakemm -
(a) l-g_hadd ta’ dawk il-kmamar tal-_hasil ikun limitat g_hal wie_hed
g_hal kull post ta’ abitazzjoni;
(b) il-kamra tal-_hasil ma tkunx te_c_cedi g_holi ta’ 10 filati (2.8 metri) ’l
fuq mil-livell tal-bejt kif imkejlin fuq _gewwa u g_holi ta’ 12-il
filata (3.4 metri) ’l fuq mil-livell tal-bejt kif imkejlin fuq barra;
(_c) il-kamra tal-_hasil tintafa’ lura mill-anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata
ta’ quddiem (jew mil-linja tal-bini fejn il-bini jkun jinsab
f’kantuniera);
(d) il-kamra tal-_hasil, inklu_za l-area tat-tromba tat-tara_g, ma tkunx
te_c_cedi area ta’ 14-il metru kwadru kif imkejla fuq barra;
(e) fejn tinbena iktar minn kamra tal-_hasil wa_hda, il-kmamar tal-_hasil
ma jkunux konnessi b’kurituri jew mog_hdijiet mg_hottija;
(f) id-disinn tal-kamra tal-_hasil ikun konformi ma’ dak tal-bini u,
f’Arei ta’ Konservazzjoni Urbana, din tkun mibnija bil-_gebla
naturali jew b’finitura b_hal tal-_gebla jew b’finitura lewn il-_gebla;
u
(g) fejn il-bini jkun jinsab fuq qu_c_cata, il-kamra tal-_hasil tintafa’ lura
b’mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata ta’ wara tal-livell ta’ ta_ht;
(iv) il-bini ta’ trombi tal-liftijiet u kmamar g_hall-magni sakemm jekk
ikunu f’livell tal-bejt, dawn -
(a) ma jkunux je_c_cedu g_holi ta’ 1.4 metri kif imkejlin fuq barra ’l fuq
mil-livell tal-bejt komplut ta’ xi kamra tal-_hasil jew penthouse;
(b) jintefaw lura b’mill-anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata ta’ quddiem jew
mil-linja tal-bini fejn il-bini jkun jinsab f’kantuniera; u
(_c) ma jkunux je_c_cedu area ta’ 8 metri kwadri kif imkejla fuq barra,
u sakemm f’kull AKU, l-istrutturi g_handhom ikunu jispor_gu g_hal kull
struttura e_zistenti;
(v) l-g_hemil _gdid ta’ livell wie_hed ta’ sotterran g_hal abitazzjoni e_zistenti
u limitat g_hall-impronta tag_hha, u dan:
(i) ma jkunx jinvolvi l-g_hemil _gdid ta’ a_c_cess _gdid g_hal xi triq;
(ii) ikun se jintu_za g_hal xi g_han li jkun an_cillari g_hall-u_zu ta’ l-
abitazzjoni; u
(iii) ma jkunx je_c_cedi 10 filati g_holi kif imkejlin fuq _gewwa;
(vi) il-provdiment, ’l _gewwa mil-limiti tal-bit_ha fuq wara ta’ abitazzjoni,
ta’ xi bini jew struttura o_hra me_htie_ga g_hal xi g_han in_cidentali g_hat-
tgawdija ta’ l-abitazzjoni, jew il-manutenzjoni, titjib jew alterazzjoni
o_hra ta’ dak il-bini:
I_zda kull _zvilupp kif hawn aktar qabel imsemmi m’g_handux ji_gi
permess jekk:
(a) ikun je_c_cedi 95 metri kwadri ta’ l-area tal-paviment kif imkejla
fuq barra jew ikun, flimkien ma’ xi bini e_zistenti jew xi struttura
o_hra fil-bit_ha fuq wara ta’ l-abitazzjoni, je_c_cedi 9.5 metri kwadri
ta’ l-area tal-paviment kif imkejla fuq barra; jew
(b) ikun je_c_cedi 2.5 metri (disa’ filati) fil-g_holi, kif imkejlin fuq
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 9
barra, ’l fuq mil-livell ta’ l-art e_zistenti; jew
(_c) se jkun hemm a_c_cess permanenti g_has-saqaf ta’ dawk il-bini jew
struttura; jew
(d) ikun jinsab ’l _gewwa mil-limiti ta’ bit_ha fuq wara l-inqas
permissibbli (kif imkejla mill-_hajt ta’ wara ta’ l-abitazzjoni) kif
hemm imfisser fil-paragrafu 4 ta’ din il-Klassi; jew
(e) ikun jinsab ’l _gewwa mil-limiti tal-bit_ha fuq wara ta’ proprjet_a  li
tkun tinsab f’_Z_ZE jew ’l _gewwa mil-limiti ta’ bit_ha li tkun tinsab
f’_Z_ZE;
(vii) il-bini ta’ xi estensjoni jew estensjonijiet, sew jekk skond l-impronta
sew jekk le, g_hal post wie_hed ta’ abitazzjoni f ‘i AKU, mitfug_ha lura
mill-anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata, fejn l-area tal-paviment
akkumulata ta’ dawk l-estensjonijiet kif imkejla fuq barra ma te_c_cedix
total ta’ 22 metru kwadru, sakemm dawk l-estensjonijiet -
(a) ma jkunux je_c_cedu g_holi fuq barra ta’ 12-il filata (3.4 metri)
imkejlin mil-livell tal-bejt fuq barra jekk dawn ikunu jinsabu fil-
livell tal-bejt;
(b) ma jkunux je_c_cedu il-limitazzjoni ta’ l-g_holi g_hall-area;
(_c) flimkien ma’ strutturi e_zistenti ma jkunux je_c_cedu 36 metru
kwadru kif imkejlin fuq barra kollha kemm huma jekk dawn
ikunu jinsabu fil-livell tal-bejt;
(d) ma jirri_zultawx fl-g_hemil _gdid ta’ abitazzjoni separata; u
(e) ma je_c_cedux il-kopertura tas-sit, ta’ l-ispazju tas-sular abitabbli u
tal-limitazzjonijiet fil-g_holi applikabbli g_has-sit;
(viii) il-bini ta’ estensjoni jew estensjonijiet g_hal bini li jkun fih iktar minn
post ta’ abitazzjoni wie_hed u li jintu_za unikament g_hal finijiet ta’
abitazzjoni, li ma jkunx jinsab f’xi AKU, sakemm l-estensjoni jew
kull estensjoni -
(a) tintafa’ lura mill-anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata;
(b) ma tkunx te_c_cedi 22 metru kwadru area tal-paviment kif imkejla
fuq barra g_hal kull post individwali, li jkollu x’jaqsam ma’ dik l-
abitazzjoni u m’g_handux ikun kumulattiv;
(_c) ma jkunx je_c_cedi l-g_holi ta’ l-a_h_har sular abitabbli tal-bini;
(d) ma jkunx jirrri_zulta fl-g_hemil _gdid ta’ xi abitazzjoni _gdida; u
(e) ma je_c_cedux il-kopertura tas-sit, spazju tas-sular abitabbli u
limitazzjonijiet ta’ l-g_holi applikabbli g_has-sit:
I_zda l-estensjonijiet li je_c_cedu 22 metru kwadru ta’ l-area tal-
paviment kif imkejla fuq barra b’kollox m’g_handhomx ikunu permessi
g_hal xi post wie_hed min_habba f’dak li jinsab f’dan is-subparagrafu.
3. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, _hlief fi jew fuq
proprjet_a  skedata, sakemm l-i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni
spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 jum minn dik in-
notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess
g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) il-bini ta’ estensjoni jew estensjonijiet g_hal post wie_hed ta’
abitazzjoni, esklu_zi vilel u bungalows maqtug_hin g_halkollox u nofs
maqtug_hin, li ma jkunux f’xi _Z_ZE jew AKU, mitfug_hin lura mill-
anqas 4.25 metri mill-fa_c_cata u b’area ta’ paviment kumulattiv ta’
mhux aktar minn 36 metru kwadru kif imkejla fuq barra:
10 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
I_zda, meta tittella’ f’livell ta’ bejt,
(a) dawk 1-estensjonijiet ma je_c_cedux g_holi fuq barra ta’ 12 il-filata
(3.4 metri) kif imkejlin mil-livell tal-bejt fuq barra;
(b) dawk l-estensjonijiet ma je_c_c_cedux il-limitazzjoni ta’ l-g_holi
g_hall-area _hlief li fejn ikunu mtella’ fuq il-bejt ta’ dar bil-bejt l-
estensjoni tista’ te_c_cedi l-limitazzjoni ta’ l-g_holi g_hal dik l-area;
(_c) l-area kumulattiva ta’ estensjonijiet u kull struttura ta’ bejt
e_zistenti, inklu_za kamra tal-_hasil e_zistenti, m’g_handhiex te_c_cedi
36 metru kwadru ta’ area tal-paviment kif imkejlin fuq barra fit-
total;
(d) ma jirri_zultawx fl-g_hemil _gdid ta’ abitazzjoni separata;
(e) il-kopertura tas-sit u l-ispazju tas-sular abitabbli applikabbli g_has-
sit ma jinqab_zux; u
(f) fejn l-abitazzjoni tkun tinsab fuq qu_c_cata, l-estensjoni tintafa’ lura
mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata ta’ wara tas-sular ta’ ta_ht.
4. G_hall-fini ta’ l-i_zvilupp permess hawn aktar qabel -
"bitha fuq wara l-inqas permissibbli" tfisser li l-bit_ha, kemm-il darba ma jkunx
xort’o_hra permess bil-li_gi jew mill-awtoritajiet sanitarji, ma tkunx inqas mill-qisien
hawn iktar ’l isfel mog_htija kif jiddependi mill-g_hadd ta’ sulari abitabbli, ji_gifieri -
10 piedi (3.05 metri) jekk ikun hemm biss pjan terran jew pjan terran u l-
ewwel sular
13-il pied (4.43 metri) jekk ikun hemm pjan terran u _zew_g sulari
16-il pied (5.45 metri) jekk ikun hemm pjan terran u tliet sulari
19-il pied (6.475 metri) jekk ikun hemm pjan terran u erba’ sulari
22 pied (7.5 metri) jekk ikun hemm pjan terran u _hames sulari
25 pied (8.52 metri) jekk ikun hemm pjan terran u sitt sulari
28 pied (9.54 metri) jekk ikun hemm pjan terran u seba’ sulari
31 pied (10.565 metri) jekk ikun hemm pjan terran u tmien sulari;
"fa_c_cata ta’ quddiem" tfisser il-fa_c_cat jew fa_c_cati ta’ abitazzjoni li tkun fa_c_cata ta’
triq jew toroq;
"kamra tal-_hasil" tfisser struttura f’livell ta’ bejt konformi ma’ l-
ispe_cifikazzjonijiet fil-Policy ta’ Kontroll ta’ _Zvilupp u Gwida fid-Disinn, 2000;
"livell tal-bejt" tfisser il-livell ta’ l-iktar parti fil-baxx tal-bejt fejn l-istruttura tkun
se titqieg_hed;
"g_han in_cidentali g_hat-tgawdija ta’ l-abitazzjoni" tinkludi _z-_zamma ta’ pullam,
annimali domesti_ci, tajr jew bhejjem o_hra g_hall-_hti_giet domesti_ci jew g_hat-tgawdija
personali ta’ min ikun joqg_hod fl-abitazzjoni;
"struttura tal-bejt" tinkludi kamra residenzjali f’livell tal-bejt li tkun konformi ma’
l-ispe_cifikazzjonijiet fil-Policy ta’ Kontroll ta’ _Zvilupp u Gwida fid-Disinn, 2000;
kamra tal-_hasil jew tromba tat-tara_g jew g_hata tat-tara_g.
KLASSI 2
_Hidmiet _Zg_har
1. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, _hlief fi
proprjet_a  skedata jew fuqha, ming_hajr il-_htie_ga ta’ notifikazzjoni kif spe_cifikata fl-
artikolu 6(1) -
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 11
(i) l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ twieqi, bibien, gallariji _hlief g_hal
gallariji ta’ l-injam, xtiebi u partijiet simili f’kull bini, inklu_zi f’xi
AKU, fl-istess stil, disinn u materjal tradizzjonali b_hal dak li jkun
hemm qabel;
(ii) il-bini ta’ _hitan f’dawn l-arei li _gejjin u ta_ht dawn il-kondizzjonijiet li
_gejjin:
(a) F’_Z_ZE - _hitan ta’ madwar sakemm:
- il-hajt ma jkunx je_c_cedi 1.2 metri ’l fuq mil-livell ta’ _hamrija
li jkun hemm mad-dawra tal-perimetru kollu i_zda fejn ikun
hemm differenza bejn il-livell tal-_hamrija fuq kull na_ha tal-
_hajt, l-g_holi totali tal-_hajt m’g_handux je_c_cedi 2.4 metri mil-
livell tal-_hamrija l-iktar baxx u 1.2 metri mil-livell tal-
_hamrija l-iktar g_holi, f’kull post li jkun mad-dawra tal-
perimetru; u
- il-_hajt jinbena bil-_gebel tas-sejjieg_h jew ji_gi miksi bih, i_zda
mhux imlibbes b’_gebel tas-sejjieg_h maqsum mit-tul jew
sezzjonat.
(b) F’AKU - _hitan ta’ madwar, _hlief g_hal dawk il-_hitan li jispor_gu fuq
it-triq, u _hitan ta’ parapett li ma jkunux fuq il-fa_c_cata ta’ xi bini
sakemm:
- il-hitan ma jkunux og_hla minn 2.8 metri, ’l fuq mill-og_hla
livell ta’ _hamrija, _hlief fejn ikunu jinsabu fuq qu_c_cata, fejn il-
_hitan m’g_handhomx ikunu og_hla minn 2.4 metri ’l fuq mil-
livell tal-_hamrija fuq barra; u
- il-_hitan ikunu mibnija fl-istess stil b_hall-bini u bil-_gebla tal-
franka.
(_c) F’kull area o_hra -
(i) il-_hitan ta’ madwar, _hlief g_hal _hitan li jkunu jispor_gu g_hal fuq
it-triq, u _hitan ta’ parapett, sakemm il-_hitan ma jkunux og_hla
minn 2.8 metri, ’l fuq mill-og_hla livell ta’ _hamrija, _hlief fejn
ikunu jinsabu fuq qu_c_cata, fejn il-_hitan m’g_handhomx ikunu
og_hla minn 2.4 metri ’l fuq mil-livell tal-_hamrija fuq barra,
(ii) il-_hitan ta’ madwar li jispor_gu g_halfuq it-triq u li jkunu
jdawwru art miftu_ha u mhux _zviluppata m’g_handhomx ikunu
og_hla minn 1.4 metri u mibnijin b’_gebla tal-franka _harxa u
skond il-linja tat-triq uffi_cjali;
(iii) il-manutenzjoni ta’ xi bini jew strutturi o_hra, _hlief meta l-
manutenzjoni tkun tiinvolvi s-sostituzzjoni ta’ elementi ta’
bini f’xi bini li jkun f’AKU jew _Z_ZE b’elementi ta’ materjal
differenti jew ta’ stil differenti, u sakemm il-manutenzjoni
jew is-sostituzzjoni ta’ _hajt ta’ madwar ikun bl-istess
materjal, stil u g_holi;
(iv) l-irfid ta’ bini jew struttura perikolu_zi, inklu_zi dawk l-o_hrajn
milqutin bl-istat tal-wie_hed jew l-o_hra, sa meta jitne_h_ha l-
periklu.
2. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, _hlief fi
proprjet_a  skedata jew fuqha, ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif spe_cifikata fl-
artikolu 6(1), i_zda fejn is-sit ikun jinsab f’sit jew area msemmija, inklu_za AKU, jew
_Z_ZE, jew fil-limitu ta’ 30 metru ta’ xi proprjet_a  skedata, l-i_zviluppatur g_handu jkun
_hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma
tag_htix, fi _zmien 30 jum minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-
12 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) it-ti_zbig_h fuq barra ta’ xi bini jew xog_hol, _hlief meta -
(a) it-ti_zbig_h ikollu b_hala g_han ir-reklamar, t_habbir jew g_hoti ta’
direzzjoni;
(b) it-ti_zbig_h ikun jinvolvi bini s_hi_h jew parti sostanzjali minnu, li
jkun jinsab f’AKU jew _Z_ZE u jkun jinvolvi wkoll bdil fil-lewn
mil-lewn li l-bini jkun mi_zbug_h bih f’dak il-waqt, kemm-il darba
dan ma jkunx qieg_hed jerga’ ji_gi mi_zbug_h mill-_gdid f’lewn jew
ilwien-il _gebla; jew
(_c) l-Awtorit_a  ta’ l-Ippjanar tkun tat avvi_z bil-miktub lill-i_zviluppatur
tal-bini jew xog_hlijiet li, fil-qies ta’ fejn dawn ikunu jinsabu jew
ta’ kull konsiderazzjoni materjali o_hra, il-permess ta’ l-Awtorit_a
mog_hti wara applikazzjoni mag_hmula ta_ht it-Taqsima IV ta’ l-Att
tkun me_htie_ga g_hat-ti_zbig_h fuq barra;
(ii) _hlief f’Arei ta’ Konservazzjoni Urbana, bidliet fid-daqs, stil, forma u
materjal ta’ bibien, twieqi, u elementi simili o_hra tal-fa_c_cata, minbarra
gallariji ta’ l-injam, meta dawk il-bidliet ma jkunux jibdlu
materjalment il-karattru u/jew il-kuntest tal-bini u tal-madwar tieg_hu;
(iii) is-sostituzzjoni ta’ gallariji ta’ l-injam fl-istess stil, disinn u materjal
tradizzjonali kif ikun hemm, kemm-il darba n-notifikazzjoni kif
spe_cifikata fl-artikolu 6(1) ma tkunx me_htie_ga fejn is-sostituzzjoni
tal-gallarija tkun _giet approvata skond l-Iskema g_hat-Titjib tal-
Gallariji;
(iv) il-bini jew il-kostruzzjoni mill-_gdid ta’ _hitan ta’ _gonna fuq quddiem
sakemm -
(a) il-_hajt ma jkunx je_c_cedi g_holi ta’ 1.4 metri ’l fuq mil-livell tat-triq
mlesti; u
(b) il-_hajt ikun mibni bl-istess stil, disinn u materjal b_halma jkun il-
kumplament tal-bini;
(v) l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ kondizzjonament ta’ l-arja fuq barra ta’
xi bini, kemm-il darba l-apparat ta’ kondizzjonament ta’ l-arja ma
jkunx jinsab fuq il-fa_c_cata ta’ bini li jkun jiffa_c_ca triq jew toroq jew
inkella jkun jidher minn xi triq;
(vi) is-sostituzzjoni jew ir-rikostruzzjoni ta’ soqfa, sakemm jekk il-bini
jkun jinsab fil-limitu ta’ AKU, ir-rikostruzzjoni tkun tinvolvi biss is-
sostituzzjoni ta’ saqaf kompost li jkun mag_hmul minn:
(a) travi ta’ l-azzar u xorok; jew
(b) travi ta’ l-injam u xorok,
u li fil-ka_z ta’ (b), is-sostituzzjoni ssir bl-istess materjal.
3. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, _hlief fuq jew fi
proprjet_a  skedata jew _Z_ZE, sakemm l-i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’
notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30
_gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-
i_zviluppatur ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) l-g_hemil gdid ta’ swimming pool flimkien mal-_giebja u l-kamra tal-
pompa, _hlief fuq il-bejt ta’ xi bini;
(ii) il-bini ta’ _hitan ta’ madwar li jispor_gu g_halfuq it-triq u li jdawwru art
miftu_ha u mhux _zviluppata fil-limiti tal-konfini ta’ _zvilupp kif
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 13
imfissra fi pjanijiet lokali jew fi Skemi ta’ Provvedimenti Temporanji,
mhux og_hla minn 2.4 metri u mibnija bil-_gebla tal-franka.
4. G_hall-fini ta’ l-i_zvilupp permess ta_ht din il-Klassi -
"l-istess stil, disinn u materjal" tfisser l-istil u disinn, u t-tip, g_hamla u lewn ta’
kull materjal, u_zat fl-g_hamla jew fil-bini tax-xog_hlijiet li g_handhom ji_gu sostitwiti u
"l-istess stil" jew "stil differenti" g_handhom jiftiehmu skond hekk.
KLASSI 3
L-g_hemil, tfassil, alterazzjoni jew titjib ta’ toroq 
minn A_genziji tal-Gvern u Kunsilli Lokali
1. Bla _hsara g_hall-paragrafu 3 ta’ din il-Klassi, dan l-i_zvilupp huwa _zvilupp
permess ta_ht din il-Klassi, ming_hajr ebda notifikazzjoni kif stipulat fl-artikolu 5:
(i) L-g_hemil jew tfassil ta’ toroq u bankini kif hemm indikat fl-Iskema ta’
Provvedimenti Temporanji sakemm ix-xog_hlijiet kollha g_hal dan l-
iskop ikunu fil-limiti tal-konfini ta’ l-Iskema ta’ Provvedimenti
Temporanji; u
(ii) It-twessig_h, titjib jew manutenzjoni ta’ xi triq e_zistenti fil-limiti tal-
konfini tat-triq, kemm-il darba dak it-twessig_h ma jirri_zultax fl-
g_hemil _gdid ta’ xi lane _gdid jew lanes _godda.
2. Bla _hsara g_hall-paragrafu 3 ta’ din il-Klassi, dan l-i_zvilupp li _gej huwa
_zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, bla _hsara g_hall-iskema ta’ notifikazzjoni stipulata
fl-artikolu 5:
(i) It-titjib jew l-alterazzjoni ta’ inkro_cji, kemm-il darba dak it-titjib jew
alterazzjoni ma jkunx jinvolvi t-titjib jew l-alterazzjoni ta’ inkro_cju
fuq diversi livelli jew alterazzjoni sinifikanti fid-direzzjoni ta’ l-
imxija tat-traffiku;
(ii) L-abbelliment jew it-tkabbir ta’ roundabouts kemm-il darba dan ma
jkunx jinvolvi t-turija ta’ sinjal jew riklam;
(iii) L-alterazzjoni jew g_hemil _gdid ta’ bankini (minbarra kif hemm
provdut fil-paragrafi 1 u 3 ta’ din il-Klassi); u
(iv) L-istallazzjoni ta’ dwal tat-traffiku biex jikkontrollaw l-imxija ta’
persuni bil-mixi u imxija wa_hda biss ta’ traffiku, _hlief meta dawn
ikunu:
(a) f’limitu ta’ 25 metru minn xi inkro_cju; jew
(b) f’limitu ta’ 100 metru minn triq arterjali (nazzjonali) jew
distributri_ci.
3. Minkejja kull _ha_ga li tinsab fid-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ta’ din
il-Klassi, kull _zvilupp deskritt fihom m’g_handux ikun _zvilupp permess jekk:
(i) dan jinvolvi l-g_hemil, tfassil jew twessig_h ta’ xi triq, jew l-g_hemil,
tfassil, twessig_h, sostituzzjoni jew alterazzjoni o_hra ta’ xi bankina,
jew it-titjib ta’ xi inkro_cju fil-limiti ta’ xi AKU jew _Z_ZE; jew
(ii) dan jinvolvi d-demolizzjoni ta’ xi bini jew _hajt tas-sejjieg_h, ji_gifieri
_hajt mibni bis-sejjieg_h jew bil-laqx; kemm-il darba l-i_zviluppatur ma
jkunx _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 5 u
dak il-_hajt ji_gi sostitwit b’_hajt mibni bl-istess materjal u stil kemm
jista’ jkun malajr.
14 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
KLASSI 4
_Zvilupp Minuri ta’ Infrastruttura
1. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-
_htie_ga g_hal notifikazzjoni, kif spe_cifikat fl-artikolu 6(1), sakemm fejn is-sit ikun
jinsab f’sit jew area msemmija, inklu_za xi AKU, jew _Z_ZE, jew _go jew fil-limitu ta’
30 metru ta’ proprjet_a  skedata, jew f’distanza ta’ 50 metru minn xatt-il ba_har, l-
i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-
Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur
avvi_z bil-miktub li l-i_zviluppatur ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-
Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) il-bini jew il-kostruzzjoni, u l-manutenzjoni, l-alterazzjoni jew titjib
ie_hor, ta’ arbli tad-dawl, bankijiet pubbli_ci, laned jew re_cipjenti g_hat-
tfig_h tar-rifjut, bollards, barrieri u opri jew strutturi simili;
(ii) l-istallazzjoni ta’ kaxxi g_hat-tfig_h ta’ l-ittri jew ta’ makni self service;
u
(iii) il-bini ta’ kaxxi jew kabini tat-telefon, sakemm l-istruttura ma tkunx
te_c_cedi metru kwadru fl-area kif imkejla fuq barra u g_holi ta’ 2.4 metri
kif imkejla fuq barra:
I_zda kull _zvilupp deskritt f’din il-Klassi m’g_handux ikun _zvilupp permess
jekk dan ikun jag_hti lok g_hal xi xkiel f’xi triq, inklu_za bankina.
KLASSI 5
Tiswijiet ta’ Servizzi
Dan l-i_zvilupp li _gej, inklu_z fejn ikun jinsab is-sit f’AKU, huwa _zvilupp
permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat
fl-artikolu 6(1) -
L-g_hemil ta’ kull xog_hol g_hall-fini ta’ l-ispezzjon, il-manutenzjoni, it-
tiswija jew it-ti_gdid ta’ xi drena_g_g, main, pajp, fil jew tag_hmir ie_hor,
inklu_z it-t_haffir ta’ l-art g_hal dak l-iskop, sakemm dik l-art titre_g_ga’ lura
g_hall-kondizzjoni originali tag_hha _galadarba x-xog_hol ikun _gie
mitmum.
KLASSI 6
_Zvilupp g_hall-Provvista ta’ Servizzi ta’ l-Ilma
Dan l-i_zvilupp li _gej, inklu_z fejn ikun jinsab is-sit f’AKU, huwa _zvilupp
permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat
fl-artikolu 6(1) -
(i) _Zvilupp mhux ’il fuq il-livell ta’ l-art me_htie_g f’konnessjoni mal-
provvista ta’ ilma jew g_hall-konservazzjoni, tqassim mill-_gdid jew
tkattir ta’ ri_zorsi ta’ l-ilma, kemm-il darba dan -
(a) jinkludi l-kostruzzjoni ta’ xi _giebja; jew
(b) jinvolvi xog_hlijiet fuq jew ta_ht xi art _Z_ZE jew fi jew ta_ht toroq ’l
barra minn Skema ta’ Provvedimenti Temporanji jew li ma
jkunux iffurmati fil-waqt li din l-Ordni tibda sse_h_h; jew
(_c) jinvolvi l-bini, kostruzzjoni, in_ginerija jew _hidmiet o_hra g_hal, jew
f’konnessjoni ma’, l-istallazzjoni ta’ distribuzzjoni mill-main
network, b’pajp ewlieni ta’ 30 _cm djametru jew iktar; jew
(d) jinvolvi l-provvista ta’ ilma f’art agrikola g_hall-finijiet ta’
irrigazzjoni.
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 15
(ii) L-istallazzjoni f’sistema ta’ l-ilma ta’ stazzjon booster, kompartiment
g_hall-valvoli, kompartiment g_hall-meter jew tag_hmir ta’ swi_c_cijiet,
kemm-il darba dak l-i_zvilupp ikun jinvolvi xi wa_hda mill-affarijiet li
jinsabu fis-subparagrafi (_c) u (d) tal-paragrafu hawn qabel imsemmi
ta’ din il-Klassi.
KLASSI 7
_Zvilupp ta’ sistema tad-drena_g_g u g_har-rimi tieg_hu
1. Bla _hsara g_hall-paragrafu 2 ta’ din il-Klassi, l-i_zvilupp li _gej inklu_z fejn ikun
jinsab is-sit f’AKU, huwa permess _zvilupp ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal
notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat fl-artikolu 6(1):
(i) Kull _zvilupp, inklu_z it-t_haffir, mhux ’il fuq mil-livell ta’ l-art li jkun
me_htie_g f’konnessjoni mal-provdiment, titjib, manutenzjoni jew
tiswija ta’ sistema ta’ drena_g_g jew tag_hmir relatat, u l-manutenzjoni
jew it-tiswija ta’ xi pajp ta’ _zbokk;
(ii) Il-kostruzzjoni, provdiment jew titjib ta’ kompartimenti ta’ spezzjon
(spakxin) ’l fuq mil-livell ta’ l-art kemm-il darba dak il-kompartiment
ma jkunx je_c_cedi -
(a) metru kwadru f’qies ta’ l-art kif imkejjel fuq barra; jew
(b) 1.5 metri (5 filati) g_holi kif imkejlin fuq barra ’l fuq mil-livell ta’
l-art.
2. Minkejja d-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta’ din il-Klassi, kull _zvilupp
hemm deskritt m’g_handux ikun _zvilupp permess jekk dan ikun jinvolvi:
(a) xog_hlijiet fuq jew ta_ht art _Z_ZE jew fi jew ta_ht toroq li jkunu ’l barra
minn Skema ta’ Provvedimenti Temporanji; jew
(b) il-bini, kostruzzjoni, in_ginerija jew _hidma o_hra g_hal, jew f’konnessjoni
ma’, l-istallazzjoni ta’ main network jew sistema ta’ drena_g_g b’pajp
ewlieni ta’ 30 _cm djametru jew iktar; jew
(_c) il-bini, kostruzzjoni, in_ginerija jew _hidma o_hra g_hal, jew f’konnessjoni
ma’, l-kostruzzjoni ta’ xog_hlijiet ta’ trattament tad-drena_g_g _godda, jew
ta’ _zbokk ta’ drena_g_g.
KLASSI 8
_Zvilupp g_hall-istallazzjoni ta’ servizzi elettri_ci
1. Dan l-i_zvilupp _hlief fejn is-sit ikun jinsab f’AKU kemm-il darba ma ji_gix
xort’o_hra spe_cifikat, huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal
notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat fl-artikolu 6(1):
(i) It-tqeg_hid ta_ht l-art ta’ pajpijiet, fili jew kull tag_hmir ie_hor, inklu_z kull
t_haffir li jsir g_hal dak l-iskop, kemm-il darba dawk ix-xog_hlijiet ma
jkunux jinvolvu -
(a) il-bini, kostruzzjoni, in_ginerija jew xi _hidma o_hra g_hal, jew
f’konnessjoni ma’, l-istallazzjoni ta’ main network jew sistema
g_had-distribuzzjoni ta’ l-elettriku b’kapa_cit_a  ta’ fil ta’ provvista
ta’ 33 KV jew iktar; jew
(b) xog_hlijiet fuq jew ta_ht l-art _Z_ZE jew fi jew ta_ht toroq ’l barra
minn Skema ta’ Provvedimenti Temporanji;
(ii) L-istallazzjoni ta’ linji ta’ servizz lil klijenti individwali minn linja ta’
l-elettriku, inklu_z _go xi AKU;
(iii) L-istallazzjoni ta’ plieri jew stazzjonijiet jew kompartimenti g_hat-
16 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
transformers jew swi_c_cijiet, li jag_htu provvista jew servizz.
2. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi sakemm l-
i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni li hemm spe_cifikata fl-artikolu
6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-
i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond
it-Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) It-tqeg_hid ta_ht l-art ta’ pajpijiet, fili jew xi tag_hmir ie_hor, inklu_z it-
t_haffir li jsir g_hal dak l-g_han, li jkun jinvolvi xog_hlijiet fuq jew ta_ht
art _Z_ZE jew fi jew ta_ht toroq ’l barra minn Skema ta’ Provvedimenti
Temporanji, jew f’Arei ta’ Konservazzjoni Urbana;
(ii) L-istallazzjoni ta’ plieri jew stazzjonijiet jew kompartimenti g_hat-
transformers jew swi_c_cijiet, li jag_htu provvista jew servizz, f’Arei ta’
Konservazzjoni Urbana.
KLASSI 9
_Zvilupp relatat mat-trasport
Dan l-i_zvilupp li _gej, inklu_z fejn is-sit ikun jinsab f’AKU, huwa _zvilupp
permess ta_ht din il-klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat
fl-artikolu 6(1):
(i) L-istallazjoni ta’ fili u apparat tat-telefon, sinjali tal-waqfien, sinjali u
arbli o_hra me_htie_ga f’konnessjoni mat-t_haddim ta’ vetturi li jag_htu
servizz pubbliku, kemm-il darba dak l-i_zvilupp ma jkunx jinvolvi l-
bini jew it-turija ta’ xi sinjal li jkun akbar minn metru kwadru id-daqs
jew inkella s-sinjal ikun imdawwal; u
(ii) Il-bini jew il-kostruzzjoni, u l-manutenzjoni, titjib jew alterazzjoni
o_hra ta’ xelters g_hall-passi_g_gieri jew barrieri biex jikkontrollaw nies li
jkunu qeg_hdin jistennew biex jid_hlu f’vetturi ta’ servizz pubbliku,
_hlief meta l-i_zvilupp ikun jinvolvi l-bini, kostruzzjoni jew provdiment
ta’ bus stop _gdida:
I_zda wkoll kull _zvilupp deskritt f’dan il-paragrafu m’g_handux ikun _zvilupp
permess jekk dan ikun jinvolvi jew jikkonsisti fi _zvilupp tat-tip imsemmi fl-artikolu
5 ta’ din l-Ordni.
KLASSI 10
_Zvilupp relatat ma’ telekomunikazzjonijiet
1. L-istallazzjoni, alterazzjoni jew sostituzzjoni ta’ xi tag_hmir ta’
telekomunikazzjonijiet huwa _zvilupp permess ta_ht din il-klassi ming_hajr il-_htie_ga
g_hal notifikazzjoni kif spe_cifikat fl-artikolu 6(1), kemm il-darba dan ikun jinvolvi -
(a) il-bini jew l-alterazzjoni ta’ kull bini; jew
(b) l-istallazzjoni, alterazzjoni jew sostituzzjoni ta’ xi arblu li jkun g_holi
iktar minn 10 metri; jew
(_c) l-istallazzjoni, alterazzjoni jew sostituzzjoni ta’ antenna microwave,
tag_hmir ta’ televi_zjoni bis-satellita jew tag_hmir b_hal dak.
2. Il-provvediment ta’ antenna dixx tas-satellita, kemm jekk fi skema jew
f’_Z_ZE jew f’AKU jew fi proprjet_a  skedata hu _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi
ming_hajr il-_htie_ga ta’ notifikazzjoni kif spe_cifikat fl-artikolu 6(1), f’dawn il-postijiet
li _gejjin:
(a) fuq il-bjut ta’ bini li g_handu opramorta e_zistenti, jew fuq il-bejt ta’
kamra tal-_hasil jew ta’ tromba tat-tara_g jew ta’ xi struttura o_hra fuq il-
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 17
bejt, jew fuq il-bejt ta’ penthouse, jew
(b) f’livell ta’ l-art _gewwa l-limiti ta’ bit_ha fuq wara, jew f’livell ta’ l-art
fil-limiti tal-madwar ta’ bini mhux residenzjali,
Kemm-il darba:
(a) bini hu f’_Z_ZE u jkun:
(i) ma_hsub g_hal u_zu agrikolu jew ikun kamra jew ma_h_zen
agrikolu jew xi struttura simili b_hal dik, ukoll jekk mhux g_hal
xi u_zu agrikolu, jew
(ii) kamra max-xatt, kjosk, fabbrika tan-nar jew struttura simili,
jew
(iii) g_hall-u_zu tal-parke_g_g ta’ vetturi jew makkinarju jew xi
strutturi simili; jew
(b) il-bini nnifsu jkun il-proprjet_a  skedata:
I_zda antenna dixx ta’ satellita m’g_handhiex te_c_cedi:
(a) dijametru ta’ 1.2 metru u g_holi ta’ 1.5 metru ’l fuq mill-livell
tal-bejt, meta mqieg_hda fuq il-bejt; jew
(b) dijametru ta’ 1.2 metru u g_holi ta’ 1.5 metru mill-bejt ta’
kamra tal-_hasil, tromba tat-tara_g jew penthouse, meta
mqieg_hda fuq il-bejt ta’ kamra tal-_hasil, tromba tat-tara_g jew
penthouse; jew
(_c) dijametru ta’ 2.2 metru u g_holi ta’ 2.5 metru mill-livell ta’ l-
art, meta mqieg_hda f’livell ta’ l-art _gewwa l-limiti ta’ bit_ha
fuq wara f’ka_z ta’ bini residenzjali jew meta mqieg_hda
f’livell ta’ l-art fil-limiti tal-madwar ta’ xi bini mhux
residenzjali; u
I_zda:
(a) f’kull ka_z l-antenna dixx ta’ satellita g_handha tintefa’ lura
mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata, _hlief fejn l-antenna dixx ta’
satellita hi mqieg_hda wara opramorta ta’ bejt e_zistenti u l-
g_holi kollu tag_hha jkun inqas mill-g_holi ta’ l-opramorta
e_zistenti;
(b) fejn hi mqieg_hda fuq il-bejt ta’ kamra tal-_hasil, ta’ tromba tat-
tara_g jew ta’ penthouse, l-antenna dixx ta’ satellita g_handha
tkun miksija b’_hajt ta’ _gebel tal-franka ta’ mhux aktar minn
1.4 metru (5 filati);
(_c) fejn is-sit hu f’_Z_ZE jew fejn il-fa_c_cata ta’ wara tal-bini tkun
tag_hti g_hal fuq xi rdum, l-antenna dixx ta’ satellita g_handha
wkoll tintefa’ lura mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata ta’ wara,
_hlief fejn l-antenna dixx ta’ satellita tkun imqieg_hda wara
_cint e_zistenti u l-g_holi kollu tag_hha ma je_c_cedix l-g_holi ta_c-
_cint e_zistenti; u
(d) fejn tkun imqieg_hda fi proprjet_a  skedata, l-i_zviluppatur
g_handu j_hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-
artikolu 6(1) u l-i_zvilupp isir _zvilupp permess jekk l-Awtorit_a
ma tinnotifikax, fi _zmien tletin _gurnata minn dik in-notifika,
lill-i_zviluppatur bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess
g_hall-i_zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att.
G_hall-finijiet ta’ dan is-subparagrafu:
(i) "fil-limiti tal-madwar" tfisser il-limiti ta’ madwar ta’ bini
mhux residenzjali li jkun mag_hluq b’_hajt b’tali mod li l-
18 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
antenna dixx tas-satellita ma tkunx tidher minn barra dawk il-
limiti; u
(ii) "fa_c_cata" tfisser il-fa_c_cata tal-bini lijkunu fa_c_cata ta’ triq jew
toroq.
KLASSI 11
_Zvilupp relatat ma’ l-agrikoltura
1. Dan l-i_zvilupp huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga
g_hal notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat fl-artikolu 6(1):
(i) L-g_hemil ta’ _hidmiet ta’ in_ginerija ra_gonevolment me_htie_ga g_hall-fini
ta’ l-agrikoltura, inklu_zi xog_hlijiet g_hall-irrigazzjoni ta’ l-art, kemm-il
darba x-xog_hlijiet jew il-_hidmiet ma jkunux jinvolvu:
(a) il-bini ta’ xi kostruzzjoni, jew ikunu relatati mal-kostruzzjoni ta’
xi bini jew mat-trobbija intensiva ta’ l-annimali jew it-tkabbir
intensiv ta’ prodotti tar-raba’; jew
(b) il-kostruzzjoni ta’ xi _giebja _gdida li tkun g_halkollox ’il fuq mill-
art; jew
(_c) l-g_hemil _gdid ta’ xi g_hadira; jew
(d) id-depo_zitu ta’ skart fuq l-art sew bil-g_han ta’ l-g_hemil _gdid jew
ta’ titjib ta’ art agrikola jew xort’o_hra.
(ii) Il-livellar u l-manutenzjoni ta’ mog_hdijiet fir-raba’ li jsiru minn jew
f’isem id-Dipartiment ta’ l-Agrikoltura.
2. Dan l-i_zvilupp huwa _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi, sakemm l-
i_zviluppatur ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-
Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur
avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV
ta’ l-Att:
(i) Id-depo_zitu mid-Dipartiment ta’ l-Agrikoltura ta’ skart fuq l-art g_hall-
fini ta’ l-afforestazzjoni ta’ l-art.
(ii) Il-kostruzzjoni ta’ kmamar fejn jitqeg_hdu l-pompi biex jiffunzjonaw
fir-rigward ta’ spieri li jkunu re_gistrati mal-Korporazzjoni g_has-
Servizzi ta’ l-Ilma jew _gwiebi li je_zistu u li jkunu qeg_hdin jintu_zaw,
kemm-il darba l-kamra tal-pompa -
(a) ma tkunx tinsab iktar minn metru ’l bog_hod mill-_giebja jew mill-
ispiera; jew
(b) tkun te_c_cedi 1.1 metru (4 filati) fil-g_holi kif imkejlin fuq barra;
jew
(_c) tkun te_c_cedi 4 metri kwadri fl-area ta’ l-art kif imkejlin fuq barra.
(iii) Id-depo_zitu ta’ _hamrija fuq art agrikola g_hall-fini ta’ titjib ta’ l-art
sakemm -
(a) l-area ta’ l-art ma tkunx te_c_cedi 1,000 metru kwadru;
(b) il-livell ta’ _hamrija li jkun hemm ma ji_gix imtella’ b’iktar minn
0.5 metru;
(_c) ma jkunx jinvolvi jew je_htie_g _zjieda fl-g_holi tal-_hitan ta’ madwar
g_hal iktar minn 1.2 metri ’l fuq mil-livell _gdid tal-_hamrija mad-
dawra tal-perimetru kollu i_zda fejn ikun hemm differenza bejn il-
livel1 ta’ l-art fuq kull na_ha tal-_hajt, l-g_holi totali tal-_hajt
m’g_handux je_c_cedi 2.4 metri mil-livell l-iktar baxx tal-_hamrija u
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 19
1.2 metri mil-livell l-iktar g_holi tal-_hamrija, f’kull post madwar
il-perimetru tieg_hu u l-_hajt ikun mibni bil-_gebel tas-sejjieg_h jew
ji_gi miksi bih, i_zda mhux imlibbes b’_gebel tas-sejjieg_h maqsum
mit-tul jew sezzjonat; u
(d) jit_harsu g_halkollox id-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar il-
Konservazzjoni ta’ _Hamrija G_hammiela, g_has-sodisfazzjon tad-
Dipartiment ta’ l-Agrikoltura.
(iv) Il-bini ta’ _gwiebi f’parti minnhom jew g_halkollox ’l isfel mil-livell ta’
l-art, kemm-il darba l-_giebja -
(a) ma tkunx te_c_cedi g_holi ta’ 1.7 metri (6 filati) ’l fuq mil-livell ta’ l-
art f’kull post; jew
(b) ma tkunx te_c_cedi 36 metru kwadru fl-area ta’ l-art kif imkejla fuq
barra fejn din tkun f’parti minnha ta_ht il-livell ta’ l-art; jew
(_c) din tkun se tintasab fuq art li ma tkunx fil-limitu ta’ xi qasam
agrikolu e_zistenti;
(d) fejn din tkun g_halkollox ta_ht l-art, tkun te_c_cedi 100 metru kwadru
ta’ area ta’ l-art kif imkejla fuq barra.
3. G_hall-fini ta’ l-i_zvilupp permess ta_ht din il-Klassi -
"qasam agrikolu e_zistenti" tfisser art korrentement u_zata g_hall-koltivazzjoni fil-
waqt li l-_giebja ti_gi mibnija;
"skart" tinkludi rimi, rifjuti, terrapien u kull _hamrija importata g_halfuq l-art.
KLASSI 12
Strutturi Temporanji
1. It-tqeg_hid fuq L-art ta’ xi bini, struttura temporanja, xog_hlijiet, impjant jew
makkinarju temporanjament me_htie_g f’konnessjoni ma’ u g_hal matul l-
operazzjonijiet ta’ _zvilupp li jkunu, jew li se ji_gu, mwettqin fuq, _go, ta_ht jew fuq il-
medda ta’ dik l-art jew fuq art li tkun minnufih tmiss ma’ dik l-art f’konnessjoni ma’
jew g_hall-fini ta’ _zvilupp li jkun m_holli jsir skond permess g_hal _zvilupp jew b’din l-
Ordni, huma _zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni
kif hemm spe_cifikat fl-artikolu 6(1), bla _hsara g_hall-e_c_cezzjonijiet u l-
kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ din il-Klassi.
2. Il-_hidmiet deskritti fil-paragrafu t’hawn aktar qabel ta’ din il-Klassi
m’g_handhomx ikunu _zvilupp permess jekk:
(i) il-_hidmiet ikunu dawk li jinvolvu minjieri; jew
(ii) l-art tkun fi jew fuq proprjet_a  skedata; jew
(iii) mhux iktar tard minn sitt xhur mid-data meta xi _ha_ga mqeg_hda kif
indikat fil-paragrafu 1 ta’ din il-Klassi jew id-data meta l-_hidmiet
f’konnessjoni li mag_hhom kienu hekk imqeg_hda kienu twettqu, skond
liema tkun id-data li ti_gi l-ewwel:
(a) xog_hlijiet ta’ bini, impjant jew makkinarju mqeg_hda kif hawn
aktar qabel imsemmi ma jkunux tne_h_hew; u
(b) xi art jew art li tkun tmiss mag_hha li fuqha jkun sar _zvilupp
permess b’din il-Klassi ma tkunx in_giebet lura g_hall-kondizzjoni
li kienet tinsab fiha qabel dak l-i_zvilupp:
I_zda meta l-_hidmiet ikunu se jse_h_hu fil-limitu ta’ xi AKU jew ikunu se
jostruwixxu xi triq jew bankina, l-i_zviluppatur g_handu jkun _hares il-pro_cedura ta’
notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30
20 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
_gurnata minn dik in-notifikazzjoni, 1ill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp
ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att.
KLASSI 13
U_zu divers Temporanju
1. Bla _hsara g_hall-paragrafu 2 ta’ din il-Klassi l-u_zu ta’ art g_hal xi ra_guni li
tkun g_hal mhux iktar minn tmienja w g_hoxrin _gurnata f’xi sena kalendarja huwa
_zvilupp permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif hemm
spe_cifikat fl-artikolu 6(1).
2. Minkejja d-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta’ din il-Klassi l-u_zu ta’ art
mhux _zvilupp permess jekk:
(i) l-u_zu ta’ l-art ikun g_hal sit ta’ karavan; jew
(ii) l-u_zu ta’ l-art ikun g_hall-kampe_g_g; jew
(iii) l-art tkun qeg_hda fi jew fuq proprjet_a  skedata; jew
(iv) l-u_zu ta’ l-art ikun g_hal off road rallies jew tlielaq ta’ vetturi, karrozzi
u muturi, inklu_z kull ta_hri_g g_hal dawn l-avvenimenti u attivitajiet;
u, jekk l-u_zu ta’ l-art ikun biex isir xi suq jew bejg_h, dak l-u_zu jkun _zvilupp permess
biss jekk ikun wie_hed g_hal sebat ijiem f’xi sena kalendarja.
3. G_hall-fini ta’ din il-Klassi "sena kalendarja" tfisser perjodu ta’ tnax-il xahar
li jibdew g_haddejin mill-_gurnata meta l-ewwel jinbeda jsir l-u_zu.
KLASSI 14
_Zvilupp relatat ma’ l-Avjazzjoni
1. Bla _hsara g_hall-paragrafu 2 ta’ din il-Klassi, dan li _gej hu _zvilupp permess
ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal notifikazzjoni kif hemm spe_cifikat fl-
artikolu 6(1):
(i) it-twettiq fuq art lesta g_hall-u_zu minn operatur ta’ ajruport, jew l-
a_gent tieg_hu, ta’ _zvilupp (inklu_z il-bini jew l-alterazzjoni ta’ xi bini
lest g_hall-u_zu) f’konnessjoni mal-provdiment ta’ servizzi u fa_cilitajiet
f’ajruport, kemm-il darba dak l-i_zvilupp ikun jikkonsisti fi:
(a) il-kostruzzjoni jew l-estensjoni ta’ runway; jew
(b) il-kostruzzjoni ta’ terminal tal-passi_g_gieri; jew
(_c) l-alterazzjoni jew l-estensjoni ta’ terminal tal-passi_g_gieri fejn l-
ispazju tal-paviment tal-bini kif je_zisti jinqabe_z b’iktar minn 10
fil-mija; jew
(d) bini li ma jkunx bini lest g_hall-u_zu;
(ii) it-twettiq fuq art lesta g_hall-u_zu, fil-limiti tal-perimetru ta’ ajruport,
minn operatur ta’ ajruport, jew l-a_gent tieg_hu, ta’ _zvilupp
f’konnessjoni ma’ xi wie_hed jew iktar minn dawn li _gejjin:
(a) il-provdiment ta’ servizzi ta’ kontroll tat-traffiku ta’ l-ajru;
(b) in-navigazzjoni ta’ ajruplani li ju_zaw l-ajruport;
(_c) is-sorveljar tal-moviment ta’ ajruplani li ju_zaw l-ajruport;
(iii) it-twettiq fuq art lesta g_hall-uzu, ’l barra minn izda fil-limiti ta’
kilometru wie_hed mill-perimetru ta’ ajruport, minn operatur ta’
ajruport, jew l-a_gent tieg_hu, ta’ _zvilupp f’konnessjoni ma’ xi wa_hda
mill-affarijiet stipulati fis-subparagrafu (ii) hawn aktar qabel, kemm-
il darba dak l-i_zvilupp ma jkunx jikkonsisti fi jew jinkludi:
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 21
(a) il-kostruzzjoni ta’ xi bini g_hal u_zu jew skop li ma jkunx dak li fih
jitqieg_hed tag_hmir li jintu_za f’dak li g_handu x’jaqsam ma’ xi
wa_hda mill-affarijiet stipulati kif hawn aktar qabel imsemmi; jew
(b) xi bini li jkun je_c_cedi l-4 metri g_holi kif imkejjel fuq barra; jew
(_c) l-istallazzjoni jew il-kostruzzjoni ta’ xi arblu, antenna jew apparat
ie_hor tar-radar jew tar-radju li jkun je_c_cedi 15-il metru g_holi, jew
is-sostituzzjoni ta’ xi arblu, antenna jew apparat b_hal dawk, jekk
is-sostituzzjoni tkun te_c_cedi dak l-g_holi;
(iv) l-u_zu ta’ bini fil-perimetru ta’ ajruport g_hall-finijiet konnessi ma’
servizzi tat-trasport bl-ajru jew attivitajiet o_hra li g_handhom x’jaqsmu
mat-titjir f’dak l-ajruport.
2. Kull _zvilupp deskritt fil-paragrafu 1 ta’ din il-Klassi, li ma jkunx dak
deskritt fis-subparagrafu (ii) tal-paragrafu 1, m’g_handux ikun _zvilupp permess
kemm-il darba l-operatur ta’ l-ajruport ma jkunx ipprovda lill-Awtorit_a  b’kull dettall
dwar l-i_zvilupp propost mill-anqas 30 _gurnata qabel jinbeda xi _zvilupp b_hal dak
kemm-il darba dak l-i_zvilupp:
(a) ikun fil-fehma tad-Direttur ta’ l-Avjazzjoni _Civili wie_hed me_htie_g
b’ur_genza g_hall-_gestjoni effi_cjenti ta’ l-ajruport; u
(b) ikun jikkonsisti fil-_gestjoni ta’ xog_hlijiet jew il-bini jew kostruzzjoni ta’
xi struttura jew ta’ xi bini an_cillari, jew it-tqeg_hid fuq l-art ta’ xi
tag_hmir, u x-xog_hlijiet, l-istruttura, il-bini jew it-tag_hmir ma jkunux
je_c_cedu 4 metri g_holi kif imkejlin fuq barra jew 100 metru kwadru
f’area tal-paviment kif imkejlin fuq barra.
3. Kull _zvilupp li je_htie_g lill-operatur ta’ l-ajruport jipprovdi dettalji ta’ l-
i_zvilupp propost lill-Awtorit_a  ta’ l-Ippjanar m’g_handux jing_hata permess g_hal
_zvilupp jekk l-Awtorit_a  fi _zmien 30 _gurnata minn meta tir_cievi dik l-informazzjoni
tag_hti avvi_z bil-miktub lill-operatur ta’ l-ajruport li l-i_zvilupp ikun je_htie_g li ti_gi
ppre_zentata applikazzjoni g_hal permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att.
4. G_hall-finijiet ta’ din il-Klassi -
"ajruplani" tinkludi kull tip ta’ ajruplan jew in_genji ta’ l-ajru;
"art lesta g_hall-u_zu" jew "bini lest g_hall-u_zu" ifissru art jew xi bini u_zati jew
me_htie_ga f’konnessjoni mal-moviment jew manutenzjoni ta’ ajruplani, jew ma’ l-
imbark, _zbark, tag_hbija, skari_g_g jew trasport ta’ passi_g_gieri, merkanzija jew bhejjem
f’xi ajruport, u jkunu art jew bini proprjet_a  ta’, jew ta_ht il-kontroll ta’ l-operatur ta’
l-ajruport rilevanti.
KLASSI 15
Tidwil ta’ bini u strutturi
1. It-tidwil minn barra ta’ bini u strutturi huwa _zvilupp permess, sakemm fejn
is-sit ikun jinsab f’AKU, _Z_ZE jew fi jew biswit proprjet_a  skedata, l-i_zviluppatur ikun
_hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma
tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-
miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att,
u kemm-il darba:
(a) ma jkunx jinvolvi it-tidwil ta’ xi sinjal jew reklam; jew
(b) l-g_han ewlieni tat-tidwil ma jkunx wie_hed ta’ reklamar, t_habbira jew
direzzjoni; jew
(_c) ma jkunx jinvolvi t-tidwil ta’ xi area ikbar minn bini jew struttura.
22 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
KLASSI 16
Esplorazzjoni u Sonda_g_g Minerali u _Geolo_giku
1. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa permess taht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal
notifikazzjoni kif spe_cifikata fl-artikolu 6(1):
_Zvilupp fuq xi art g_hal perjodu li ma je_c_cdix 30 _gurnata u li jikkonsisti fi:
(i) it-t_haffir ta’ spieri; jew
(ii) l-g_hemil ta’ sonda_g_gi sismii,
kemm-il darba din ma tkunx _hidma li g_handha ssir f’distanza ta’ 50 metru minn xi
parti ta’ bini residenzjali jew xi bini mhux kummer_cjali ie_hor.
KLASSI 17
Xog_hlijiet f’Bini Mhux-Residenzjali
1. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa permess ta_ht din il-Klassi ming_hajr il-_htie_ga g_hal
notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1):
(i) kull alterazzjoni interna, _hlief dawk li jinvolvu jew jolqtu xaftijiet u
btie_hi interni;
(ii) manutenzjoni;
(iii) il-bini ta’ trombi tal-liftijiet jew trombi tat-tara_g fuq il-bejt ta’ xi bini,
sakemm -
(a) it-tromba tal-lift jew it-tromba tat-tara_g tintafa’ lura mill-anqas
4.25 metri mill-fa_c_cata tal-bini;
(b) l-g_holi estern tat-tromba tal-lift jew tat-tromba tat-tara_g ma jkunx
je_c_cedi 1.4 metri (5 filati) ’l fuq minn kull struttura tal-bejt u
mhux iktar minn 3.4 metri (12-il filata) ’l fuq mil-livell tal-bejt,
(iv) is-sostituzzjoni jew l-istallazzjoni ta’ impjant u makkinarju g_hall-fini
ta’ xi pro_cess industrijali _go bini industrijali jew fuq l-art fil-limiti tal-
madwar ta’ bini industrijali:
I_zda l-impjant jew il-makkinarju l-_gdid ma jkunx jirri_zulta f’xi
bidla fil-pro_cessi, _hidmiet jew attivitajiet awtorizzati g_hal dak is-sit:
I_zda wkoll, fejn is-sostituzzjoni jew l-istallazzjoni ta’ l-impjant
jew makkinarju ma jkunx fil-limitu ta’ bini industrijali -
(a) kull impjant jew makkinarju ma jkunx je_c_cedi g_holi ta’ 15-il
metru ’l fuq mil-livell ta’ l-art jew 1-g_holi ta’ kull _ha_ga sostitwita
skond liema jkun l-akbar;
(b) xi parti tkun fil-limitu ta’ 5 metri minn kull konfini tal-madwar
tal-fond:
I_zda s-sostituzzjoni jew l-istallazzjoni ta’ impjant u makkinarju fil-
limiti jew ’l barra minn xi bini industrijali m’g_handhomx jitqiesu
b_hala _zvilupp permess jekk il-bini jew l-art industrijali jkunu jinsabu
’l barra minn art indikata g_hall-i_zvilupp industrijali fl-Iskemi g_hal
Provvedimenti Temporanjijew fi Pjan Lokali; u
(v) il-kostruzzjoni jew l-istallazzjoni ta’ tankijiet ta’ l-ilma jew ta’ _gwiebi
sakemm ma jkunux je_c_cedu -
(a) g_holi ta’ 1.7 metri (6 filati) imkejlin fuq barra ’l fuq mil-livell ta’
l-art; jew
(b) 100 metru kwadru area ta’ l-art kif imkejlin fuq barra.
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 23
2. Dan l-i_zvilupp li _gej huwa permess ta_ht din il-klassi sakemm l-i_zviluppatur
jkun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni kif spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a
ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn tali notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-
miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess g_hal _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att:
(i) l-g_hemil _gdid ta’ livell wie_hed ta’ sotterran, limitat g_hall-impronta tal-
bini, sakemm l-i_zvilupp -
(a) ma jkunx jinvolvi l-g_hemil _gdid ta’ xi a_c_cess _gdid g_hal xi triq jew
xi entratura separata g_has-sotterran; u
(b) ikun se jintu_za g_hal xi skop an_cillari g_hall-u_zu e_zistenti tal-bini;
(ii) il-bini ta’ estensjoni,
I_zda -
(a) l-area ta’ l-art ta’ l-estensjoni kif imkejla fuq barra ma tkunx
te_c_cedi total ta’ 36 metru kwadru, fejn il-bini jkun bini
industrijali, u 16-il metru kwadru imkejlin fuq barra fejn il-bini
jkun xi bini ie_hor mhux residenzjali;
(b) fejn l-estensjoni tkun tinsab fuq il-bejt ta’ xi bini, l-estensjoni
g_handha tintefa’ lura mill-anqas 3 metri mill-fa_c_cata u
m’g_handhiex tkun og_hla minn 2.8 metri ’l fuq mil-livell tal-bejt
kif imkejjel minn barra; u
(_c) g_handha tkun permessa estensjoni wa_hda biss li ma tkunx te_c_cedi
l-area totali ta’ l-art permessa f’(a):
I_zda wkoll estensjoni g_hal bini industrijali m’g_handux ikun
_zvilupp permess jekk dak il-bini jkun jinsab ’l barra minn art indikata
g_hall-i_zvilupp industrijali fl-Iskemi ta’ Provvedimenti Temporanji jew
fi Pjan Lokali.
3.  I_zda, kemm-il darba maji_gix xort’o_hra spe_cifikat, kull _zvilupp deskritt f’din
il-Klassi ma jkunx _zvilupp permess jekk:
(a) ikun jinvolvi jew jinkludi xi _zvilupp f’xi AKU, jew fi proprjet_a  skedata,
jew fil-limiti ta’ 30 metru minn proprjet_a  skedata, jew _Z_ZE; jew
(b) jirri_zulta fl-g_hemil _gdid ta’ units addizzjonali, separati jew fi bdil fl-
u_zu; jew
(_c) ikun je_htie_g _zjieda fil-provdiment ta’ parke_g_g.
4. G_hall-finijiet ta’ din il-Klassi -
"bini mhux residenzjali" tfisser bini li jintu_za g_hal xi g_han li jaqa’ ta_ht il-Klassijiet
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 u 12 ta’ l-Ordni dwar il-Klassijiet ta’ U_zu fl-Ippjanar ta’ l-
I_zvilupp, u tinkludi wkoll lukanda.
KLASSI 18
_Zvilupp relatat ma’ l-Ilma tax-Xita
Il-provdiment, kostruzzjoni u ti_gdid ta’ xi kanal g_hall-ilma tax-xita ta_ht l-art
ta’ xi triq e_zistenti jew fil-limiti tal-konfini ta’ xi triq prin_cipali ta’ xi triq li tkun
indikata fi Skema ta’ Provvedimenti Temporanji huwa _zvilupp permess ta_ht din il-
Klassi, sakemm fejn is-sit ikun jinsab f’xi AKU jew fil-limiti ta’ 30 metru ta’ xi
proprjet_a  skedata l-i_zviluppatur g_handu jkun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni
spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn dik in-
notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-i_zvilupp ikun je_htie_g permess
ta’ _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att; sakemm ukoll it-triq jew l-art jitre_g_gg_hu
lura g_hall-kondizzjoni tag_hhom ori_ginali u kull xog_hol isir fil-limiti tal-konfini tat-
24 L.S.356.07 _h NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP
triq prin_cipali.
KLASSI 19
Tqeg_hid ta’ Mwejjed u Si_g_gijiet
1. It-tqeg_hid ta’ mwejjed u si_g_gijiet, flimkien ma’ umbrelel, fuq xi spazju
miftu_h pubbliku sabiex jinqeda xi stabbiliment li jaqa’ ta_ht il-Klassi 6, Ikel u Xorb,
ta’ l-Ordni dwar il-Klassijiet ta’ U_zu fl-Ippjanar ta’ l-I_zvilupp (jew kif dan jista’ ji_gi
wara emendat) huwa permess ta_ht din il-Klassi sakemm l-i_zviluppatur ikun _hares il-
pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma tag_htix, fi
_zmien 30 _gurnata minn dik in-notifikazzjoni, lill-i_zviluppatur avvi_z bil-miktub li l-
i_zvilupp ikun je_htie_g permess ta’ _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att; u i_zda wkoll:
(i) fejn it-tqeg_hid ikun jinsab f’area mnejn jg_haddu persuni bil-mixi,
jit_halla miftuh u bla xkiel passa_g_g ta’ mill-anqas 1.5 metri wisa’ g_hal
persuni bil-mixi bejn grupp ta’ mwejjed u si_g_gijiet li jappartjenu lil xi
stabbiliment wie_hed u 
(a) xi grupp ie_hor simili li jappartjeni lil xi stabbiliment ie_hor;
(b) xi xkiel fi_ziku jew xi bini;
(ii) fejn it-tqeg_hid ikun jinsab fuq xi bankina, jit_halla miftu_h u bla xkiel
passa_g_g ta’ mill-anqas 1.5 metri wisa’ bejn grupp ta’ mwejjed u
si_g_gijiet li jappartjenu lil stabbilimenti differenti; u bejn l-imwejjed u
s-si_g_gijiet u l-fa_c_cata ta’ xi bini jew xkiel fi_ziku, jew bejn l-imwejjed
u s-si_g_gijiet u t-tarf tal-bankina;
(iii) l-imwejjed u s-si_g_gijiet ma jxekklux il-visibilit_a  f’xi inkro_cju stradali
jew xort’o_hra jkunu ta’ theddida g_has-sigurt_a  ta’ persuni bil-mixi jew
tat-traffiku tal-vetturi;
(iv) l-imwejjed u s-si_g_gijiet ma jitqeg_hdux fuq xi triq prin_cipali li tintu_za
minn traffiku ta’ vetturi;
(v) l-imwejjed u s-si_g_gijiet ma jkunux mifrudin mill-fond li jkunu jaqdu
g_hat-triq prin_cipali li tintu_za g_hat-traffiku ta’ vetturi, sakemm it-tliet
kondizzjonijit li _gejjin ji_gu lkoll sodisfatti:
(i) il-volum tat-traffiku jkun anqas minn 60 vettura fis-sieg_ha fi_z-
_zew_g direzzjonijiet;
(ii) il-velo_cit_a  tat-traffiku tkun ristretta g_hal massimu ta’ 20 kilometru
fis-sieg_ha w jigu implimentati mi_zuri adegwati g_hat-tra_z_zin tat-
traffiku biex ji_gi _zgurat li velo_cit_a  b_hal dik ma tinqabi_zx (kemm
il-limitazzjoni tal-velocit_a  kif ukoll il-mi_zuri g_hat-tra_z_zin tat-
traffiku g_handhom ikunu _gew minn qabel approvati mill-Awtorit_a
ta’ Malta dwar it-Trasport); u
(iii) matul it-tul kollu tat-triq, ma g_handux ikun hemm parke_g_gjar ta’
vetturi jew xi ostruzzjoni o_hra og_hla minn 1.10 metru matul l-area
mnejn jaqsmu l-persuni bil-mixi u sa distanza ta’ 4 metri minn
kull tarf;
(vi) l-imwejjed u s-si_g_gijiet ma jkunux jostakolaw xi a_c_cess g_hal xi
proprjet_a  ta’ biswit;
(vii) kull mezz fi_ziku ta’ g_heluq g_halihom ta’ mwejjed u si_g_gijiet g_handu
jkun disinjat u jing_hata manutenzjoni kif dovut, u g_handu jkun
konformi mas-subparagrafi ta’ hawn aktar qabel; u
(viii) kull umbrella g_handha titqieg_hed fil-limitu tal-grupp ta’ mwejjed u
si_g_gijiet u tkun konformi mas-subparagrafi ta’ hawn aktar qabel.
NOTIFIKAZZJONI DWAR _ZVILUPP _g L.S.356.07 25
2. Ghall-finijiet ta’ din il-Klassi,
"area mnejn jg_haddu persuni bil-mixi" tfisser xi pjazza jew area o_hra li tkun
tqeg_hdet biss g_hall-mixi ta’ persuni u fejn ma tkun tista’ tid_hol ebda vettura, i_zda ma
tinkludix bankina;
"spazju miftu_h pubbliku" tfisser bankina, pjazza, area li tkun tqeg_hdet biss g_hall-
mixi ta’ persuni jew xi area o_hra li fuq kollox tintu_za l-aktar minn persuni bil-mixi.
KLASSI 20
Strutturi bit-Tined
1. Il-kostruzzjoni ta’ strutturi bit-tined fuq l-art g_hal mhux iktar minn 6 xhur
g_hal kull sena kalendarja huwa permess ta_ht din il-Klassi sakemm l-i_zviluppatur
ikun _hares il-pro_cedura ta’ notifikazzjoni spe_cifikata fl-artikolu 6(1) u l-Awtorit_a  ma
tag_htix, fi _zmien 30 _gurnata minn notifikazzjoni b_hal dik, avvi_z bil-miktub li l-
i_zvilupp ikun je_htie_g permess ta’ _zvilupp skond it-Taqsima IV ta’ l-Att; u sakemm
ukoll -
(i) l-u_zu ta’ l-art mg_hottija bl-istruttura bit-tinda tkun an_cillari g_hall-u_zu
e_zistenti ta’ l-art jew tal-bini fejn din tkun ser titqieg_hed;
(ii) l-istruttura bit-tinda ma tkunx se xxekkel il-vi_zwali f’inkro_cju stradali
jew xort’o_hra tkun ta’ theddida g_has-sigurt_a  ta’ persuni bil-mixi jew
tat-traffiku tal-vetturi;
(iii) l-istruttura bit-tinda ma titqeg_hidx fuq xi triq prin_cipali li tintu_za minn
traffiku ta’ vetturi;
(iv) l-istruttura bit-tinda ma tkunx tostakola xi a_c_cess g_hal xi proprjet_a  ta’
biswit.
2. G_hall-fini ta’ din il-Klassi,
"sena kalendarja" tfisser perjodu ta’ tnax-il xahar li jibda g_haddej mill-_gurnata
meta l-ewwel jibda jsir l-u_zu;
"struttura bit-tinda" tfisser struttura mag_hmula minn tessut b’xi na_hat miftu_hin.
